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VALORACIÓN DE LAS PROPUESTAS TÉCNICAS PARA CABINA DE ENSAYO

	a) Cabina:	
	EYMASA-INTERSCHULLER
	DEMVOX

	· Medidas del interior (en mm): 2964x3876x2030
	2964x3876x2030
	2964x3876x2030

	· Medidas del exterior (en mm): 3162x4074x2380
	3162x4074x2380
	3162x4074x2380

	· Peso (en Kgs): 2906 como máximo.
	1830 Kgrs
	2906 Kgrs.

	· Superficie (en m2): 11,.64 
	11.50 m2
	11.49 m2

	· Ocupantes: 11 ó 12 personas.
	11 ó 12 personas.
	11 ó 12 personas

	b) Estructura de triple capa:
	3 capas de 10 cms x capa.
Ventana triple cristal: 80*45
Base: bloques silentes.
Paneles acanalados
Fácil montaje y traslado.
Modularidad total.
	3 capas: 15+12’5+15 cms.
Ventana triple cristal: 65*87 
Base: pads antibribratorios.
Paneles foam piramidal


	c) Puerta con cierre a presión de triple junta.
	SI
100*210 (total)
	SI
65*180 (paso)

	d) Acabado exterior absorbente en fieltro textil ignífugo
	SI
	SI

	e) Ventana con triple cristal laminado silente con doble cámara de aire.
	SI
	SI

	f) Pasacables rápido para conexiones eléctricas y de audio
	SI
	SI

	g) Preinstalación para aire acondicionado o similar.
	SI
	SI

	
DUDAS

	Sistema de renovación de aire / ventilación
	17 dB

	15 dB

	
	Transporte y montaje
	Incluidos
	Incluidos

	
	Altura  máxima
	2480 mm
	2840 mm



h) Datos aproximados de insonorización conforme ISO 717-1 dntw (c ; ctr) = 46 dB (-2 ; -6) dB

	Evaluación
ISO 717-1
	EYMASA
	Sí. Aporta certificados de las normas que menciona.

	
	DEMVOX
	Si.



	Frecuencia
	Dnt (dB)
	EYMASA-INTERSCHULLER
	DEMVOX
	Frecuencia
	Dnt (dB)
	EYMASA-INTERSCHULLER
	DEMVOX

	100
	31.0
	SI
	SI
	1000
	58.0
	SI
	SI

	125
	29.0
	SI
	SI
	1250
	56.6
	SI
	SI

	160
	29.2
	SI
	SI
	1600
	53.6
	SI
	SI

	200
	32.8
	SI
	SI
	2000
	57.6
	SI
	SI

	250
	43.3
	SI
	SI
	2500
	58.3
	SI
	SI

	Frecuencia
	Dnt (dB)
	SI

	SI
	Frecuencia
	Dnt (dB)
	
		

	315
	33.2
	SI
	SI
	3150
	62.3
	SI
	SI

	400
	33.6
	SI
	SI
	

	500
	44.1
	SI
	SI
	

	630
	45.2
	SI
	SI
	

	800
	50.1
	SI
	SI
	




1. Oferta técnica (hasta 42 puntos): Incluir en Sobre B. Criterios Cualitativos.

PROPUESTA DE ASIGNACIÓN DE PUNTOS.

	Características volumétricas estimativas de la cabina (hasta 10 puntos):

	Medidas del interior (en mm): 2964x3876x2030

	Medidas del exterior (en mm): 3162x4074x2380

	Peso (en Kgs): 2906 como máximo.

	Superficie (en m2): 11,.64 

	Ocupantes: 11 ó 12 personas.



	
EYMASA-INTERSCHULLER: 10 puntos

Su peso es sensiblemente inferior y mantiene el resto de exigencias por lo que procede asignarle mayor puntuación




	
	
DEMVOX: 6 puntos




	Características técnicas estimativas de la cabina (hasta 10 puntos):

	Estructura de triple capa

	Puerta con cierre a presión de triple junta.

	Acabado exterior absorbente en fieltro textil ignífugo

	Ventana con triple cristal laminado SILENTE con doble cámara de aire.

	Pasacables rápido para conexiones eléctricas y de audio
Sistema de renovación de aire / ventilación

	Preinstalación para aire acondicionado o similar.




	
EYMASA-INTERSCHULLER: 9 puntos.






	
	
DEMVOX: 10 puntos.
Su nivel de dB es menor (15 frente a 17) pero el rango de audición es tan bajo que la diferencia en poca, máxime en un lugar en el que se toca música.



	Datos estimativos de insonorización de la Cabina conforme ISO 717-1 dntw (c ; ctr) = 46 dB (-2 ; -6) dB (hasta 22 puntos)


	
EYMASA-INTERSCHULLER: 22 puntos 






	
	
DEMVOX: 22 puntos





	CRITERIOS TECNICOS –SOBRE B-
	EYMASA-INTERSCHULLER
	DEMVOX

	1.a) Características volumétricas
	10
	6

	1-b) Características técnicas
	9
	10

	1.c) Insonorización de la Cabina conforme ISO 717-1
	22
	22

	SUBTOTAL SOBRE B
	41
	38
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