(Parte II)

PLIEGO REGULADOR. PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES PARA LA LICITACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS LOTES  1: ASCENSORES Y SALVAESCALERAS, LOTE 2:   INSTALACIONES TÉRMICAS, LOTE 3: INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS EN LOS CENTROS Y SEDES ADSCRITAS AL INSTITUTO NAVARRO DE DEPORTE Y JUVENTUD DURANTE 2019
I OBJETO DEL SERVICIO

Mantenimiento y conservación de las instalaciones reseñadas, comprometiéndose a proporcionar la mano de obra y la dirección técnica necesarias para el buen funcionamiento y reparaciones de las mismas (preventivo y correctivo).

Este servicio tendrá como fines esenciales:
- La prestación de los servicios a que obliga el contrato será la de realizar todas aquellas revisiones y reparaciones que sean necesarias, así como la sustitución de piezas y repuestos defectuosos, que garanticen el correcto funcionamiento de las instalaciones objeto del contrato y la seguridad de las personas y cosas.
- Consecución del mejor estado de conservación de las conducciones, equipos y componentes que conforman las instalaciones que garantice la mayor durabilidad posible de cada instalación.
- Funcionamiento con continuidad y adaptado a las necesidades funcionales que en todo momento demande cada uno de los Centros objeto del servicio.
- Mantenimiento necesario para minimizar número y tiempo de paradas por averías.
- Cumplimiento estricto de la normativa vigente.

- Contribución a la sostenibilidad de los Centros objeto del contrato a través de un uso responsable de los recursos materiales utilizados.
La prestación de estos servicios se desarrollará bajo la supervisión del personal responsable del mantenimiento de cada uno de los Centros. A estos efectos, el adjudicatario deberá designar un responsable/interlocutor único, el cual recibirá directamente las directrices de control y supervisión que procedan por parte del personal directivo de cada uno de los centros.
Las averías que pudiesen tener las instalaciones fuera de las revisiones generales, serán atendidas dentro del contrato sin cargo alguno, cobrándose únicamente las piezas que hayan de ser sustituidas si las proporciona el adjudicatario, pudiendo  aportarlas el propio centro.

Exclusiones

Quedan excluidos del presente contrato:
- Los repuestos y materiales que fuesen necesarios cambiar para el correcto funcionamiento de sus instalaciones. 

-  Bobinado de motores.

- Trabajos de albañilería, pintura, estructura.

- Los daños causados en las instalaciones por accidentes que el propietario considere que no son imputables al adjudicatario.
II
ÁMBITO DE APLICACIÓN

A modo orientativo y sin menoscabo de la existencia de algún elemento más, se relacionan a continuación los equipos y elementos objeto de este contrato. En el caso de la existencia de un equipo o elemento no relacionado en el presente documento pero de similares características, el mismo se entenderá incorporado a la presente relación y pasará a formar parte del objeto del contrato.

centros de deporte

1- ESTADIO LARRABIDE (C/ Sangüesa, 34. 31005 Pamplona)

Instalaciones térmicas: Inventario de equipos e instalaciones.
Combustible: Gas Natural.
Lugar: Edificio principal, sala calderas en planta baja.
PRODUCCIÓN:

1 Ud.
Caldera nº 1 (calefacción) FERROLI PREXTHERM de 300 Kw

(en verano está apagada).

1 Ud. 
Quemador WEISHAUPT WG30N/1-C (40-350 Kw)
1 Ud. 
Caldera nº 2 (ACS) FERROLI de 200 Kw.

1 Ud.
Quemador WEISHAUPT WG30N/1-C (40-350 Kw)
1 Ud. 
Bomba anticondensación SEDICAL SP 30/6-B

2 Uds.
Vaso expansión MAXIVAREM LP 500 litros
1 Ud. 
Cuadro eléctrico
1 Ud.
Regulación SIEMENS RSWIN + SEDICAL

1 Ud. 
Central de detección de gas FIDEGAS ND 12 (con 2 sondas de detección)

PRODUCCIÓN ACS:

1 Ud. 
Bomba de primario ACS SEDICAL SP 30/6-B

1 Ud.
Bomba de primario de ACS BIRAL HX402

1 Ud.
Bomba reserva de primario de ACS SEDICAL SP 30/6B

1 Ud.
Bomba de secundario de carga ACS BIRAL W402

2 Uds.
Bomba de retorno ACS SEDICAL SA 25/4B

2 Uds.
Acumulador MECALIA DPI 316A 2000 litros

1 Ud.
Intercambiador ACS EUROCOBIL P041/31

CALEFACCIÓN:

2 Uds.
Bomba de calefacción fancoil SEDICAL SP 50/12B

1 Ud.
Bomba de calefacción tatami SEDICAL SP 40/8B

1 Ud. 
Climatizador a gas pabellón 1 HERLOGAS TKM-53 (patio sótano)
1 Ud.
Climatizador a gas pabellón 2 HERLOGAS TKM-53 (cubierta pabellón)
1 Ud.
Enfriadora sala musculación CIAT ILD 240 (cubierta edificio principal)


 nº de serie: M2018018043 Modelo: ILD-0240B0042-PE

Fancoils en los falsos techos con tres velocidades de funcionamiento
1 Ud.
Fancoil (sala musculación)
2 Ud.
Fancoil (sala tatami)
1 Ud.
Multisplit bomba de calor nº 1 2x1 DAIKIN MY90CJV1 (oficinas edif. principal)
1 Ud.
Multisplit bomba de calor nº 2 2x1 DAIKIN MY90CJV1 (oficinas edif. principal)
SOLAR:
60 Uds.
Paneles solares WOLF LH40 (cubierta edificio principal)
2 Ud.
Bomba primario SEDICAL SIM 80/270 1-1,5 K

2 Ud.
Bomba secundario SEDICAL SIM 50/150 1-0,37 K

1 Ud.
Intercambiador solar SEDICAL

2 Ud.
Depósitos de ACS LAPESA RV 3000RB
2 Ud.
Acumuladores BASSINOX ATR 3000 litros inoxidable
1 Ud. 
Vaso expansión SEDICAL REFLEX S500 litros

1 Ud. 
Vaso expansión SEDICAL REFLEX V200 litros.

1 Ud.
Descalcificador CILIT BA-5400, estación dosificadora de cloro y de fosfatos. 
1 Ud.
Bomba de llenado
PRODUCCION DE CALOR VESTUARIOS PISTA DE ATLETISMO:
Combustible: Gasóleo
Lugar: Edificio Atletismo, sala de calderas
PRODUCCIÓN:
1 Ud. 
Caldera calefacción y ACS YGNIS IBERICA EM-BI-402 de 442 kw.

1 Ud. 
Quemador WEISHAUPT L3Z-A

1 Ud. 
Vaso expansión IBAIONDO 100CMF

1 Ud. 
Cuadro eléctrico

PRODUCCIÓN ACS:

1 Ud. 
Bomba de primario ACS WILO TOP S50/7 
1 Ud. 
Bomba de secundario ACS GRUNDFOS UPS 32/80 

1 Ud. 
Intercambiador placas ACS SIGMACAL UF12/0-17 

1 Ud.
Bomba de retorno ACS WILO STAR Z25/6 
2 Uds.
Acumuladores MECALIA DPI1316A 500 litros
1 Ud. 
Vaso expansión IBAIONDO 24 AMR

1 Ud. 
Central de regulación LANDIS RVL-45

1 Ud. 
Equipo Descalcificador, cloración y antiincrustación

CALEFACCIÓN:

1 Ud. 
Bomba calefacción WILO RS 25/70R
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Ascensor
1 Ud. ascensor TRESA hidráulico con tres paradas para 450 kg. de peso y Nº RAE: 9280
Protección contra incendios. Inventario de instalaciones y equipos 
SISTEMA DE DETECCIÓN DE MONÓXIDO

1 Ud.
Central  KILSEN (en garaje)

2 Uds.
Detectores de CO2
SISTEMA AUTOMÁTICO/MANUAL DE DETECCIÓN DE INCENDIOS

1 Ud.
Central de incendios convencional GUARDAL (en recepción)

1 Ud.
Central de incendios convencional KILSEN (en federación atletismo)
1 Ud.
Central de incendios convencional GEMABER (en antiguo gimnasio)

121 Uds.
Detectores térmicos / iónicos
10 Uds.
Sirenas de alarma
25 Uds.
Pulsadores de alarma
4 Uds.
Detector gas: 

SISTEMA DE EXTINCIÓN: EXTINTORES DE INCENDIOS
Fijados a paramentos verticales, accesibles y señalizados (80 uds)
18 Uds.
Extintor portátil de 5 kg de CO2
1 Ud.
Extintor móvil de 25 kg de polvo ABC

1 Ud.
Extintor automático de 6 kg de polvo ABC
66 Uds.
Extintor portátil de polvo ABC
SISTEMA DE EXTINCIÓN: BOCAS DE INCENDIO EQUIPADAS

20 Ud. 
BIE Ø 25 mm. 
1 Ud.
Depósito de agua

1 Ud.
Grupo de presión EBARA

SISTEMA DE EXTINCIÓN: HIDRANTE

1 Ud.
Hidrante.
ILUMINACIÓN DE EMERGENCIA Y SEÑALES DE EVACUACIÓN

185 Uds.
Bloques autónomos de indicación de salida y dirección
2- CENTRO DE ESTUDIOS E INVESTIGACIÓN MEDICINA DEPORTIVA 
(c/ Sangüesa, 34. 31005 Pamplona)
Instalaciones térmicas. Inventarios de instalaciones y equipos
Combustible: Gas Natural

Lugar: Sala de calderas (en azotea)
PRODUCCIÓN DE CALOR/FRÍO

1 Ud.
Caldera calefacción FERROLI  PREXTHERM 300 Kw
1 Ud. 
Quemador gas WEISHAUPT WG30.

1 Ud. 
Caldera mural ACS gas FERROLI F24E.
1 Ud.  
Vaso expansión IBAIONDO400 CMF 80L

1 Ud. 
Vaso expansión ZILMET 80L

1 Ud. 
Enfriadora aire-agua CARRIER 177 KW

1 Ud.
Climatizador laboratorio zona de pruebas TECNIVEL

1 Ud.
Fancoil salón actos AERMEC baja silueta

1 Ud. 
Central de gas FIDEGAS (con 2 sondas detectoras)

1 Ud.
Cuadro eléctrico climatización

1 Ud.
Central de regulación SIEMENS RSWIN (en edificio Larrabide)
CLIMATIZACIÓN

1 Ud. 
Bomba anticondensación SEDICAL SP32/6B

1 Ud.
Bomba nº 1 fancoils SEDICAL SP50/12B

1 Ud.
Bomba nº 2  salón de actos SEDICAL SP40/8B
1 Ud.
Bomba nº 3 climatización laboratorio zona pruebas SEDICAL SP 40/8B

1 Ud.
Bomba nº 4 recirculación caldera SEDICAL SP 50/12B

1 Ud.
Bomba nº 5 enfriadora SEDICAL SP 80/12B

1 Ud.
Bomba nº 6 enfriadora SEDICAL SP 80/12B
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Ascensor
1 Ud. ascensor TRESA hidráulico con 2 paradas para 450 kg de peso Nº RAE: 9444
Protección contra incendios. Inventario de instalaciones y equipos.
SISTEMA AUTOMÁTICO/MANUAL DE DETECCIÓN DE INCENDIOS

1 Ud.
Centralita
2 Uds.
Sirena
4 Uds.
Pulsadores de alarma.
47 Uds.
Detectores
1 Ud.
Megafonía
2 Uds. 
Detector de gas
SISTEMA DE EXTINCIÓN: EXTINTORES DE INCENDIOS.

3 Uds.
Extintor portátil  de 5 kg. CO2
8 Uds.
Extintor portátil de 6 kg. polvo ABC
SISTEMA DE EXTINCIÓN: BOCAS DE INCENDIO EQUIPADAS

4 Uds.
BIE Ø 25 mm. 

ILUMINACIÓN DE EMERGENCIA Y SEÑALES DE EVACUACIÓN

57 Uds.
Bloque autónomo de indicación de salida y dirección
3- CENTRO RECREATIVO DE GUELBENZU 
(c/ Guelbenzu, 11. 31005 Pamplona)
Instalaciones térmicas. Inventario de instalaciones y equipos
Combustible: Gas natural
Lugar. Sala de calderas
PRODUCCIÓN DE CALOR:

2 Ud. 
Calderas ADISA ADI –HT 400 de 380 KW para calefacción y A.C.S.

1 Ud. 
Bomba recirculación de caldera 1 SEDICAL SP 80/12 T
1 Ud. 
Bomba recirculación de caldera 2 SEDICAL SP 80/12 B
1 Ud.
Contador de energía
1 Ud.
Vaso de expansión IBAIONDO 220 AMR
1 Ud. 
Cuadro eléctrico
1 Ud. 
Central de regulación digital HONEYWELL CENTRAL MCR-20 para control climatización, calderas, producción de A.C.S., etc.
1 Ud. 
Central de detección de gas FIDEGAS (con 2 sondas detectoras)
PRODUCCIÓN A.C.S.:

1 Ud. 
Bomba primario A.C.S. SEDICAL SP 65/12 T

1 Ud. 
Bomba retorno A.C.S. SEDICAL SA 25/3 B

1 Ud. 
Intercambiador a placas SEDICAL UFP 54/46LM

CALEFACCIÓN – CLIMATIZACIÓN:

1 Ud. 
Bomba climatizadora piscina SEDICAL SP 50/12 T
1 Ud.
Bomba climatizadora vestuarios SEDICAL SP 30/8T-B
1 Ud.
Bomba primario intercambiador piscina SEDICAL SP 65/13-B
1 Ud. 
Climatizadora  piscina ROTOTHERM KT 14W 1900-200V70

1 Ud. 
Climatizadora vestuarios TECNIVEL

1 Ud. 
Bomba de calor gimnasio JOHNSON AHS-BC-120 con conductos (cubierta)

1 Ud.
Sistema de llenado compuesto por:


1 Depósito de llenado

1 Bomba ELIAS ES-90


1 Mecanismo de boya

Válvulas de retención, corte, etc.
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Tratamiento de agua
1 Ud.
Descalcificador 

1 Ud.
Estación dosificadora de cloro

1 Ud.
Estación dosificadora de fosfatos

1 Ud.
Filtro
Subescaleras
1 Ud subescaleras Schindler con 2 paradas y para 150 kg de peso
Protección contra incendios. Inventario de instalaciones y equipos
SISTEMA AUTOMÁTICO/MANUAL DE DETECCIÓN DE INCENDIOS

1 Ud.
Central incendios convencional NASA 890 (en recepción)

1 Ud.
Sirena exterior
1 Ud.
Sirena interior
3 Uds.
Pulsadores de alarma

16 Uds.
Detectores
SISTEMA DE EXTINCIÓN: EXTINTORES

Fijados a paramentos verticales, accesibles y señalizados (25 Uds...)
3 Uds.
Extintor portátil de 2 kg CO2.
4 Uds. 
Extintor portátil de 5 kg  CO2.
18 Uds.
Extintor portátil de 6 kg polvo ABC
SISTEMA DE EXTINCIÓN: BOCAS DE INCENDIO

Fijadas a paramentos verticales, accesibles y señalizadas (1 ud)
1 Ud. 
BIE Ø 25 mm. 
ILUMINACIÓN DE EMERGENCIA Y SEÑALES DE EVACUACIÓN

56 Uds.
Bloque autónomo de incendios de salida y emergencia
centros de juventud
1- RESIDENCIA JUVENIL FUERTE DEL PRINCIPE (C/ Goroabe, 36. 31005 Pamplona)
Instalaciones térmicas. Inventario de equipos e instalaciones
Edificio “Antiguo”
Combustible: Gas natural

Lugar: Sala de calderas 
PRODUCCIÓN:

1 Ud. 
Caldera ACS y calefacción LASIAN TL220 de 255 KW fabricación 9-6-96
1 Ud. 
Quemador de gas OERTLI
1 Ud. 
Vaso expansión IBAIONDO 140 CMR

1 Ud. 
Cuadro eléctrico
1 Ud. 
Centralita de regulación LANDIS RVL480-470
1 Ud.
Cuadro de mando: 3 controladores por circuito de calefacción y 1 para A.C.S.

1 Ud. 
Central de detección de fugas de gas FIDEGAS (con 2 sondas eléctricas)
PRODUCCIÓN A.C.S.:

1 Ud.
Bomba primario ACS WILO TOP S40/7
1 Ud. 
Bomba recirculación ACS WILO TOP Z40/7

1 Ud.
Intercambiador placas APV OLC 60/30AC
1 Ud. 
Vaso de expansión WAFT 18 litros

1 Ud. 
Acumulador COSMOCELL CCCVL500WE 500 litros
CALEFACCIÓN:

1 Ud. 
Bomba WILO TOP S50/4 (planta baja)
1 Ud. 
Bomba WILO TOP RS50 (planta primera)
1 Ud. 
Bomba WILO TOP S50/10 (planta segunda y tercera)
1 Ud.
Cuadro eléctrico calefacción


Radiadores de fundición
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Edificio “Nuevo”
Combustible: Gas natural

Lugar: Sala de calderas 

PRODUCCIÓN DE CALOR:

1 Ud. 
Caldera YGNIS, S.A Suiza, EM-352, de 380.400 kcal. fabricada en 1992

1 Ud. 
Quemador de gas WEISHAUPT G3.1E 

1 Ud. 
Vaso de expansión PNEUMATEX PNU 500 litros

1 Ud. 
Cuadro eléctrico
1 Ud. 
Central de regulación LANDIS RVLRVL 45/RL 162
1 Ud.
Centralita detectora de gas
PRODUCCIÓN ACS:

Circuito de ACS sin acumulador, sistema instantáneo, Cuadro de mando compuesto por 4 controlares, 2 de ellos fuera de servicio y otro para el quemador.
1 Ud.
Bomba primario ACS WILO TOP S40/4.
1 Ud.
Intercambiador ACS SIGMACAL UF6/C-37
1 Ud.
Bomba recirculación ACS WILO TOP Z30/7

CALEFACCIÓN:

Existen 3 circuitos funcionando y 2 previstos para dar servicio a la zona vieja:
Dos de los tres circuitos con su controlador y válvulas automáticas; 1 de ellos para P. Baja y sótano y el otro para las habitaciones de planta primera 

Circuito 1º compuesto de bomba y válvula automática
Circuito 2º compuesto de bomba recirculadora para el circuito de ACS
El tercer circuito se utiliza para la climatizadora del salón de actos. La válvula de control y controlador se encuentran en la sala de la climatizadora del salón de actos; en la sala de calderas solo está la bomba que lleva el agua a la climatizadora
1 Ud.
Bomba climatizadora salón actos WILO TOP S30/7

1 Ud.
Bomba planta baja día WILO TOP S30/7

1 Ud.
Bomba noche nuevo WILO TOP S30/7
1 Ud.
Bomba día antiguo WILO RS 30/100R (anulado)

1 Ud. 
Bomba noche antiguo WILO RS 30/100R (anulado)

1 Ud.
Vaso de expansión INDELCASA PNU 500L
CLIMATIZACIÓN INDIVIDUAL:
Salón de actos: 
2 Uds.
Cassettes CARRIERC con 2 unidades externas modelos CARRIER PURON 38YY-036G y 38YY-048C de 4 kw y 5,45 kw, para frío (en terraza)
1 Ud.
Climatizadora de aire caliente marca TECNIVEL VHF-2-B. Consta de batería de agua caliente y batería de recuperación de calor, bomba recirculación de batería, válvula automática, regulación de circuito de agua caliente, para aire caliente (en cuarto técnico)
Sala 2: 
2 Uds 
Cassettes en interior con elemento exterior TOSHIBA RAV-SHI103AT-E de 4,75 kw (en terraza)
Sala 3: 
1 Ud. interior marca CARRIER 38TC15G con unidad exterior
Sala 4: 
1 Ud. interior con unidad exterior CARRIER RAV-SM1103AT-E (en terraza)
Sala de visitas: 1 Ud. interior con unidad exterior TOSHIBA RAS-3M18SAV-E
Dirección: 1 Ud. interior con unidad exterior TOSHIBA modelo RASM135KV
Administración: 1 Ud. interior TOSHIBA con una unidad exterior de 2,6 Kw 

Recepción: 1 Ud. CARRIER portátil 42GCL022G con una unidad exterior
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Ascensores

Edificio Antiguo
1 Ud. Ascensor OTIS eléctrico con 5 paradas capacidad hasta 450 kg de peso Nº RAE: 11509
Edificio Nuevo

1 Ud. Ascensor KONE hidráulico de 3 paradas transporta hasta 450 kg de peso Nº RAE: 5595
Instalaciones de protección contra incendios
Edificio Antiguo

3 Uds. 
Central detectora de gas
1 Ud.
Parada de emergencia
3 Uds.
Sirenas
53 Uds.
Detectores
SISTEMA DE EXTINCIÓN: EXTINTORES DE INCENDIOS

1 Ud.
Extintor portátil 2 kg. CO2

1 Ud.
Extintor portátil 5 kg. CO2

24 Uds.
Extintor portátil 6 kg. Polvo ABC
SISTEMA DE EXTINCIÓN: BOCAS DE INCENDIO EQUIPADAS

Fijados a paramentos verticales, accesibles y señalizadas (3 Uds...).
1 Ud. 
BIE Ø 25 mm. 
4 Uds.
BIE Ø 45 mm. 
ILUMINACIÓN DE EMERGENCIA Y SEÑALES DE EVACUACIÓN

75 Uds.
Bloque autónomo de indicación de salida y dirección
Edificio Nuevo

SISTEMA AUTOMÁTICO/MANUAL DE DETECCIÓN DE INCENDIOS:

1 Ud.
Central de incendios CONFEM LONDON V2 (en recepción)
1 Ud.
Sirena exterior
3 Uds.
Sirena interior
4 Uds.
Pulsadores de alarma
65 Uds.
Detectores
SISTEMA DETECCIÓN/EXTRACCIÓN DE MONÓXIDO

1 Ud.
Central de detección COFEM 

3 Uds.
Detectores de CO2

SISTEMA DE EXTINCIÓN: EXTINCIÓN AUTOMÁTICA

1 Ud.
Central de extinción GUARDAL LCG-408 (en cocina)
2 Uds.
Botellas agente extintor (aerosol) DYNAMECO
SISTEMA DE EXTINCIÓN: EXTINTORES DE INCENDIOS

2 Uds.
Extintor manual 2 kg. CO2

4 Uds.
Extintor manual 5 kg. CO2

20 Uds. 
Extintor manual 6 kg. Polvo ABC

SISTEMA DE EXTINCIÓN: BOCAS DE INCENDIO EQUIPADAS

Fijados a paramentos verticales, accesibles y señalizadas (3 Uds...).
1 Ud. 
BIE Ø 25 mm. 
6 Uds.
BIE Ø 45 mm. 

ILUMINACIÓN DE EMERGENCIA Y SEÑALES DE EVACUACIÓN
96 Uds.
Bloque autónomo de indicación de salida y dirección

2- ALBERGUE JUVENIL SANTO CRISTO DE OTADIA (C/ Zelai, 91. 31800 ALTSASU)
Instalaciones térmicas: Inventario de equipos e instalaciones.

Combustible: Gasóleo


Lugar: Sala de calderas
SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE:

1 Ud.

Depósito exterior enterrado de 10 m3

1 Ud.

Grupo de presión de gasoil.

PRODUCCIÓN DE CALOR:

1 Ud.

Caldera calefacción marca FERROLI NLR 155 de 180 kw año 2/1991 
1 Ud.

Quemador de gasóleo ELCO EL 03.20H

1 

Vaso expansión IBAIONDO CMR150

2 Uds.

Bombas calefacción circuito 1 GRUNDFOS UPS 40-120

2 Uds.

Bombas calefacción circuito 2 GRUNDFOS UPS 32-80

1 Ud.

Cuadro eléctrico calefacción.

1 Ud.

Central de regulación LANDIS RVL45
con 4 circuitos con 2 válvulas automáticas manejadas por 2 controladores

PRODUCCIÓN DE A.C.S.:
1 Ud.

Caldera para ACS FERROLI NG26 de 34,4 kw 

1 Ud.

Quemador de gasóleo ELCO F50A

1 Ud.

Vaso expansión caldera ACS  IBAIONDO 10L
2 Uds.

Acumuladores ACS  LAPESA LP-500-D de 500 l cada uno.
2 Uds.

Vasos expansión acumuladores ACS ELBI D-24

1 Ud.

Bomba primario ACS GRUNDFOS UPS 25-60N
1 Ud.

Bomba retorno ACS GRUNDFOS UPS 25-45N
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Ascensores.

1 Ud. 

Subescaleras ZARDOYA OTIS con 2 paradas y capacidad para 450 kg

1 Ud.

Ascensor eléctrico ZARDOYA OTIS de 5 paradas y capacidad 450 kg 
nº RAE: 5069
Protección contra incendios: Inventario de equipos e instalaciones.

SISTEMA AUTOMÁTICO/MANUAL DE DETECCIÓN DE INCENDIOS
1 Ud. 

Central incendios convencional TCH (en recepción).

1 Ud. 

Sirena exterior
4 Uds.

Sirenas interiores
13 Uds.
Pulsadores de alarma
24 Uds.
Detectores óptico/iónicos de humos
1 Ud. 

Central de megafonía
22 Uds.
Altavoces
SISTEMA DE EXTINCIÓN: EXTINTORES DE INCENDIOS
Fijados a paramentos verticales, accesibles y señalizados (38 Uds...).
3 Uds.

Extintor portátil de 2 kg CO2.

5 Uds.

Extintor portátil de 5 kg CO2.

2 Uds. 
Extintor portátil de 6 kg polvo ABC automático

28 Uds. 
Extintor portátil de 6 kg polvo ABC

SISTEMA DE EXTINCIÓN: BOCAS DE INCENDIO EQUIPADAS
Fijados a paramentos verticales, accesibles y señalizadas (3 Uds...)
1 Ud. 

BIE Ø 45 mm. presión 5,5 bar.
5 Uds.

BIE Ø 45 mm. presión 4 bar.
SISTEMA DE EXTINCIÓN: AUTOMÁTICA
Agente extintor CO2 (3 botellas de 50 kg)
1 Ud. 

Central extinción automática GUARDAL CG408 (en lavandería)
1 Ud. 

Pulsador de disparo

1 Ud. 

Pulsador de paro
1 Ud.

Sirena

ILUMINACIÓN DE EMERGENCIA Y SEÑALES DE EVACUACIÓN
53 Uds.
Bloque autónomo de indicación salida y dirección
3- REFUGIO BELBIERECHEA (C/ Sta. Leocadia o Bidezarra. 31740 DONEZTEBE)
Instalaciones térmicas: Inventario de equipos e instalaciones

Combustible: Gas Natural

Lugar: Sala de calderas (en planta baja con acceso desde porche exterior)
PRODUCCIÓN DE CALOR:
1 Ud. 
 Caldera de baja temperatura para calefacción y ACS WOLF NK-B 50 Kw
1 Ud
 Quemador monobloq. ELCO VG-1-55
1 Ud. 
 Vaso de expansión 12 litros

1 Ud.
 Central de regulación LANDIS RVL45
1 Ud.
 Cuadro eléctrico calefacción

1 Ud.
 Chimenea
CALEFACCIÓN:

1 Ud.
 Bomba calefacción circuito 1 GRUNDFOS UPS 25-40

1 Ud.  
 Bomba calefacción circuito 2 BIRAL NRB 12T-1

1 Ud.
 Bomba calefacción circuito 3 WILO RS 25/4

1 Ud.
 Bomba calefacción circuito 4 WILO STAR RS 25/4

PRODUCCIÓN A.C.S.:

1 Ud.  
Bomba primario ACS WILO RS 25/60

1 Ud. 
Bomba retorno ACS GRUNDFOS 200 l

1Ud. 
Interacumulador ACS WOLF 200 litros (integrado en caldera)
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Protección contra incendios: Inventario de equipos e instalaciones
SISTEMA AUTOMÁTICO/MANUAL DE DETECCIÓN DE INCENDIOS:
1 Ud. 

Central incendios analógica NOTIFIER ID 200 (en Hall entrada)

1 Ud. 

Sirena exterior (en fachada principal)
3 Ud.

Sirenas interiores (1 por planta)
3 Ud.

Pulsadores de alarma (1 por planta)
28 Uds.
Detectores
SISTEMA DE EXTINCIÓN: EXTINTORES DE INCENDIOS: 
Fijados a paramentos verticales, accesibles y señalizados. Todos, salvo el ubicado en el cuarto de calderas, están dentro de armarios metálicos con vidrio frontal que hay que romper para usar
1 Ud. 

Extintor portátil de 2 kg CO2 eficacia 34B (en sala calderas)
1 Ud. 

Extintor portátil de 5 kg CO2 eficacia 70B (en la cocina)
10 Uds.
Extintor portátil de 6 kg polvo ABC eficacia 27A-183B-C
ILUMINACIÓN DE EMERGENCIA Y SEÑALES DE EVACUACIÓN:
28 Uds.
Bloque autónomo de incendios de salida y emergencia
SEDES

1- OFICINA DE JUVENTUD (C/ Yanguas y Miranda, 27 bajo. 31003 Pamplona)
Instalaciones térmicas: Inventario de equipos e instalaciones.
Sistema basado en máquinas de aire acondicionado o bombas de calor, con las unidades exteriores en cuarto técnico ventilado con aire exterior.
EQUIPOS:
1 Split DAIKIN mural 5 KW FB50B

1 Split DAIKIN cassette RXYSQ5PSV18

1 VRV DAIKIN 25 Kw - 3 Uds.  interiores RXYQ8P7W1VB

1 VRV MITSUBISHI ELECTRIC nº 1PUY 250YMF

1 VRV MITSUBISHI ELECTRIC nº 2 PUY 250YMF

1 Cortina aire ROSENBERG
Instalación de gas
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Protección contra incendios: Inventario de equipos e instalaciones
SISTEMA AUTOMÁTICO/MANUAL DE DETECCIÓN DE INCENDIOS:
1 Ud. 

Central incendios convencional GUARDAL SMARTLINE (en recepción)
1 Ud. 

Sirena exterior

24 Uds.
Detectores óptico/iónicos de humos
SISTEMA DE EXTINCIÓN: EXTINTORES DE INCENDIOS.
Fijados a paramentos verticales, accesibles y señalizados (12 Uds...)
2 Uds.

Extintor portátil de 2 kg CO2
2 Uds.

Extintor portátil de 5 kg CO2
8 Uds.

Extintor portátil de 6 kg polvo ABC

SISTEMA DE EXTINCIÓN: BOCAS DE INCENDIO EQUIPADAS.

Fijadas a paramentos verticales, accesibles y señalizadas (3 Uds...)
1 Ud. 

BIE Ø 25 mm presión 4 bar

2 Uds.

BIE Ø 45 mm presión 4 bar

ILUMINACIÓN DE EMERGENCIA Y SEÑALES DE EVACUACIÓN:

38 Uds.
Bloques autónomos de incendios de salida y emergencia

2- INDJ (Plaza Aizaguerria, s/n. 31006Pamplona)
Ascensor
1 Ud. ascensor ORONA eléctrico con seis paradas para 1.600 kg. de peso, Nº Ascensor:1487311 y Nº RAE: 0021098.
III     ORGANIZACIÓN DEL SERVICIO
Los trabajos objeto de este contrato a realizar por el Adjudicatario en los distintos centros son los siguientes:

1.-
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES:

A.-  MANTENIMIENTO PREVENTIVO
B.-  MANTENIMIENTO CORRECTIVO

C.-  SERVICIO DE EMERGENCIA 24 HORAS
D.-  OPTIMIZACIÓN Y MINIMIZACIÓN DE CONSUMOS ENERGÉTICOS

E.-  CUMPLIMIENTO DE NORMATIVA TÉCNICA
1. A.-
MANTENIMIENTO PREVENTIVO
Revisión inicial de equipos e instalaciones

Una vez adjudicado el contrato y desde su firma y entrada en vigor, el Adjudicatario dispondrá de un mes para elaborar y presentar a la propiedad un INFORME TÉCNICO DETALLADO de todas las instalaciones objeto de esta contratación que contendrá al menos:

a) Relación / inventario de los equipos y elementos que componen la instalación (sistemas, subsistemas y elementos y componentes sujetos a mantenimiento) indicando la situación y estado en el que reciben:
· Equipos en mal estado, aunque funcionando

· Equipos averiados y rotos

· Averías existentes
· Defectos de las instalaciones

· Propuestas, debidamente valoradas y justificando su necesidad, de las   posibles mejoras y reparaciones de las instalaciones
b) 
Protocolos de las revisiones reglamentarias genéricas y específicas a realizar, de acuerdo a la legislación vigente aplicable
En el caso de las instalaciones térmicas (lote 2) este informe técnico incluirá además:
c)
Diagrama del funcionamiento de cada instalación y sus equipos complementarios, con indicación de los esquemas hidráulicos y la localización de los mecanismos y elementos de seguridad 

d) 
Fichas técnicas de cada elemento en las que se reflejen
· Identificación de cada sistema y función
· Datos y características técnicas
· Componentes singulares
· Frecuencias de revisión
· Estado de conservación en el que se encuentran
Una vez elaborado el citado informe técnico y entregado en el INDJ, en papel y en soporte digital, éste será objeto de estudio por el INDJ y en su caso de contrainforme. 
Una vez analizado el informe técnico presentado y el contrainforme correspondiente, se emitirá un documento, que tendrá la consideración de definitivo, y que contará con el visto bueno expreso de las partes. Se fija como plazo máximo para ello 20 días a contar desde la entrega del primer informe por parte del Adjudicatario.

LOTE 1: ASCENSORES Y SALVA ESCALERAS

De los centros: 

CENTROS DE DEPORTE

Estadio Larrabide (C/ Sangüesa, 34. 31005 Pamplona)

CEIMD (C/ Sangüesa, 34. 31005 Pamplona)

Centro Recreativo Guelbenzu (C/ Guelbenzu, 11. 31005 Pamplona)

CENTROS DE JUVENTUD

Residencia Juvenil Fuerte del Príncipe (C/ Goroabe, 36. 31005 Pamplona)

Albergue Juvenil Santo Cristo de Otadia (C/ Zelai, 91. 31800 Alsasua)
SEDES
INDJ (Plaza Aizaguerría, s/n. 31006 Pamplona)

La empresa adjudicataria se comprometerá a realizar, como mínimo,  lo establecido en la Instrucción Técnica Complementaria AEM 1 “Ascensores” aprobada por el Real Decreto 88/2013, del Reglamento de aparatos de elevación y manutención, aprobado por Real Decreto 2291/1985, de 8 de noviembre.

La empresa adjudicataria establecerá un SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO empleando para ello personal cualificado debidamente formado, desarrollando un programa previamente establecido, que comprenderá, al menos, los siguientes trabajos y suministros:

· Garantizar el servicio de telealarma aún cuando el ascensor no cuente con línea telefónica propia.

· Revisar periódicamente todos los componentes eléctricos y mecánicos de la instalación tales como puertas de hueco y cerraduras, cables, suspensiones, máquina, freno, motor, contactos y salas del cuadro de maniobra, prestando especial atención a los elementos de seguridad y ejecutando los trabajos preventivos de ajuste necesarios.

· Lubricar aquellos elementos del elevador que por la naturaleza de su trabajo así lo requieran, de acuerdo con las instrucciones, referentes a tipos de grasas y periodicidad de aplicación, determinadas por el departamento de ingeniería de la empresa fabricante, limpiando los componentes del elevador y asegurando su correcta puesta a punto.

· En la medida requerida para mantener la instalación en óptimo funcionamiento, limpiar la suciedad que se origine dentro de la instalación en todos los componentes anteriormente mencionados, así como la suciedad que pueda acumularse en el cuarto de máquinas, el techo de la cabina y el foso del hueco, cuando sea necesario.
El adjudicatario adoptará cuantas medidas sean necesarias para que las operaciones de mantenimiento de los ascensores y salva escaleras afecten lo mínimo posible al funcionamiento habitual de los edificios y sus usuarios.

Las operaciones de mantenimiento preventivo de los ascensores serán efectuadas siempre dentro de la franja horaria de 8:30 a 14:30. Si cuando finaliza este horario quedan todavía operaciones de mantenimiento preventivo pendientes estas se terminarán al día siguiente. 
LOTE 2: INSTALACIONES TÉRMICAS
De los centros: 

CENTROS DE DEPORTE

Estadio Larrabide (c/ Sangüesa, 34. 31005 Pamplona)

CEIMD (c/ Sangüesa, 34. 31005 Pamplona)

Centro Recreativo Guelbenzu (c/ Guelbenzu, 11. 31005 Pamplona)

CENTROS DE JUVENTUD

Residencia Juvenil Fuerte del Príncipe (c/ Goroabe, 36. 31005 Pamplona)

Albergue Juvenil Santo Cristo de Otadia (c/ Zelai, 91. 31800 Alsasua)

Refugio Belvirechea (c/ Sta. Leocadia o Bidezarra. 31740 Doneztebe/Santesteban)

SEDES

INDJ. (C/ Yanguas y Miranda, 27 bajo. 31003 Pamplona)

La empresa adjudicataria se comprometerá a realizar, como mínimo,  las operaciones de mantenimiento establecidas en el apartado IT3. “Mantenimiento y uso” del Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios, modificado por los Reales Decretos 1826/2009, de 27 de noviembre, 249/2010, de 5 de marzo y 238/2013, de 5 de abril, 56/2016, de 12 de febrero, así como en el resto  de normativa vigente relacionada con este tipo de instalaciones y toda aquella relativa al tipo de combustible utilizado:
"Las instalaciones térmicas se utilizarán y mantendrán de conformidad con los procedimientos que se establecen a continuación y de acuerdo con su potencia térmica nominal y sus características técnicas:

a) La instalación térmica se mantendrá de acuerdo con un programa de mantenimiento preventivo que cumpla con lo establecido en el apartado IT.3.3
b) La instalación térmica dispondrá de un programa de gestión energética, que cumplirá con el apartado IT.3.4

c) La instalación térmica dispondrá de instrucciones de seguridad actualizadas de acuerdo con el apartado IT.3.5

d) La instalación térmica se utilizará de acuerdo con las instrucciones de manejo y maniobra, según el apartado IT.3.6

e) La instalación térmica se utilizará de acuerdo con un programa de funcionamiento, según el apartado IT.3.7
f) La instalación térmica se utilizará de acuerdo a la limitación de temperaturas, según el apartado IT.3.8 Real Decreto 1826/2009, de 27 de noviembre, regulando las temperaturas interiores de los edificios incluidos en el apartado 3.8.2, así como la obligación de mostrarlas"
La empresa adjudicataria se comprometerá a mantener las instalaciones de energía solar térmica realizando, como mínimo, las operaciones de mantenimiento contenidas en el apartado 4 “Mantenimiento” de la sección HE4 “Contribución solar mínima de agua caliente sanitaria” del Código Técnico de la Edificación, aprobado por el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo y sus modificaciones posteriores.
La empresa adjudicataria entregará a la propiedad para su revisión un PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO de los equipos e instalaciones térmicas de todos los edificios objeto de esta contratación; en él se recogerán número, características y periodicidad de las operaciones. 

Este programa de mantenimiento preventivo se entregará en el INDJ en el plazo de 60 días a partir del día siguiente de la formalización del contrato, el INDJ podrá realizar cuantas modificaciones estime oportunas, permaneciendo una copia actualizada en su poder.

Cada uno de los elementos y equipos de las instalaciones térmicas dispondrá de una tabla de mantenimiento, con la programación de actividades de mantenimiento preventivo elaborada en detalle, debiendo especificar y realizar los cambios, comprobaciones, engrases, verificaciones, limpiezas, inspecciones, medidas, ajustes, reglajes, regulaciones, etc., que sean necesarias realizar según la normativa vigente y las revisiones obligatorias impuestas por los distintos reglamentos. Quedarán reflejadas todas y cada una de las revisiones recomendadas por los fabricantes de todos los equipos que están instalados en los distintos edificios.

El personal de mantenimiento deberá disponer de todas las herramientas especiales, aparatos de medida e instrumentos de precisión necesarios para el mantenimiento.

El adjudicatario adoptará cuantas medidas sean necesarias para que las operaciones de mantenimiento de las instalaciones térmicas afecten lo mínimo posible al funcionamiento habitual de los edificios y sus usuarios, y se cerciorará de que después  de cada intervención realizada las salas que albergan las instalaciones queden en el debido estado de limpieza, retirando toda la suciedad y restos de materiales que las operaciones de mantenimiento hayan podido generar.
Las operaciones de mantenimiento preventivo de las instalaciones térmicas serán efectuadas siempre dentro la franja horaria de 8:30 a 14:30. Si cuando finaliza este horario quedan todavía operaciones de mantenimiento preventivo pendientes éstas se terminarán al día siguiente. 
LOTE 3: INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS
De los centros: 

CENTROS DE DEPORTE

Estadio Larrabide (C/ Sangüesa, 34. 31005 Pamplona)

CEIMD (C/ Sangüesa, 34. 31005 Pamplona)

Centro Recreativo Guelbenzu (C/ Guelbenzu, 11. 31005 Pamplona)

CENTROS DE JUVENTUD

Residencia Juvenil Fuerte del Príncipe (C/ Goroabe, 36. 31005 Pamplona)

Albergue Juvenil Santo Cristo de Otadia (C/ Zelai, 91. 31800 Alsasua)

Refugio Belvirechea (C/ Sta. Leocadia o Bidezarra. 31740 Doneztebe/Santesteban)

SEDES

INDJ. (C/ Yanguas y Miranda, 27 bajo. 31003 Pamplona)

La empresa adjudicataria se comprometerá a realizar, como mínimo  lo establecido en el Capitulo III “Empresas instaladoras y empresas mantenedoras de instalaciones de protección contra incendios”, Capitulo IV “Instalación, puesta en servicio y mantenimiento de instalaciones de protección contra incendios” y Anexo II ”Mantenimiento mínimo de las instalaciones de protecciones de protección contra incendios", del Real Decreto 513/2017, de 22 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de instalaciones de protección contra incendios.
Las operaciones de mantenimiento preventivo de las instalaciones de  protección contra incendios serán efectuadas siempre dentro la franja horaria de 8:30 a 14:30 horas. Si cuando finaliza este horario quedan todavía operaciones de mantenimiento preventivo pendientes éstas se terminarán al día siguiente. 
1. B.- MANTENIMIENTO CORRECTIVO
El mantenimiento correctivo será realizado sobre la totalidad de las instalaciones que son objeto de contratación, y garantizará la disponibilidad inmediata de las piezas de repuesto originales que sean necesarias para el mantenimiento de la instalación.

El adjudicatario informará a la propiedad sobre los elementos de todas las instalaciones a mantener que han de ser reparadas o sustituidas por apreciarse que no se encuentran en las debidas condiciones de funcionamiento, o que no cumplen las condiciones vigentes que les sean aplicables.

El adjudicatario vendrá obligado a comunicar a la propiedad de cualquier modificación o variación que se produzca en la normativa y la legislación vigente aplicable durante la duración del contrato.

Si durante el periodo de vigencia del contrato se produjera un cambio en la legislación aplicable que obligara a la modificación total o parcial de alguna de las instalaciones existentes, el adjudicatario vendrá obligado a proponer por escrito a la Dirección de cada Centro al que pertenece la instalación, las modificaciones necesarias para adecuar la instalación a lo ordenado en la legislación legal, dentro de los plazos previstos en la misma.

El adjudicatario interrumpirá el servicio de la instalación, cuando aprecie riesgo de accidentes y hasta que se efectúe la necesaria reparación, no sin antes realizar una comunicación previa a la Dirección del Centro afectado y atender a sus instrucciones.
Las reparaciones cuya ejecución implique parada de equipos o instalaciones, o riesgo de parada sobre otras instalaciones subsidiarias en marcha, serán autorizadas previamente por la Dirección de cada Centro y se realizarán en las fechas y los horarios que ésta señale en orden a minimizar la repercusión a los usuarios.
El contratista realizará a su cargo, excluyendo el coste de los materiales, las reparaciones necesarias, tanto las detectadas durante el mantenimiento preventivo como las que surjan de manera imprevista. En ellas estará incluido el desplazamiento y la mano de obra, cobrándose únicamente las piezas que hayan de ser sustituidas si las proporciona el adjudicatario, ya que las puede aportar el propio centro.
Como paso previo a toda reparación se realizará un presupuesto de materiales, que deberá ser puesto en conocimiento del personal encargado del mantenimiento y ser autorizado de manera expresa por el INDJ antes de proceder a la ejecución de la misma. En el caso de que la empresa adjudicataria obviara estos trámites, correrán a su cargo todas las reparaciones efectuadas. La propiedad se reserva el derecho a encargar a otro mantenedor la ejecución de las reparaciones necesarias en caso de no llegar a un acuerdo sobre el presupuesto presentado por el adjudicatario.
En el caso de incidencias cuya reparación requiera de la intervención de otros sectores profesionales (albañilería, cerrajería, electricidad, pintura), se admitirá la subcontratación de estas prestaciones accesorias, siempre previa comunicación y presentación del presupuesto correspondiente y con la autorización previa y expresa del INDJ que se reserva, en cualquier caso, el derecho a ejecutarlas por sus propios medios.

El adjudicatario garantizará, por periodo de un año, todos los trabajos que realice, bien sean de reparación, reforma o nueva instalación.

El adjudicatario se comprometerá a responder a las incidencias que se presenten dentro de los siguientes márgenes:
- INCIDENCIAS CRÍTICAS
Son incidencias críticas aquellas que afectan a la seguridad de las personas o los bienes.

( Tiempo de atención telefónica: inmediato
( Tiempo de presencia de equipo cualificado: 30 minutos
( En el caso de accidentes en las instalaciones y de paradas de ascensores con personas atrapadas en cabina se deberá garantizar el envío de personal de madera inmediata
El equipo de mantenimiento proveerá la solución definitiva en un plazo máximo de 6 horas, y si ello no fuera factible por causas no imputables al adjudicatario éste ejecutará dentro de ese plazo al menos una solución provisional, de manera que esta avería adquiera el carácter urgente.

- INCIDENCIAS URGENTES
Son incidencias urgentes aquellas que paralizan el desarrollo normal de la actividad en una o más zonas de cualquier edificio, (por ejemplo fallo del agua caliente)
( Tiempo de atención telefónica: inmediato

( Tiempo de presencia de equipo cualificado: 60 minutos
El equipo de mantenimiento proveerá la solución definitiva en un plazo máximo de 24 horas, y si ello no fuera factible por causas no imputables al adjudicatario éste ejecutará dentro de ese plazo al menos una solución provisional, de manera que esta avería adquiera el carácter ordinario.
- INCIDENCIAS ORDINARIAS
Son aquellas que no afectan a la seguridad de las personas o bienes ni paralizan la actividad normal.

( Tiempo de atención telefónica: inmediata
( Tiempo de presencia de equipo cualificado: 3 horas
1. C.- SERVICIO DE EMERGENCIA 24 HORAS
El adjudicatario proveerá, dentro del precio del contrato, la atención a las incidencias durante las 24 horas al día durante los 365 días al año con los recursos técnicos y humanos necesarios para cumplir con los requisitos de tiempos de respuesta indicados en el apartado anterior.
1. D.- OPTIMIZACIÓN Y MINIMIZACIÓN DE CONSUMOS ENERGÉTICOS

El adjudicatario asesorará al titular en el uso y funcionamiento de las instalaciones, recomendando mejoras o modificaciones que redunden en una mayor eficiencia energética.

Así mismo realizará un seguimiento periódico de la evolución del consumo de energía y de agua  de los distintos Centros mediante un sistema de control de la demanda energética, con el fin de detectar posibles desviaciones y tomar las medidas correctoras oportunas, y optimizará los consumos de agua, gas, gasoil, y otros varios, sin afectar a otros elementos de la instalación.
1. E.- CUMPLIMIENTO DE NORMATIVA TÉCNICA
Relación de normativa de obligado cumplimiento por la que se ha de regir la empresa adjudicataria:

· Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios (RITE), y sus modificaciones:
· R.D. 1826/2009, de 27 de noviembre

· R.D. 249/2010, de 5 de marzo

· R.D. 238/2013, de 5 de abril
· R.D. 56/2016, de 12 de febrero
· Real Decreto 865/2003, de 4 de julio, por el que se establecen los criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control de la legionelosis, y su modificación:

· R.D. 803/2010, de 25 de junio
· Decreto Foral 298/2001, de 15 de octubre, por el que se dictan normas para la aplicación en Navarra del Real Decreto por el que se establecen los criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control de la legionelosis.
· Decreto Foral 54/2006, de 31 de julio, por el que se establecen medidas para la prevención y control de la legionelosis.

· Real Decreto 919/2006, de 28 de julio, por el que se aprueba el Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus instrucciones técnicas complementarias ICG 01 a 11.

· Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación y sus modificaciones:

· Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre
·  Orden FOM /1635/2013, del 10 de septiembre
· Orden FOM /588/2017, del 15 de junio
· Orden de 30 de junio de 1966 por la que se aprueba el texto revisado del Reglamento de Aparatos Elevadores. (BOE de 26/07/1996).

· Orden de 20 de julio de 1976 (BOE de 10/08/1976). Modificación del Reglamento de Aparatos Elevadores.

· Orden de 31 de marzo de 1981 por la que se fijan las condiciones técnicas mínimas exigibles a los ascensores y se dan normas para efectuar las revisiones generales periódicas de los mismos. (BOE de 20/04/1981).

· Real Decreto 2291/1985, de 8 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Aparatos de Elevación y su manutención.

· Real Decreto 1314/1997 de 1 de agosto. Aplicación de la directiva de la Unión europea. (BOE de 30 de septiembre de 1997).

· Real Decreto 88/2013, de 8 de febrero, por el que se aprueba la Instrucción Técnica complementaria AEM 1 “Ascensores” del Reglamento de aparatos de elevación y manutención, aprobado por Real Decreto 2291/1985, de 8 de noviembre. (BOE nº 46 de 22/02/2013).
· Real Decreto 513/2017, de 22 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de instalaciones de protección contra incendios.

· Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, por el que se aprueba el reglamento electrotécnico para baja tensión, y sus modificaciones:
· R.D. 560/2010, de 10 de mayo.

· R.D. 1053/2014, de 12 de diciembre.
· Resto de normativa que afecta a las instalaciones objeto de este contrato.
2.- 
EQUIPO DE TRABAJO

El adjudicatario deberá estar inscrito en el registro de la Comunidad Foral de Navarra como mantenedor autorizado para realizar el mantenimiento del lote de instalaciones incluidas en este pliego al que presente oferta.
LOTE 1: ASCENSORES Y SALVA ESCALERAS
El adjudicatario deberá disponer del equipo humano propio necesario y con la preparación y experiencia adecuada para la realización de las labores de operación y mantenimiento de las instalaciones señaladas objeto de éste lote contando, como mínimo con una plantilla compuesta por un jefe del servicio de mantenimiento y dos técnicos especialistas en mantenimiento de aparatos elevadores con los conocimientos y formación necesarios de acuerdo a la legislación vigente.
Aparte de este personal el adjudicatario designará como interlocutor ante la dirección de los Centros a un responsable técnico que deberá tener una experiencia mínima acreditada de 3 años en mantenimiento de aparatos elevadores que mensualmente entregará un boletín que refleje los datos fundamentales de cada actuación realizada en los aparatos elevadores. 
El adjudicatario entregará una declaración de la Relación del personal responsable de la ejecución del servicio que se compromete a adscribir al mismo, indicando qué profesionales van a ser los responsables de cada función, según ANEXO  V del Pliego regulador.

En el caso de incidencias que requieran la intervención de más personal que el asignado en principio al mantenimiento de la instalación, o personal con capacitación más específica, la empresa adjudicataria deberá proveer el personal de apoyo necesario y suficiente para resolver la incidencia. 
LOTE 2: INSTALACIONES TÉRMICAS

El adjudicatario deberá disponer del equipo humano propio necesario y con la preparación y experiencia adecuada para la realización de las labores de operación y mantenimiento de las instalaciones señaladas objeto de éste lote, contando, como mínimo con un responsable del servicio y dos oficiales con las siguientes características:
− 1 oficial de  categoría calefactores y frigoristas
− 1 oficial de categoría electricista y electromecánico
Aparte del responsable del servicio y de los dos oficiales, todos ellos vinculados al servicio, el adjudicatario designará un Técnico coordinador con Formación Académica suficiente y con una experiencia mínima de 3 años en funciones semejantes que con una frecuencia mínima semanal informará al responsable designado por INDJ para el seguimiento del contrato y mensualmente presentará informe por escrito con al menos, estado de las instalaciones, incidencias acontecidas durante el mes y previsión de trabajos para el mes siguiente.

El adjudicatario entregará una declaración de la Relación del personal responsable de la ejecución del servicio que se compromete a adscribir a la misma, indicando qué profesionales van a ser los responsables de cada función según ANEXO  V del Pliego regulador.

Algunas de estas responsabilidades podrán llevarse a cabo por las mismas personas, debiendo figurar como mínimo en el equipo 4 profesionales diferentes.
En el caso de incidencias que requieran la intervención de más personal que el asignado en principio al mantenimiento de la instalación, o personal con capacitación más específica, la empresa adjudicataria deberá proveer el personal de apoyo necesario y suficiente para resolver la incidencia. 
LOTE 3: INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS
El adjudicatario deberá disponer del equipo humano propio necesario y con la preparación y experiencia adecuada para la realización de las labores de operación y mantenimiento de las instalaciones señaladas objeto de éste lote contando, como mínimo con una plantilla compuesta por un jefe del servicio de mantenimiento y dos operarios cualificados especialistas en mantenimiento de instalaciones de protección contra incendios con los conocimientos y formación necesarios de acuerdo a la legislación vigente.

Aparte de este personal el adjudicatario designará como interlocutor ante la dirección de los Centros a un responsable técnico que deberá tener una experiencia mínima acreditada de 3 años en mantenimiento de instalaciones de protección contra incendios que anualmente entregará un documento técnico que refleje los datos fundamentales de cada actuación realizada en los sistemas de protección contra incendios. 
El adjudicatario entregará una declaración de la Relación del personal responsable de la ejecución del servicio que se compromete a adscribir al mismo, indicando qué profesionales van a ser los responsables de cada función, según ANEXO  V del Pliego regulador.
CONDICIONES ADICIONALES COMUNES PARA LOS TRES LOTES
El cambio de cualquier persona que figure en las relaciones de personal adscrito presentadas requerirá la autorización previa por escrito del Órgano de Contratación. El INDJ podrá exigir el cambio de una o varias personas de las que presten el servicio si su comportamiento no fuera el correcto o si se observará poco cuidado en el desempeño de su cometido, comprometiéndose el adjudicatario a cumplir con tal sustitución de forma inmediata.

El adjudicatario pondrá a disposición del INDJ, en aquellos casos en que resulte necesario, el equipo sustitutorio correspondiente, que deberá tener al menos la misma categoría profesional que el sustituido.

3.-
MEDIOS TÉCNICOS Y MATERIALES
Recursos materiales.

El adjudicatario aportará todas las herramientas, maquinaría y medios auxiliares necesarios y suficientes para llevar a cabo los mantenimientos previstos de los diferentes oficios, tales como elementos portátiles de uso manual, elementos de taller de uso fijo, medios de transporte internos, elementos de elevación, plataformas telescópicas y andamios correrán a su cargo y serán, por cuenta del Adjudicatario, incluyendo todo tipo de instrumentos de medida y control, así cómo analizadores.
Las herramientas e instrumentos de medida utilizados en las operaciones de asistencia técnica se encontrarán verificadas y/o calibradas para los rangos de medida en que se usen, y dispondrán de los correspondientes certificados en vigor.
4.-
DOCUMENTACIÓN
Finalizadas cada una de las revisiones/inspecciones se hará llegar al responsable de cada Centro un “INFORME DE MANTENIMIENTO” en el que se harán constar todos los trabajos realizados por la empresa mantenedora, equipo o circuito afectado y locales o zonas a las que sirve, materiales empleados en la reparación, breve descripción de las operaciones realizadas y piezas o componentes sustituidos.
Correrá a cargo del adjudicatario la confección de un “REGISTRO” en el que se recojan las operaciones de mantenimiento y las reparaciones que se produzcan en la instalación. Será responsable de las anotaciones que en él se produzcan.

Dicho registro será coordinado con el personal encargado del mantenimiento de las instalaciones de cada Centro para su incorporación al Libro del Edificio como es preceptivo.

5.-
COORDINACIÓN CON LA PROPIEDAD
Antes de intervenir en las instalaciones se comunicará al Director-Gestor de cada centro.
	CENTRO
	DIRECTOR-GESTOR
	TELÉFONO
	HORARIO APERTURA AL PUBLICO

	Estadio Larrabide
	Director
	948-291225
	Horario invierno: 
Lunes a sábado de 7:40-21:50 h.
Domingo de 7:40-14:50 h.
Horario de verano:

Lunes a domingo 7:40-21:50 h.

	CEIMD
	Director
	948-292622
	De lunes a viernes de 7:40-21:50 h.

	Centro Recreativo Guelbenzu
	Director
	948-291209
	Horario verano 
1 junio-8 septiembre de 10 a 22 h.
Resto del año 
10 octubre a 31 de mayo de 8 a 22 h.
Domingos y festivos 9-14 h.

	Residencia Juvenil Fuerte del Príncipe
	Jefe de Negociado
	948-291206
	Abierto todos los días 24 h. salvo:
1 de enero a 6 de enero

16 de abril a 27 de abril

6 de julio al 13 de julio

22 de diciembre a 31 de diciembre

	Albergue Juvenil Santo Cristo de Otadia
	Jefe de Negociado
	948-291206
	Abierto todos los días 24 horas salvo del 22 de diciembre a 7 de enero 

	Refugio Belvierechea
	Jefe de Negociado
	948-291206
	Abierto todos los días 24 h.

	INDJ (DEPORTE)
	Jefe de Negociado
	848-425004
	Lunes- viernes de 7:30-15:20 h.

	INDJ (JUVENTUD)
	Jefe de Negociado
	848-427899
	Lunes- viernes de 7:30-15:20 h.


El adjudicatario en coordinación con los responsables de las instalaciones y con el personal encargado de su mantenimiento se encuentra obligado a realizar las siguientes tareas adicionales:

a) Supervisiones a realizar:

· Verificación de la existencia de instrucciones de seguridad.

· Verificación del cumplimiento del Programa de gestión energética

· Verificación de la idoneidad de las instrucciones de Manejo y maniobra.
· Verificación de la idoneidad del programa de funcionamiento.
b)  Acordar con los responsables de las instalaciones y el personal encargado del mantenimiento las instrucciones de procedimientos diarios (mantenimiento conductivo)

· Tareas de comprobación diaria del sistema de control.

· Tareas de comprobación del elemento.

· Registro de incidencias.

· Asesoramiento técnico.
IV     OBLIGACIONES GENERALES
Seguros:
Las empresas licitantes deberán disponer de una póliza de seguro de responsabilidad civil, daños corporales y materiales provocados a terceros ya sean ocasionados por accidentes o negligencias, por un importe mínimo de seiscientos mil euros (600.000 euros) y con un periodo de vigencia al menos igual al de duración del contrato.

La suscripción de la citada póliza se realizará en términos y bajo condiciones satisfactorias para el INDJ, la cual habrá de dar su conforme a las garantías, franquicias y vigencia.

Se entregará copia al INDJ de dicha póliza y del último recibo pagado al comienzo de cada anualidad.
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