ANEXO VII

PARA FACILITAR LA COMPROBACIÓN DE LAS PRESCRIPCIONES TÉCNICAS

(a incluir en el Sobre BC-Proposición relativa a criterios cuantificables mediante fórmulas)


LICITADOR: ……………………………..


LOTE Nº 1: FILTRO DE AGUA DE PUNTO TERMINAL PARA GRIFO

Características:
a) Producto libre de látex								SÍ/NO: ___ Pag: ___
b) Trazabilidad individual de cada filtro							SÍ/NO: ___ Pag: ___
c) Eficacia de filtración bacteriana de “grado de esterilización” según el American Standard Test Method  (ASTM F.838-05) certificada por un Laboratorio certificado según ISO 9001:2008 o similar. La eficacia de la filtración debe mantenerse durante toda la vida útil del filtro					SÍ/NO: ___ Pag: ___
d) Eficacia de filtración de Legionella, Pseudomonas y hongo Aspergillus a lo largo de su vida útil en condiciones reales de uso										SÍ/NO: ___ Pag: ___
e) Membrana del filtro estéril								SÍ/NO: ___ Pag: ___
f) Filtro/membrana con un tamaño máximo de poro de 0,2 micras  que elimine microorganismos de este tamaño o menores en el flujo de agua								SÍ/NO: ___ Pag: ___
g) Los materiales y composición del filtro no deben contaminar ni generar residuos en el agua filtrada y no alterar las propiedades organolépticas y potabilidad del agua					SÍ/NO: ___ Pag: ___
h) Vida útil de al menos 60 días en condiciones reales de uso, manteniendo la capacidad de filtración antibacteriana requerida										SÍ/NO: ___ Pag: ___
i) Carcasa con eficacia bacteriostática que minimice/evite la contaminación retrógrada del filtro durante toda su vida útil										SÍ/NO: ___ Pag: ___
j) Protección de la contaminación aguas arriba durante toda la vida del filtro. Se presentará informe técnico emitido por laboratorio acreditado para validación de sistemas de filtración, que compare la contaminación aguas arriba en un periodo previo, durante y posterior al uso del filtro, evidenciando que no hay mayor contaminación
												SÍ/NO: ___ Pag: ___
k) El filtro debe ser compatible con los productos químicos utilizados en la desinfección sistémica del agua (cloro, etc) y temperaturas de más de 50ºC en continuo						SÍ/NO: ___ Pag: ___
l) Envasado individualmente con envoltura que garantice su integridad y esterilidad	SÍ/NO: ___ Pag: ___
m) Filtro de una sola pieza (que no se pueda abrir ni desmontar por caídas)		SÍ/NO: ___ Pag: ___
n) Dispositivo compatible con todo tipo de grifos					SÍ/NO: ___ Pag: ___
o) Se deberán proporcionar sin coste los conectores necesarios para el uso de los filtros	SÍ/NO: ___ Pag: ___



LOTE 2 – FILTRO DE AGUA DE PUNTO TERMINAL PARA GRIFO (ELEMENTO DE CONEXIÓN REUTILIZABLE + FILTRO RECAMBIABLE)

Compuesto por:
L02-FGEC – ELEMENTO DE CONEXIÓN REUTILIZABLE
L02-FGFR  - FILTRO RECAMBIABLE

a) Producto libre de látex								SÍ/NO: ___ Pag: ___
b) Trazabilidad individual de cada filtro							SÍ/NO: ___ Pag: ___
c) Elemento de conexión reutilizable con una vida útil de al menos 3 años		SÍ/NO: ___ Pag: ___
d) Filtro recambiable									SÍ/NO: ___ Pag: ___
e) Eficacia de filtración bacteriana de “grado de esterilización” según el American Standard Test Method  (ASTM F.838-05) certificada por un Laboratorio certificado según ISO 9001:2008. La eficacia de la filtración debe mantenerse durante toda la vida útil del filtro						SÍ/NO: ___ Pag: ___
f) Eficacia de filtración de Legionella, Pseudomonas y hongo Aspergillus a lo largo de su vida útil en condiciones reales de uso										SÍ/NO: ___ Pag: ___
g) Membrana del filtro estéril								SÍ/NO: ___ Pag: ___
h) Filtro/membrana con un tamaño máximo de poro de 0,2 micras  que elimine microorganismos de este tamaño o menores en el flujo de agua								SÍ/NO: ___ Pag: ___
i) Los materiales y composición del filtro no deben contaminar ni generar residuos en el agua filtrada y no alterar las propiedades organolépticas y potabilidad del agua					SÍ/NO: ___ Pag: ___	
j) Vida útil del filtro recambiable de al menos 60 días en condiciones reales de uso, manteniendo la capacidad de filtración antibacteriana requerida							SÍ/NO: ___ Pag: ___
k) Carcasa con eficacia bacteriostática que minimice/evite la contaminación retrógrada del filtro durante toda su vida útil										SÍ/NO: ___ Pag: ___
l) Protección de la contaminación aguas arriba durante toda la vida del filtro. Se presentará informe técnico emitido por laboratorio acreditado para validación de sistemas de filtración, que compare la contaminación aguas arriba en un periodo previo, durante y posterior al uso del filtro, evidenciando que no hay mayor contaminación
											SÍ/NO: ___ Pag: ___
m) El filtro debe ser compatible con los productos químicos utilizados en la desinfección sistémica del agua (cloro, etc) y temperaturas de más de 50ºC en continuo						SÍ/NO: ___ Pag: ___
n) Envasado individualmente con envoltura  que garantice su integridad y esterilidad	SÍ/NO: ___ Pag: ___
o) Filtro de una sola pieza (que no se pueda abrir ni desmontar por caídas)		SÍ/NO: ___ Pag: ___
p) Dispositivo compatible con todo tipo de grifos					SÍ/NO: ___ Pag: ___


LOTE 3 – FILTRO DE AGUA DE PUNTO TERMINAL PARA DUCHA ANTIVANDALICA (CABEZAL FIJO EMPOTRADO A PARED)

a) Producto libre de látex								SÍ/NO: ___ Pag: ___
b) Trazabilidad individual de cada filtro							SÍ/NO: ___ Pag: ___
c) Salida rociador 									SÍ/NO: ___ Pag: ___
d) Eficacia de filtración bacteriana de “grado de esterilización” según el American Standard Test Method  (ASTM F.838-05) certificada por un Laboratorio certificado según ISO 9001:2008. La eficacia de la filtración debe mantenerse durante toda la vida útil del filtro						SÍ/NO: ___ Pag: ___
e) Eficacia de filtración de Legionella, Pseudomonas y hongo Aspergillus a lo largo de su vida útil en condiciones reales de uso										SÍ/NO: ___ Pag: ___
f) Membrana del filtro estéril								SÍ/NO: ___ Pag: ___
g) Filtro/membrana con un tamaño máximo de poro de 0,2 micras  que elimine microorganismos de este tamaño o menores en el flujo de agua								SÍ/NO: ___ Pag: ___
h) Los materiales y composición del filtro no deben contaminar ni generar residuos en el agua filtrada y no alterar las propiedades organolépticas y potabilidad del agua					SÍ/NO: ___ Pag: ___
i) Vida útil de al menos 30 días en condiciones reales de uso, manteniendo la capacidad de filtración antibacteriana requerida										SÍ/NO: ___ Pag: ___
j) Carcasa con eficacia bacteriostática que minimice/evite la contaminación retrógrada del filtro durante toda su vida útil										SÍ/NO: ___ Pag: ___
k) Protección de la contaminación aguas arriba durante toda la vida del filtro. Se presentará informe técnico emitido por laboratorio acreditado para validación de sistemas de filtración, que compare la contaminación aguas arriba en un periodo previo, durante y posterior al uso del filtro, evidenciando que no hay mayor contaminación
											SÍ/NO: ___ Pag: ___
l) El filtro debe ser compatible con los productos químicos utilizados en la desinfección sistémica del agua (cloro, etc) y temperaturas de más de 50ºC en continuo						SÍ/NO: ___ Pag: ___
m) Envasado individualmente con envoltura  que garantice su integridad y esterilidad	SÍ/NO: ___ Pag: ___
n) Filtro de una sola pieza (que no se pueda abrir ni desmontar por caídas)		SÍ/NO: ___ Pag: ___
o) Dispositivo compatible con todo tipo de grifos					SÍ/NO: ___ Pag: ___
p) El filtro debe llevar algún tipo de seguridad que impida su fácil reemplazo. Para soltar el filtro debe ser necesario herramienta especial, destornillador o similar						SÍ/NO: ___ Pag: ___


LOTE 4 – FILTRO DE AGUA DE PUNTO TERMINAL PARA DUCHA (CABEZAL CON FILTRO INCORPORADO PARA CONECTAR A FLEXO)

a) Producto libre de látex								SÍ/NO: ___ Pag: ___
b) Trazabilidad individual de cada filtro							SÍ/NO: ___ Pag: ___
c) Eficacia de filtración bacteriana de “grado de esterilización” según el American Standard Test Method  (ASTM F.838-05) certificada por un Laboratorio certificado según ISO 9001:2008. La eficacia de filtración debe mantenerse durante toda la vida útil del filtro						SÍ/NO: ___ Pag: ___
d) Eficacia de filtración de Legionella, Pseudomonas y hongo Aspergillus a lo largo de su vida útil en condiciones reales de uso										SÍ/NO: ___ Pag: ___
e) Membrana del filtro estéril								SÍ/NO: ___ Pag: ___
f) Filtro/membrana con un tamaño máximo de poro de 0,2 micras  que elimine microorganismos de este tamaño o menores en el flujo de agua								SÍ/NO: ___ Pag: ___
g) Los materiales y composición del filtro no deben contaminar ni generar residuos en el agua filtrada y no alterar las propiedades organolépticas y potabilidad del agua					SÍ/NO: ___ Pag: ___
h) Vida útil de al menos 30 días en condiciones reales de uso, manteniendo la capacidad de filtración antibacteriana requerida										SÍ/NO: ___ Pag: ___
i) Carcasa con eficacia bacteriostática que minimice/evite la contaminación retrógrada del filtro durante toda su vida útil										SÍ/NO: ___ Pag: ___
j) Protección de la contaminación aguas arriba durante toda la vida del filtro. Se presentará informe técnico emitido por laboratorio acreditado para validación de sistemas de filtración, que compare la contaminación aguas arriba en un periodo previo, durante y posterior al uso del filtro, evidenciando que no hay mayor contaminación
											SÍ/NO: ___ Pag: ___
k) El filtro debe ser compatible con los productos químicos utilizados en la desinfección sistémica del agua (cloro, etc) y temperaturas de más de 50ºC en continuo						SÍ/NO: ___ Pag: ___
l) Envasado individualmente con envoltura que garantice su integridad y esterilidad	SÍ/NO: ___ Pag: ___
m) Filtro de una sola pieza (que no se pueda abrir ni desmontar por caídas)		SÍ/NO: ___ Pag: ___
n) Dispositivo compatible con todo tipo de grifos					SÍ/NO: ___ Pag: ___
o) Se deberán proporcionar sin coste los conectores necesarios para el uso de los filtros	SÍ/NO: ___ Pag: ___


LOTE 5 – FILTRO DE AGUA DE PUNTO TERMINAL PARA DUCHA (ELEMENTO DE CONEXIÓN REUTILIZABLE + FILTRO RECAMBIABLE)

Compuesto por:
L05-FDEC – ELEMENTO DE CONEXIÓN REUTILIZABLE
L05-FDFR - FILTRO RECAMBIABLE

a) Producto libre de látex								SÍ/NO: ___ Pag: ___
b) Trazabilidad individual de cada filtro							SÍ/NO: ___ Pag: ___
c) Elemento de conexión reutilizable con una vida útil de al menos 3 años		SÍ/NO: ___ Pag: ___
d) Filtro recambiable									SÍ/NO: ___ Pag: ___
e) Eficacia de filtración bacteriana de “grado de esterilización” según el American Standard Test Method  (ASTM F.838-05) certificada por un Laboratorio certificado según ISO 9001:2008. La eficacia de la filtración debe mantenerse durante toda la vida útil del filtro						SÍ/NO: ___ Pag: ___
f) Eficacia de filtración de Legionella, Pseudomonas y hongo Aspergillus a lo largo de su vida útil en condiciones reales de uso										SÍ/NO: ___ Pag: ___
g) Membrana del filtro estéril								SÍ/NO: ___ Pag: ___
h) Filtro/membrana con un tamaño máximo de poro de 0,2 micras  que elimine microorganismos de este tamaño o menores en el flujo de agua								SÍ/NO: ___ Pag: ___
i) Los materiales y composición del filtro no deben contaminar ni generar residuos en el agua filtrada y no alterar las propiedades organolépticas y potabilidad del agua					SÍ/NO: ___ Pag: ___
j) Vida útil del filtro recambiable de al menos 30 días en condiciones reales de uso, manteniendo la capacidad de filtración antibacteriana requerida							SÍ/NO: ___ Pag: ___
k) Carcasa con eficacia bacteriostática que minimice/evite la contaminación retrógrada del filtro durante toda su vida útil										SÍ/NO: ___ Pag: ___
l) Protección de la contaminación aguas arriba durante toda la vida del filtro. Se presentará informe técnico emitido por laboratorio acreditado para validación de sistemas de filtración, que compare la contaminación aguas arriba en un periodo previo, durante y posterior al uso del filtro, evidenciando que no hay mayor contaminación
											SÍ/NO: ___ Pag: ___
m) El filtro debe ser compatible con los productos químicos utilizados en la desinfección sistémica del agua (cloro, etc) y temperaturas de más de 50ºC en continuo						SÍ/NO: ___ Pag: ___
n) Envasado individualmente con envoltura que garantice su integridad y esterilidad	SÍ/NO: ___ Pag: ___
o) Filtro de una sola pieza (que no se pueda abrir ni desmontar por caídas)		SÍ/NO: ___ Pag: ___
p) Dispositivo compatible con todo tipo de grifos					SÍ/NO: ___ Pag: ___
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