ANEXO VII
PARA FACILITAR LA COMPROBACIÓN DE LAS PRESCRIPCIONES TÉCNICAS

(a incluir en el Sobre B “Proposición relativa a criterios no cuantificables mediante fórmulas”)

LICITADOR: ……………………………..

LOTE 1 – LENTES INTRAOCULARES MONOFOCALES CÁMARA POSTERIOR PRECARGADA FILTRO UV (EXCLUSIVAMENTE)

Características:
a) Lente monofocal acrílica monobloque asférica de cámara posterior


SÍ/NO: ___ Pag: ___
b) Tamaño de óptica entre 5 y 6 mm.






SÍ/NO: ___ Pag: ___
c) Tamaño lente entre 12 y 13 mm.






SÍ/NO: ___ Pag: ___
d) Tipo de óptica: biconvexa con borde cuadrado




SÍ/NO: ___ Pag: ___ 
e) Material: hidrofóbico







SÍ/NO: ___ Pag: ___
f) Angulación hápticos: menos o igual a 5º





SÍ/NO: ___ Pag: ___
g) Rango dióptrico mínimo de +6 a +30 dioptrías




SÍ/NO: ___ Pag: ___
h) Filtro UV









SÍ/NO: ___ Pag: ___
i) Compatible con incisiones 2,4 mm.






SÍ/NO: ___ Pag: ___
j) Precargada e inyectable con sistema de inyección a rosca



SÍ/NO: ___ Pag: ___
k) Envasado individual estéril con fecha de caducidad




SÍ/NO: ___ Pag: ___
LOTE 2 - LENTES INTRAOCULARES MONOFOCALES CÁMARA POSTERIOR PLEGABLE TÓRICA
Características: 
a) Lente intraocular acrílica, monofocal, plegable, hidrófoba de cámara posterior
SÍ/NO: ___ Pag: ___
b) Filtro ultravioleta








SÍ/NO: ___ Pag: ___
c) Tipo de óptica tórica asférica. Borde cuadrado. Monobloque


SÍ/NO: ___ Pag: ___
d) Diámetro óptico de 6 mm.







SÍ/NO: ___ Pag: ___
e) Diámetro total de 12,5-13 mm.






SÍ/NO: ___ Pag: ___
f) Hápticos en C








SÍ/NO: ___ Pag: ___
g) Potencia dióptrica esférica. Mínimo de +6 a +30 dioptrías, en incrementos de +0,5 dioptrías en potencias de +10 a +30









SÍ/NO: ___ Pag: ___
h) Potencia de cilindro en plano de córnea. Mínimo de +1 dioptrías a +4 dioptrías
SÍ/NO: ___ Pag: ___
i) Inyectable









SÍ/NO: ___ Pag: ___
j) Envasado individual estéril con fecha de caducidad




SÍ/NO: ___ Pag: ___
k) Marcado del eje de toricidad sobre la óptica





SÍ/NO: ___ Pag: ___
l) Inserción en incisiones de tamaño 2,2 mm.





SÍ/NO: ___ Pag: ___
LOTE 3 – LENTES INTRAOCULARES MONOFOCALES CAMARA POSTERIOR PRECARGADAS CON FILTRO UV Y FILTRO LUZ AZUL

Características:

a) Lente intraocular plegable, monofocal, acrílica, hidrófoba de cámara posterior
 SÍ/NO: ___ Pag: ___
b) Filtro ultravioleta








SÍ/NO: ___ Pag: ___
c) Filtro para luz azul








SÍ/NO: ___ Pag: ___
d) Diámetro óptico de 6 mm.







SÍ/NO: ___ Pag: ___
e) Diámetro total entre 12,5 y 13 mm.






SÍ/NO: ___ Pag: ___
f) Hápticos en C








SÍ/NO: ___ Pag: ___
g) Superficie asférica








SÍ/NO: ___ Pag: ___
h) Indice de refracción a 35º entre 1,45 y 1,55





SÍ/NO: ___ Pag: ___
i) Rango dióptrico mínimo de +6 a +30 dioptrías, en incrementos de 0,5 dioptrías
SÍ/NO: ___ Pag: ___
j) Precargada con inyector







SÍ/NO: ___ Pag: ___
k) Inyección por incisión de 2,2 mm.






SÍ/NO: ___ Pag: ___
l) Envasado individual estéril con fecha de caducidad




SÍ/NO: ___ Pag: ___
2
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