ANEXO VIII
PARA FACILITAR LA VALORACIÓN DE CRITERIOS CUANTIFICABLES MEDIANTE FÓRMULAS

(a incluir en el Sobre C “Proposición relativa a criterios cuantificables mediante fórmulas”)

LICITADOR: ……………………………..

LOTE 1 – LENTES INTRAOCULARES MONOFOCALES CÁMARA POSTERIOR PRECARGADA FILTRO UV (EXCLUSIVAMENTE)

	
	Característica técnica objetiva a valorar
	El material ofertado tiene: (SÍ/NO o dato)
	Página en la que figura en el dossier:

	a)
	Ganancia de visión intermedia a 66 cm (*)
	
	

	b)
	Filtro UV con frecuencia de corte al 10% para una lente de potencia de 20 dioptrias menor o igual a 390 nm
	
	

	c)
	Máxima corrección de la aberración esférica (*)
	
	

	d)
	Máxima corrección de la aberración cromática (*)
	
	


LOTE 2 - LENTES INTRAOCULARES MONOFOCALES CÁMARA POSTERIOR PLEGABLE TÓRICA
	
	Característica técnica objetiva a valorar
	El material ofertado tiene: (SÍ/NO o dato)
	Página en la que figura en el dossier:

	a)
	Página web adecuada con fórmulas de cálculo de la lente y posicionamiento en el interior del ojo
	
	

	b)
	Filtro para luz azul
	
	

	c)
	Precargada
	
	

	d)
	Estudios de estabilidad rotacional postoperatoria menor o igual a 5º documentado con publicaciones en revistas de impacto en Oftalmología (*)
	
	

	e)
	Indice de capsulotomía Yag menor o igual a 2.5% a los 3 años documentado con publicaciones en revistas de impacto en Oftalmología (*)
	
	

	f)
	Aprobada por FDA libre de glistenings (**)
	
	


LOTE 3 – LENTES INTRAOCULARES MONOFOCALES CAMARA POSTERIOR PRECARGADAS CON FILTRO UV Y FILTRO LUZ AZUL

	
	Característica técnica objetiva a valorar
	El material ofertado tiene: (SÍ/NO o dato)
	Página en la que figura en el dossier:

	a)
	Inyector automatizado
	
	

	b)
	Posibilidad de inyección con una sola mano
	
	

	c)
	Indice de opacificación de cápsula posterior y de capsulotomía YAG inferior al 1,5 % un año después de la cirugía documentado con publicaciones en revistas de impacto en Oftalmología (*)
	
	

	d)
	Libre de glistening (con tecnología antirreflejo).
	
	

	e)
	Mayor disponibilidad de incrementos de 0,5 dioptrías fuera del rango mínimo establecido en las prescripciones técnicas (6 a 30 dioptrías)
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