ANEXO I

MODELO DE PROPOSICIÓN ECONÓMICA
(A incluir en el Sobre BC “Proposición relativa a criterios cuantificables mediante fórmulas”)
En formato EXCEL y PDF FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE POR EL APODERADO
Lote 1: Filtros absolutos –
[image: image1.emf]Medidas

Caudal de 

trabajo (m3/h)

Pérdida de carga 

inicial (Pa)

Pérdida de carga 

final (Pa)

Eficacia 

mínima

Observaciones

Rejilla de 

protección

Uds. Reposición

Cantidad 

estimada anual

Importe 

unitario 

ofertado

TOTAL 

ANUAL

Marca Modelo

Código de 

referencia 

del material

610 x 762 x 78  1.400 180 280

16

16

610 x 610 x 78   1.260 250 350

14

14

610 x 610 x 69 600

6

6

610 x 305 x 69 300

7

7

457 x 457 x 78  600 180 280

61

61

915 x 610 x 78 1.825 250 350 12 12

 

610 x 762 x 292 5.000

5

5

610 x 610 x 292  4.000

19

19

610 x 610 x 292  2.600

9

9

305 x 610 x 292  1.300

4

4

305 x 610 x 292  2.000

7

7

610 x 610 x 78 1.190 24 24

457 x 457 x 78 640 44 44

305 x 305 x 78 260 51 51

1220 x 610 x 78 2.460 250 350 12 12

762 x 305 x 78 360 135 235 2 2

610 x 610 x 78 1.190 52 52

457 x 457 x 78 640 66 66

305 x 610 x 78

555 2

2

305 x 305 x 78 325

12

12

457 x 457 x150 640 2 2

610 x 610 x 78 1.190 58 58

305 x 610 x 292

1.700 4

4

610 x 610 x 292 4.000 22 22

610 x 610 x 78   1.100 230 330

2

2

610 x 610 x 150  1.650 250 350

3

3

557 x 557 x 66  500 120 220

4

4

610 x 610 x 78

605

120 220 99,995% Filtros para caja Trox Ambos lados

4

Cada dos años 4

557 x 557 x 69

500

120 220 99,995% Filtros para caja Trox Ambos lados

4

Cada dos años 4

 

 

  60.170,00 €       

 

LOTE 1: IMPORTE TOTAL OFERTADO (IVA EXCLUIDO)

LOTE 1: IMPORTE MÁXIMO DE LICITACIÓN  (IVA EXCLUIDO)

NOTA: Para aquellos filtros, cuya tasa de reposición sea superior a un año, se realizarán los cálculos, del importe total anual, considerando una cantidad anual estimada igual al número de unidades para cada medida de filtro.

En todo caso, a efectos de contabilizar las unidades consumidas, se tomará como referencia el valor indicado en la columna de reposición.

350

350

350

99,95% Ambos lados

Ambos lados

Ambos lados

Ambos lados

Filtros para caja Trox

340

220

Cada dos años

Cada dos años

Anual

Cada dos años

99,995%

Ambos lados

Ambos lados

Filtros para caja Trox

Filtros para caja Trox

Filtros para caja Trox

Filtros para caja Trox

Filtros para caja Trox

ABSOLUTOS DE FLUJO LAMINAR H13

Cada dos años

99,95%

99,95%

ABSOLUTOS MARCO DE PERFIL ALUMINIO EXTRUIDO H14

ABSOLUTOS MARCO DE PERFIL ALUMINIO H14

ABSOLUTOS DE FLUJO LAMINAR H14

ABSOLUTOS MARCO DE ACERO GALVANIZADO H13

Cada dos años

99,95%

99,95% Cada dos años

Cada dos años

ABSOLUTOS MARCO DE MDF H13

ABSOLUTOS MARCO DE PERFIL ALUMINIO H13

ABSOLUTOS COMPACTOS H13

250

240

120

250

250


Lote 2: Filtros de alta eficiencia
[image: image2.emf]ISO 16890:2017 Medidas

Caudal de 

trabajo 

(m3/h)

Pérdida de 

carga inicial 

(Pa)

Pérdida de 

carga final 

(Pa)

Consumo energético 

máximo

Detalles Uds. Reposición

Cantidad 

estimada 

anual

Importe 

unitario 

ofertado

TOTAL 

ANUAL

Marca Modelo

Código de 

referencia 

del material

ePM10 70% 

592 x 592 x 96   3.000 55 110

592 x 287 x 96 1.500 2 4

592 x 592 x 96   3.000 28 56

592 x 287 x 96   1.500 15 30

288 x 593 x 97 1.700 8 16

490 x 490 x 97 2.900 18 36

490 x 593 x 97 2.900 14 28

593 x 593 x 97 3.400 4 8

592 x 592 x 96    24 x 24 x 4 3.000 1 2

287 x 592 x 96     12 x 24 x 4  1.500 1 2

490 x 592 x 287    20 x 24 x 12 2.800 75 175 2 2

592 x 490 x 287    24 x 20 x 12 2.800 75 175 6 6

592 x 592 x 287    24 x 24 x 12 3.400 60 160 2 2

592 x 287 x 287    24 x 12 x 12 3.000 90 190 2 2

287 x 592 x 292    12 x 24 x 12 1.700 11 22

592 x 592 x 292    24 x 24 x 12 3.400 18 36

592 x 287 x 520 10 bolsas 1.700 3 6

592 x 592 x 520 10 bolsas 3.400 3 6

ePM1 55%

287 x 592 x 98 1.700 7 14

592 x 592 x 97 3.400 22 36

287 x 592 x 292    12 x 24 x 12 1.700 17 34

592 x 592 x 292    24 x 24 x 12 3.400 41 82

490 x 592 x 97  2.500 81 162

592 x 592 x 97  3.000 25 50

287 x 592 x 97   1.500 7 14

490 x 490 x 97  2.100 31 62

592 x 592 x 96    24 x 24 x 4 3.000 90 190 2 4

287 x 592 x 292    12 x 24 x 12 2.000 125 225 1 2

592 x 287 x 520 10 bolsas 1.700 3 6

592 x 592 x 520 10 bolsas 3.400 3 6

ePM1 85%

290 x 593 x 48 1.000 1 2

593 x 593 x 48 2.000 1 2

290 x 593 x 97 1.700 6 12

490 x 490 x 97 2.900 2 4

490 x 593 x 97 2.900 12 24

287 x 592 x 292    12 x 24 x 12 1.700 47 94

490 x 592 x 292   20 x 24 x 12 2.800 21 42

592 x 592 x 292    24 x 24 x 12 3.400 82 164

592 x 592 x 292    24 x 24 x 12 3.400 130 230 3 3

592 x 490 x 292    24 x 20 x 12 2.800 130 230 17 17

592 x 292 x 292    24 x 12 x 12 1.700 80 180 4 4

490 x 592 x 292  20 x 24 x 12 1.700 130 230 4 4

592 x 592 x 292   3.400 76 152

592 x 287 x 292  1.700 47 94

592 x 592 x 292 4.000 8 16

490 x 592 x 292  3.500 12 24

287 x 592 x 292 2.000 6 12

592 x 592 x 97   3.000 13 26

490 x 592 x 97   2.500 33 66

287 x 592 x 97   1.500 2 4

490 x 490 x 97  2.100 2 4

592 x 592 x 292    24 x 24 x 12 4.000 8 16

490 x 592 x 292      20 x 24 x 12 3.500 2 4

287 x 592 x 292    12 x 24 x 12 2.000 4 8

592 x 592 x 96    24 x 24 x 4 3.000 100 200

Marco acero galvanizado. Media filtrante: 

papel fibra de vidrio. Separadores Hot 

1 2

592 x 592 x 592

3.400

115 215

16

32

592 x 592 x 592

3.400

115 215

25

50

490 x 592 x 592

2.800

115 215

15

30

490 x 490 x 592

2.330

115 215

3

6

287 x 592 x 592

1.700

115 215

3

6

287 x 592 x 287

1.700

115 215

14

28

287 x 490 x 592

1.400

115 215

10

20

592 x 287 x 520 10 bolsas 1.700 110 210 3 6

592 x 592 x 520 10 bolsas 3.400 110 210 3 6

92.357,00 €    

LOTE 2: IMPORTE TOTAL OFERTADO (IVA EXCLUIDO)

LOTE 2: IMPORTE MÁXIMO DE LICITACIÓN  (IVA EXCLUIDO)

85

BOLSAS

ALTA EFICIENCIA RÍGIDO EN V. 

(CALIFICACIÓN C)

Cada seis 

meses

Cada seis 

meses

Bolsas

Cada seis 

meses

Marco acero galvanizado.

Media filtrante: papel fibra de vidrio. 

Separadores Hot Melt

ALTA EFICIENCIA RÍGIDO EN V ALTA 

CAPACIDAD 

Marco acero galvanizado. Media filtrante: 

papel fibra de vidrio. Separadores Hot Melt

190

60

185

90

Anual

175

Filtro compacto en V. Marco ABS. Media 

filtrante: papel fibra de vidrio. Separadores 

Hot Melt

60 160

65

800

75

Cada seis 

meses

105

Bolsas

170

205

Cada seis 

meses

Alta eficiencia rígido en V alta 

capacidad 

Cada seis 

meses

Filtro compacto en V. Marco ABS. Media 

filtrante: papel fibra de vidrio. Separadores 

Hot Melt

Anual

Filtro compacto en V. Marco acero galvanizado. Separadores Hot Melt. Media filtrante: papel fibra de vidrio. P final recomendada 300 Pa

Filtro compacto en V. Marco ABS. 

Separadores Hot Melt. Media filtrante: 

papel fibra de vidrio

Filtro compacto en V. Marco ABS. Media 

filtrante: papel fibra de vidrio. Separadores 

Hot Melt

100

220

200

160

70

Bolsa

Filtro compacto en V. Marco ABS.

Media filtrante: papel fibra de vidrio. 

Separadores Hot Melt

Filtro compacto en V. Marco acero 

galvanizado. Media filtrante: papel fibra de 

vidrio. Separadores Hot Melt. Pérdida sw 

carga final recomendada 300 Pa

200

180

280

250

Alta eficiencia rígido en V alta 

capacidad

1050

1450

180

Fibra química no inflamable 165

Marco acero galvanizador. Separadore 

Hot Melt. Media filtrante: papel fibra vidrio 

P.C.F.R:200Pa

Filtro de bolsas hechas con fibra de vidrio

280

Filtro compacto en V. Marco ABS. 

Separadores Hot Melt. Media filtrante: 

papel fibra de vidrio

75 175

120

100

80

150

180


Lote 3: Prefiltros

[image: image3.emf] Tipos y Denominación de los Filtros Medidas

Caudal de 

trabajo  

m

³/h

Pérdida carga  

min-max (Pa)

Detalles Uds. Reposición

Cantidad 

estimada 

anual

Importe 

unitario 

ofertado

TOTAL ANUAL Marca Modelo

Código de 

referencia 

del material

595 x 592 x 48 3.400 132 264

592 x 592 x 48 3.400 17 34

590 x 590 x 48 3.400 72 144

590 x 390 x 48 2.300 10 20

590 x 290 x 48 1.700 1 2

490 x 590 x 48 2.900 16 32

490 x 590 x 48 2.500 81 162

490 x 490 x 48 2.300 39 78

490 x 390 x 48 1.900 17 34

490 x 290 x 48 1.400 8 16

290 x 592 x 48 1.700 85 170

290 x 590 x 48 1.700 7 14

290 x 290 x 48 850 7 14

490 x 592 x 97 4,.300 6 12

287 x 490 x 97 2.900 6 12

395 x 590 x 48 2.400 6 12

390 x 490 x 48 1.900 12 24

590 x 450 x 48 2.900 12 24

690 x 590 x 48 3 6

690 x 490 x 48 3 6

287 x 592 x 48 1.700 8 16

595 x 595 x 48

3.400 2Cada dos meses 12

490 x 490 x 44 2.400 20 120

490 x 594 x 44 2.500 23 138

289 x 594 x 44 1.700 54 324

594 x 594 x 44 3.400 104 624

287 x 592 x 48 1.700 1 6

465 x 390 x 45  1.900 4 Cada 4 meses 12

620 x 500 x 48 3.655 2 24

620 x 390 x 48 2.380 2 24

590 x 590 x 58 3.400 6 72

590 x 590 x 48 3.400 2 24

590 x 490 x 60 4 48

590 x 490 x 58 10 120

590 x 490 x 48 2.805 4 48

550 x 510 x 48 2.380 6 72

510 x 390 x 48 1.870 2 24

490 x 620 x 48 2.975 3 36

490 x 590 x 48 2.805 2 24

490 x 490 x 58 2.400 21 252

490 x 390 x 58  1.900 6 72

490 x 390 x 55  1.900 12 144

490 x 290 x 58  3 36

390 x 490 x 48  1.870 2 24

290 x 490 x 60 2 24

290 x 490 x 58 1 12

720 x 610 6 72

720 x 410 2 24

700 x 600 6 72

700 x 400 2 24

625 x 625 12 144

625 x 500 12 144

625 x 400 10 120

630 x 610 2 24

620 x 490 6 72

620 x 400 2 24

600 x 600 2 24

600 x 500 10 120

600 x 400 2 24

570 x 400 18 216

565 x 400 78 936

560 x 400 6 72

500 x 550 36 432

500 x 400 12 144

450 x 410 3 18

500 x 500 3 18

620 x 400 6 36

620 x 500 19 114

620 x 600 6 36

650 x 300 1 6

650 x 450 6 36

700 x 500 8 48

750 x 450 9 54

800 x 450 6 36

850 x 400 26 156

850 x 450 18 108

850 x 500 49 294

850 x 600 25 150

1000 x 400 16 96

1000 x 500 12 72

1240 x 340 1 6

28.917,00 €          

LOTE 3: IMPORTE TOTAL OFERTADO (IVA EXCLUIDO)

LOTE 3: IMPORTE MÁXIMO DE LICITACIÓN  (IVA EXCLUIDO)

COARSE >60% TIPO MANTA

70 - 250

COARSE >60% MARCO DE 

CARTON

COARSE >60% MARCOS 

METÁLICOS 

Cada dos 

meses

Cada mes

Cada dos meses

45 - 250

Cada seis meses

Cada mes 

5.400

Manta prefiltro cortada según 

dimensiones definidas y según 

requerimientos en las 

instalaciones de los Centros que 

integran el HUN/NOU. En fibra 

sintética libre de resinas tóxicas. 

Clase f:1. Antihumedad y 

desechable.

Marco de cartón rígido. 

Antihumedad. Desechable. Clase 

f:1. En fibra sintética exenta de 

resinas tóxicas.

Marco metálico. Desechables. 

Clase f:1. En fibra sintética exenta 

de resinas tóxicas.

75-250



ANEXO II

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ESPECÍFICAS PARA CADA UNO DE LOS LOTES
Lote 1: Filtros absolutos
[image: image4.emf]Medidas

Caudal de 

trabajo (m3/h)

Pérdida de carga 

inicial (Pa)

Pérdida de carga 

final (Pa)

Eficacia 

mínima

Observaciones

Rejilla de 

protección

610 x 762 x 78  1.400 180 280

610 x 610 x 78   1.260 250 350

610 x 610 x 69 600

610 x 305 x 69 300

457 x 457 x 78  600 180 280

915 x 610 x 78 1.825 250 350

610 x 762 x 292 5.000

610 x 610 x 292  4.000

610 x 610 x 292  2.600

305 x 610 x 292  1.300

305 x 610 x 292  2.000

610 x 610 x 78 1.190

457 x 457 x 78 640

305 x 305 x 78 260

1220 x 610 x 78 2.460 250 350

762 x 305 x 78 360 135 235

610 x 610 x 78 1.190

457 x 457 x 78 640

305 x 610 x 78

555

305 x 305 x 78 325

457 x 457 x150 640

610 x 610 x 78 1.190

305 x 610 x 292

1.700

610 x 610 x 292 4.000

610 x 610 x 78   1.100 230 330

610 x 610 x 150  1.650 250 350

557 x 557 x 66  500 120 220

610 x 610 x 78

605

120 220 99,995% Filtros para caja Trox Ambos lados

557 x 557 x 69

500

120 220 99,995% Filtros para caja Trox Ambos lados

350

350

350

99,95% Ambos lados

Ambos lados

Ambos lados

Ambos lados

Filtros para caja Trox

340

220

99,995%

Ambos lados

Ambos lados

Filtros para caja Trox

Filtros para caja Trox

Filtros para caja Trox

Filtros para caja Trox

Filtros para caja Trox

ABSOLUTOS DE FLUJO LAMINAR H13

99,95%

99,95%

ABSOLUTOS MARCO DE PERFIL ALUMINIO EXTRUIDO H14

ABSOLUTOS MARCO DE PERFIL ALUMINIO H14

ABSOLUTOS DE FLUJO LAMINAR H14

ABSOLUTOS MARCO DE ACERO GALVANIZADO H13

99,95%

99,95%

ABSOLUTOS MARCO DE MDF H13

ABSOLUTOS MARCO DE PERFIL ALUMINIO H13

ABSOLUTOS COMPACTOS H13

250

240

120

250

250


Lote2: Filtros de alta eficiencia

[image: image5.emf]ISO 16890:2017 Medidas

Caudal de 

trabajo 

(m3/h)

Pérdida de 

carga inicial 

(Pa)

Pérdida de 

carga final 

(Pa)

Consumo energético 

máximo

Detalles

ePM10 70% 

592 x 592 x 96   3.000

592 x 287 x 96 1.500

592 x 592 x 96   3.000

592 x 287 x 96   1.500

288 x 593 x 97 1.700

490 x 490 x 97 2.900

490 x 593 x 97 2.900

593 x 593 x 97 3.400

592 x 592 x 96    24 x 24 x 4 3.000

287 x 592 x 96     12 x 24 x 4  1.500

490 x 592 x 287    20 x 24 x 12 2.800 75 175

592 x 490 x 287    24 x 20 x 12 2.800 75 175

592 x 592 x 287    24 x 24 x 12 3.400 60 160

592 x 287 x 287    24 x 12 x 12 3.000 90 190

287 x 592 x 292    12 x 24 x 12 1.700

592 x 592 x 292    24 x 24 x 12 3.400

592 x 287 x 520 10 bolsas 1.700

592 x 592 x 520 10 bolsas 3.400

ePM1 55%

287 x 592 x 98 1.700

592 x 592 x 97 3.400

287 x 592 x 292    12 x 24 x 12 1.700

592 x 592 x 292    24 x 24 x 12 3.400

490 x 592 x 97  2.500

592 x 592 x 97  3.000

287 x 592 x 97   1.500

490 x 490 x 97  2.100

592 x 592 x 96    24 x 24 x 4 3.000 90 190

287 x 592 x 292    12 x 24 x 12 2.000 125 225

592 x 287 x 520 10 bolsas 1.700

592 x 592 x 520 10 bolsas 3.400

ePM1 85%

290 x 593 x 48 1.000

593 x 593 x 48 2.000

290 x 593 x 97 1.700

490 x 490 x 97 2.900

490 x 593 x 97 2.900

287 x 592 x 292    12 x 24 x 12 1.700

490 x 592 x 292   20 x 24 x 12 2.800

592 x 592 x 292    24 x 24 x 12 3.400

592 x 592 x 292    24 x 24 x 12 3.400 130 230

592 x 490 x 292    24 x 20 x 12 2.800 130 230

592 x 292 x 292    24 x 12 x 12 1.700 80 180

490 x 592 x 292  20 x 24 x 12 1.700 130 230

592 x 592 x 292   3.400

592 x 287 x 292  1.700

592 x 592 x 292 4.000

490 x 592 x 292  3.500

287 x 592 x 292 2.000

592 x 592 x 97   3.000

490 x 592 x 97   2.500

287 x 592 x 97   1.500

490 x 490 x 97  2.100

592 x 592 x 292    24 x 24 x 12 4.000

490 x 592 x 292      20 x 24 x 12 3.500

287 x 592 x 292    12 x 24 x 12 2.000

592 x 592 x 96    24 x 24 x 4 3.000 100 200

Marco acero galvanizado. Media filtrante: 

papel fibra de vidrio. Separadores Hot 

592 x 592 x 592

3.400

115 215

592 x 592 x 592

3.400

115 215

490 x 592 x 592

2.800

115 215

490 x 490 x 592

2.330

115 215

287 x 592 x 592

1.700

115 215

287 x 592 x 287

1.700

115 215

287 x 490 x 592

1.400

115 215

592 x 287 x 520 10 bolsas 1.700 110 210

592 x 592 x 520 10 bolsas 3.400 110 210

85

BOLSAS

ALTA EFICIENCIA RÍGIDO EN V. 

(CALIFICACIÓN C)

Bolsas

Marco acero galvanizado.

Media filtrante: papel fibra de vidrio. 

Separadores Hot Melt

ALTA EFICIENCIA RÍGIDO EN V ALTA 

CAPACIDAD 

Marco acero galvanizado. Media filtrante: 

papel fibra de vidrio. Separadores Hot Melt

190

60

185

90

105

Bolsas

170

205

Alta eficiencia rígido en V alta 

capacidad 

Filtro compacto en V. Marco ABS. Media 

filtrante: papel fibra de vidrio. Separadores 

Hot Melt

Filtro compacto en V. Marco acero galvanizado. Separadores Hot Melt. Media filtrante: papel fibra de vidrio. P final recomendada 300 Pa

Filtro compacto en V. Marco ABS. 

Separadores Hot Melt. Media filtrante: 

papel fibra de vidrio

Filtro compacto en V. Marco ABS. Media 

filtrante: papel fibra de vidrio. Separadores 

Hot Melt

100

220

200

175

Filtro compacto en V. Marco ABS. Media 

filtrante: papel fibra de vidrio. Separadores 

Hot Melt

60 160

65

800

75

160

70

Bolsa

Filtro compacto en V. Marco ABS.

Media filtrante: papel fibra de vidrio. 

Separadores Hot Melt

Filtro compacto en V. Marco acero 

galvanizado. Media filtrante: papel fibra de 

vidrio. Separadores Hot Melt. Pérdida sw 

carga final recomendada 300 Pa

200

180

280

250

Alta eficiencia rígido en V alta 

capacidad

1050

1450

180

Fibra química no inflamable 165

Marco acero galvanizador. Separadore 

Hot Melt. Media filtrante: papel fibra vidrio 

P.C.F.R:200Pa

Filtro de bolsas hechas con fibra de vidrio

280

Filtro compacto en V. Marco ABS. 

Separadores Hot Melt. Media filtrante: 

papel fibra de vidrio

75 175

120

100

80

150

180


Lote 3: Prefiltros
[image: image6.emf] Tipos y Denominación de los Filtros Medidas

Caudal de 

trabajo  

m

³/h

Pérdida carga  

min-max (Pa)

Detalles

595 x 592 x 48 3.400

592 x 592 x 48 3.400

590 x 590 x 48 3.400

590 x 390 x 48 2.300

590 x 290 x 48 1.700

490 x 590 x 48 2.900

490 x 590 x 48 2.500

490 x 490 x 48 2.300

490 x 390 x 48 1.900

490 x 290 x 48 1.400

290 x 592 x 48 1.700

290 x 590 x 48 1.700

290 x 290 x 48 850

490 x 592 x 97 4,.300

287 x 490 x 97 2.900

395 x 590 x 48 2.400

390 x 490 x 48 1.900

590 x 450 x 48 2.900

690 x 590 x 48

690 x 490 x 48

287 x 592 x 48 1.700

595 x 595 x 48

3.400

490 x 490 x 44 2.400

490 x 594 x 44 2.500

289 x 594 x 44 1.700

594 x 594 x 44 3.400

287 x 592 x 48 1.700

465 x 390 x 45  1.900

620 x 500 x 48 3.655

620 x 390 x 48 2.380

590 x 590 x 58 3.400

590 x 590 x 48 3.400

590 x 490 x 60

590 x 490 x 58

590 x 490 x 48 2.805

550 x 510 x 48 2.380

510 x 390 x 48 1.870

490 x 620 x 48 2.975

490 x 590 x 48 2.805

490 x 490 x 58 2.400

490 x 390 x 58  1.900

490 x 390 x 55  1.900

490 x 290 x 58 

390 x 490 x 48  1.870

290 x 490 x 60

290 x 490 x 58

720 x 610

720 x 410

700 x 600

700 x 400

625 x 625

625 x 500

625 x 400

630 x 610

620 x 490

620 x 400

600 x 600

600 x 500

600 x 400

570 x 400

565 x 400

560 x 400

500 x 550

500 x 400

450 x 410

500 x 500

620 x 400

620 x 500

620 x 600

650 x 300

650 x 450

700 x 500

750 x 450

800 x 450

850 x 400

850 x 450

850 x 500

850 x 600

1000 x 400

1000 x 500

1240 x 340

COARSE >60% TIPO MANTA

70 - 250

COARSE >60% MARCO DE 

CARTON

COARSE >60% MARCOS 

METÁLICOS 

45 - 250

5.400

Manta prefiltro cortada según 

dimensiones definidas y según 

requerimientos en las 

instalaciones de los Centros que 

integran el HUN/NOU. En fibra 

sintética libre de resinas tóxicas. 

Clase f:1. Antihumedad y 

desechable.

Marco de cartón rígido. 

Antihumedad. Desechable. Clase 

f:1. En fibra sintética exenta de 

resinas tóxicas.

Marco metálico. Desechables. 

Clase f:1. En fibra sintética exenta 

de resinas tóxicas.

75-250


ANEXO III
HOJA RESUMEN DE DATOS DE LA LICITADORA

(a incluir en el Sobre A-‘Documentación General’)

Don/Doña:

con DNI número:

con domicilio en:

en nombre propio o en representación de la licitadora (táchese lo que no proceda):

con NIF:

con domicilio en:

DECLARA:


Que, a efectos de notificaciones, subsanación de defectos materiales de la documentación presentada por la empresa y notificaciones en caso de reclamación en materia de contratación ante el Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de Navarra, en relación con el presente procedimiento de contratación, rogamos contacte con D./Dª: …………………………………….,  DNI: …………………………, en la siguiente dirección electrónica única:

· Dirección de correo electrónico (e-mail):





Lugar, fecha y firma

(Es imprescindible cumplimentar todos los datos)

ANEXO IV
INSTRUCCIÓN PARA CUMPLIMENTAR EL ANEXO DOCUMENTO ÚNICO DE CONTRATACIÓN (DEUC) POR LAS EMPRESAS LICITADORAS.

Para poder cumplimentar el Anexo referido a la declaración responsable mediante el modelo normalizado Documento Europeo Único de Contratación (DEUC) deberá seguir los siguientes pasos: 

1. Exportar en su equipo el fichero espd-request.xml incluido en el fichero zip del mismo nombre que se encuentra disponible en el anuncio de publicación del Portal de Contratación de Navarra, en “pliego y documentación complementaria”

2. Abrir el siguiente link: https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd 

3. Seleccionar el idioma “español” 

4. Seleccionar la opción “Soy operador económico” 

5. Seleccionar la opción “importar un DEUC” 

6. Cargar el fichero DEUC,xml que previamente se ha descargado a su equipo (paso 1).

7. Seleccione el país y pinche “siguiente”.

8. Cumplimentar los apartados del DEUC correspondiente, (parte II, III, IV, V-en su  caso-,VI). Las empresas que figuren inscritas en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Estado (ROLECE), o en el Registro voluntario de Licitadores de Navarra, o equivalente de otras comunidades autónomas, solo deberán facilitar en la parte II, aquella información que no figure inscrita en los mismos o que, aun estando inscrita, no conste de manera actualizada, siempre y cuando consignen en el DEUC la información necesaria para el acceso a dicho registro.

9. Imprimir y firmar el documento.

Este documento debidamente cumplimentado y firmado se deberá presentar junto con el resto de la documentación de la licitación de acuerdo con lo establecido en los Pliegos que rigen la convocatoria y dentro del plazo fijado en la misma.

En caso de que se trate de un contrato con varios lotes, deberá cumplimentar una declaración por cada lote por el que licite.
Cuando concurra a la licitación agrupado en una UTE, se deberá cumplimentar un documento por cada una de las empresas que constituyan la UTE.
En caso de que la empresa licitadora acredite la solvencia necesaria para celebrar el contrato basándose en la solvencia y medios de otras entidades independientemente de la naturaleza de la relación jurídica que tenga con ellas, se deberá cumplimentar un documento por la empresa licitadora y otro por la empresa cuyos medios se adscriben.

Tienen a su disposición la “Recomendación de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa sobre la utilización del Documento Europeo Único de Contratación previsto en la nueva Directiva de contratación pública”, publicada en el Boletín Oficial del Estado Núm. 85 del viernes 8 de abril de 2016 (Sec. III Pág. 24845) en el siguiente link:

http://www.boe.es/boe/dias/2016/04/08/pdfs/BOE-A-2016-3392.pdf 

ANEXO V

PRESCRIPCIONES TÉCNICAS QUE HAN DE REGIR EL CONTRATO de suministro de filtros de climatización en el HOSPITAL UNIVERSITARIO de navarra para el año 2022.
1.- OBJETO

El objeto de este anexo es el establecimiento de las prescripciones mínimas que han de cumplir los productos (filtros de climatización) objeto del contrato de suministro. En tal sentido, las empresas adjudicatarias habrán de cumplir todo lo especificado en este anexo de prescripciones técnicas, siendo excluidas las ofertas que no cumplan con los requisitos establecidos.
2.- CARACTERÍSTICAS GENERALES

Los filtros serán suministrados por el adjudicatario, paletizados, precintados y correctamente protegidos, con las identificaciones individuales y certificados correspondientes en el interior, siempre con arreglo a pedido previo por parte de cada una de las Unidades de mantenimiento relativas a los centros de destino.

No se admitirán y, en consecuencia, se considerarán no entregados aquellos filtros que no cumplan con los requisitos marcados en el párrafo precedente y o muestren signos evidentes de deterioro en el embalaje o no sea su transporte el correcto. En tales casos, las gestiones y gasto de devolución serán por cuenta del adjudicatario.

3.- CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS COMUNES

Los licitadores habrán de acreditar, en relación a sus productos, durante toda la duración del contrato y según los fija y detalla el anexo reseñado en la cláusula siguiente, el cumplimiento de las normativas específicas para cada tipo de filtros. Así:

· EN 1822:2009 – Filtros absolutos. Clasificación, principios generales y marcaje de los filtros.

· ISO 16890-1:2017 – Filtros de alta eficiencia. Rendimiento, pérdida de carga, eficiencia energética, caudal y demás características relevantes, verificados y homologados por EUROVENT.
· ISO 16890-1:2017 – Prefiltros. Filtros de aire en ventilación general para la eliminación de partículas.

· Certificación EUROVENT – Certificación acreditativa de la homologación Eurovent para filtros de alta y media eficacia, que se presentará para cada tipo de filtro.

4.- CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ESPECÍFICAS PARA CADA UNO DE LOS LOTES

Son las fijadas en la relación, para cada uno de los Lotes según lo descrito en el Anexo II
Página 10 de 10

