
ANEXOS

ANEXO I: MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE

ANEXO I:  

MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE DEL CUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES EXIGIDAS PARA CONTRATAR CON LA MANCOMUNIDAD DE VALDIZARBE/IZARBEIBARKO MANKOMUNITATEA

Don/Doña............................................................................................................... con DNI nº.........................................................................................en representación de la empresa (si procede) ……………........................................................., con CIF nº............................................, Teléfono.................................  fax................................................. y correo electrónico (obligatorio)............................................................................................ enterado del Pliego de Condiciones para la adjudicación del Contrato para la Obra: “MODERNIZACIÓN DEL TELEMANDO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA DE LA MANCOMUNIDAD DE VALDIZARBE”
DECLARO RESPONSABLEMENTE, de conformidad con el artículo 55 de la Ley Foral 2/2018, de Contratos Públicos, que en la fecha en que finaliza el plazo de presentación de las ofertas:

1) Que no me encuentro incurso en ninguna de las causas de prohibición para contratar con las Administraciones Públicas.

2) Que no me encuentro en concurso de acreedores y que ni he presentado ni voy a presentar una solicitud de declaración de concurso de acreedores con anterioridad a la fecha de finalización de plazo de presentación de solicitudes.

3) Que reúno todos los requisitos exigidos en las presentes Condiciones Reguladoras y que obran en mi poder los documentos que así lo acreditan.

4) Que reúno los requisitos de capacidad jurídica y de obrar. En su caso, el/la firmante ostento la debida representación y que, en caso de resultar adjudicataria, me comprometo a acreditar la posesión y validez de los documentos y requisitos exigidos.
5) Que consiento expresamente la utilización del correo electrónico como medio para practicar notificaciones en la dirección electrónica siguiente:…………………………………………….……………………

Protección de datos: En cumplimiento de lo establecido en la Ley Orgánica de 13/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal, se le informa que los datos de carácter personal facilitados en el presente impreso, se utilizarán exclusivamente en el ejercicio de las competencias propias de esta Administración para la gestión del Condicionado y posterior contratación en caso de ser la adjudicataria y podrán ser incorporados a los ficheros que conforman la base de datos de la Mancomunidad de Valdizarbe/Izarbeibarko Mankomunitatea.

En……………………………a……..de.............................….de 2023
Firma

Nombre de la empresa licitadora/Nombre y DNI del presentante

ANEXO II: MODELO DE DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO Y CONFIDENCIALIDAD

ANEXO II

MODELO DE DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO Y CONFIDENCIALIDAD
D./Dña. ............................................................................................................... con DNI nº......................................................................................... en representación de la empresa (si procede) ......................................................................................................................................, con CIF ............................................, con domicilio en ............................................, calle ............................................ número ............................................ teléfono................................. y persona de contacto ............................................................................................ teniendo conocimiento del Pliego de Condiciones para la adjudicación del Contrato de Obras “MODERNIZACIÓN DEL TELEMANDO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA DE LA MANCOMUNIDAD DE VALDIZARBE”
DECLARA

· Que la dirección de correo electrónico para la realización de notificaciones a través de medios telemáticos es
 …………………………………………..……………………………………….

· En su caso, que declara como documento confidencial la siguiente ………………………………, por las siguientes razones …………………………………

En……………………………a……..de.............................….de 2023
Firma

Nombre de la empresa licitadora/Nombre y DNI de la persona presentante

ANEXO III: MODELO DE COMPROMISO DE AUMENTO DE LAS COBERTURAS EN LOS SEGUROS DEL ADJUDICATARIO

ANEXO III
COMPROMISO DE AUMENTO DE LAS COBERTURAS 

EN LOS SEGUROS DEL ADJUDICATARIO

D/Dña. ……………..................................……………...................... con DNI .............................., actuando en nombre y representación de la empresa ............................................................................. con CIF ................................... adquiere el COMPROMISO de presentar en el plazo máximo de SIETE días desde la notificación de la adjudicación, en el caso de ser el licitador a favor del cual haya recaído la propuesta de adjudicación de la obra “MODERNIZACIÓN DEL TELEMANDO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA DE LA MANCOMUNIDAD DE VALDIZARBE” la documentación que a continuación se relaciona:
1) Póliza de Seguro de Responsabilidad Civil General, con las coberturas y límites mínimos siguientes:
· Responsabilidad Civil Explotación: Límite de indemnización 300.000 Euros.

· Responsabilidad Civil Patronal: Límite de indemnización 300.000 Euros / Sublímite por víctima 300.000 Euros.

· Responsabilidad Civil Cruzada: Límite de indemnización 300.000 Euros (sólo será necesaria en caso de que haya más de un contratista)

· Responsabilidad Civil Subsidiaria de Subcontratistas (siendo Asegurados Adicionales). El contratista exigirá a los subcontratistas que dispongan de su propio seguro de responsabilidad civil.

· Responsabilidad Civil Post – trabajos: Límite de indemnización 300.000 Euros, y mínimo 1 años de postrabajos.

· Responsabilidad Profesional.

· Responsabilidad Contaminación accidental Medioambiental.

· Responsabilidad Civil por daños a Construcciones Colindantes y Preexistentes.

· Responsabilidad Civil Participación en UTE (sólo se requerirá en caso de que se licite en UTE).

· Cobertura como asegurados adicionales a la Mancomunidad de Valdizarbe y a los técnicos partícipes de la Dirección de Obra sin perder la condición de terceros.

· La responsabilidad de la empresa adjudicataria en ningún caso quedará condicionada por el límite máximo de indemnización, de las franquicias, exclusiones o limitaciones que establezca el contrato suscrito por la adjudicataria con la compañía de seguros.

2) Seguros obligatorios por Convenio Colectivo.

3) Seguros obligatorios de vehículos / maquinaria que se vayan a utilizar para la realización de los trabajos.


Y para que conste y surta los efectos oportunos, firmo el presente en ………………………………, a ……… de ……………………………. de 2023.

Firma y sello del licitador
ANEXO IV: COMPROMISO DE EJECUCIÓN SOSTENIBLE DE LA OBRA

ANEXO IV
COMPROMISO DE EJECUCIÓN SOSTENIBLE DE LA OBRA


D/Dña. .................................……………...................... con DNI .............................., actuando en nombre y representación de la empresa ............................................................................. con CIF ..................................., en el caso de ser el licitador a favor del cual haya recaído la propuesta de adjudicación de la obra “MODERNIZACIÓN DEL TELEMANDO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA DE LA MANCOMUNIDAD DE VALDIZARBE” adquiere el COMPROMISO de ejecutar la obra de un modo ambientalmente sostenible, comprometiéndose a las siguientes cuestiones: 
1st. A cumplir con aquellas indicaciones o recomendaciones que se reciban desde las autoridades ambientales para una minimización de los impactos de las obras en el medio ambiente.
2nd. A ejecutar las medidas correctoras que establezca la Dirección de Obra en las fechas más apropiadas para ello, tanto desde un punto de vista de protección de la fauna y sus épocas de cría como de la brotación y del crecimiento de las especies arbóreas y arbustivas que se puedan emplear, sin que las posibles variaciones en las fechas más apropiadas para la realización de las medidas correctoras (siembras, plantaciones, etc.) tengan reflejo en los precios finales de las unidades de obra correspondientes.
3rd. A separar en origen de los diferentes tipos de residuos que se generen en la obra y su entrega a los gestores autorizados según su catalogación. Dicho compromiso, además se plasmará en el Plan de Gestión de Residuos que se presente para la obra, en el que se introducirán las correcciones que estime procedente la Dirección de Obra para garantizar una ejecución ambientalmente sostenible de la obra.

Y para que conste y surta los efectos oportunos, firmo el presente en ………………………………, a ……… de ……………………………. de 2023.

(Firma y sello del licitador)
ANEXO V: MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE DEL CUMPLIMIENTO DE LOS ASPECTOS SOCIALES

ANEXO V:

MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE DEL CUMPLIMIENTO DE LOS ASPECTOS SOCIALES
D/Dña. .................................……………...................... con DNI .............................., actuando en nombre y representación de la empresa ............................................................................. con CIF ..................................., licitador de la obra “MODERNIZACIÓN DEL TELEMANDO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA DE LA MANCOMUNIDAD DE VALDIZARBE” DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD que:

- De acuerdo con lo establecido en la Cláusula 14ª, apartado B “Aspectos sociales” de este Condicionado, la empresa cumple con los siguientes aspectos en la licitación y se compromete a la aportación de la documentación justificativa en el plazo establecido en caso de resultar adjudicatario, mediante la aportación de la documentación necesaria (Táchese lo que proceda):

	
	En materia Social:

Contar en plantilla con un 3% o más de personas contratadas, que tengan un 33% o más de discapacidad reconocida, con una jornada laboral diaria de 5 horas o superior.
	5 puntos

	En materia de Igualdad:

Disponer de medidas de conciliación de la vida laboral, familiar y personal, puesta/s en marcha y vigentes a fecha de fin de presentación de propuestas para esta licitación (aparte de los mínimos legalmente exigidos):
	Máximo 5 puntos

	
	Por tener implantada una medida de conciliación de la vida laboral, familiar y personal.
	1 punto
	

	
	Por tener implantada dos medidas de conciliación de la vida laboral, familiar y personal.
	2 puntos
	

	
	Por tener implantada tres medidas o más de conciliación de la vida laboral, familiar y personal.
	3 puntos
	

	
	Por disponer y aplicar a la plantilla que ejecute el contrato un Convenio colectivo del sector, Convenio colectivo de empresa o Pacto de empresa, que prevea medidas específicas para la igualdad efectiva entre mujeres y hombres.
	2 puntos
	



- En caso de resultar adjudicatario/o, la falta de aportación de la documentación necesaria en el plazo establecido, supondrá la exclusión del licitador del procedimiento.
En……………………………a……..de.............................….de 2023
Firma
Nombre de la empresa licitadora/Nombre y DNI del presentante

ANEXO VI: MODELO DE PROPOSICIÓN ECONÓMICA

ANEXO VI
MODELO DE PROPOSICIÓN ECONÓMICA

D/Dña. .................................……………...................... con DNI .............................. y domicilio en ………....…….………….. calle ................................................................, actuando en nombre y representación de ............................................................................. con NIF ................................... y domicilio en ................................................................... calle ............................................................... teléfono................................, enterado de los Proyectos y Condiciones Reguladoras para la licitación del Contrato de Obra “MODERNIZACIÓN DEL TELEMANDO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA DE LA MANCOMUNIDAD DE VALDIZARBE” se compromete a su total realización con sujeción estricta a los documentos señalados, en la cantidad de ……………………………………………………………………....................... EUROS (………………..……………..…….…€) IVA excluido (en letra y en cifra), que representa un ……………….% de baja sobre el Presupuesto de Licitación (522.773,81 € IVA excluido).

En ………………………………, a ……… de ……………………. de 2023.

Firma y sello del licitador

SRA. PRESIDENTA DE LA MANCOMUNIDAD DE VALDIZARBE/IZARBEIBARKO MANKOMUNITATEA.
ANEXO VIi: relación de principales materiales que se proponen colocar en la ejecución del contrato

NOTA: Los materiales que hayan servido para acreditar la solvencia del licitador resultarán contractuales para el adjudicatario
FICHA TÉCNICA DE AUTÓMATAS REDUNDANTES SERIE 1500 SIEMENS / SERIE M580 SCHNEIDER

FICHA TÉCNICA DE AUTÓMATAS MEDIOS SERIE 1500 SIEMENS / SERIE M580 SCHNEIDER

FICHA TÉCNICA DE AUTÓMATAS BÁSICOS SERIE 1200 / SERIE M251 SCHNEIDER
FICHA TÉCNICA DE EQUIPO CONCENTRADOR VPN 4G ETIC TELECOM

FICHA TÉCNICA DE EQUIPOS ROUTER 4G ETIC TELECOM

FICHA TÉCNICA DE EQUIPOS DE COMUNICACIÓN SHDSL ETIC TELECOM
	OPCION AUTÓMATAS REDUNDANTES SIEMENS SERIE 1500
(Hoja 1 de 1)

	Equipo pliego
	Equipo ofertado

	FABRICANTE: SIEMENS
	

	MODELO: CPU 1517H-3 PN 
(6ES7517-3HP00-0AB0)
	

	PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

(*Resto de características están disponibles en la Web del fabricante*)

	Características Técnicas Equipo pliego
	Características Técnicas material ofertado

	Memoria integrada para programa: 2 MByte
	

	Memoria integrada para datos: 8 MByte
	

	Tiempos de ejecución de la CPU:

para operaciones de bits, típ. 4 ns

para operaciones a palabras, típ. 6 ns

para artitmética de coma fija, típ. 6 ns

para artitmética de coma flotante, típ. 24 ns
	

	Numero de E/S máximo 8.192
	

	Interfaz Ethernet 2, uno de ellos soporta redundancia de medio
	

	Funcionamiento Redundante:

Redundancia de sistema PROFINET (S2) y redundancia de sistema PROFINET (R1). El sistema se autosupervisa continuamente. Si se produce un evento de activación, el sistema Hot Standby pasa el control al standby, que entonces se convierte en el PLC primario. Si el PLC standby detiene las comunicaciones, el primario sigue funcionando sin respaldo.
	

	PROTOCOLO MODBUSTCP integrado: SI
	

	Lenguajes de programación soportados

KOP, FUP, AWL, SCL y GRAPH
	

	Temperatura ambiente en servicio

Posición de montaje horizontal, mín. 0 °C 
Posición de montaje horizontal, máx. 60 °C; Pantalla: 50 °C;
	


	OPCION AUTÓMATAS REDUNDANTES SCHNEIDER SERIE M580

(Hoja 1 de 1)

	Equipo pliego
	Equipo ofertado

	FABRICANTE: SCHNEIDER
	

	MODELO: BMEH582040 
	

	PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

(*Resto de características están disponibles en la Web del fabricante*)

	Características Técnicas Equipo pliego
	Características Técnicas material ofertado

	Memoria integrada para programa: 8 MByte
	

	Memoria integrada para datos: 768 kByte
	

	Tiempos de ejecución de la CPU:

7.5 Kinst/ms 65% Booliano +35% aritmética fija

10 Kinst/ms 100% booleano
	

	Numero de E/S discretas: 2,048 

Numero de E/S analógicas: 512

32 application-specific

channels
	

	Interfaz Ethernet 1, soporta redundancia de medio
	

	Funcionamiento Redundante HSBY en caliente integrada en la propia CPU. El sistema se autosupervisa continuamente. Si se produce un evento de activación, el sistema Hot Standby pasa el control al standby, que entonces se convierte en el PLC primario. Si el PLC standby detiene las comunicaciones, el primario sigue funcionando sin respaldo
Links integrados para la redundancia de CPUs: 2 (RIO + SFP)
	

	PROTOCOLO MODBUSTCP integrado: SI
	

	Lenguajes de programación soportados

Los 5 definidos en el IEC 61131-3 
	

	Temperatura ambiente en servicio

Posición de montaje horizontal, mín. 0 °C 
Posición de montaje horizontal, máx. 60 °C;
	


	OPCION AUTÓMATAS MEDIOS SIEMENS SERIE 1500
(Hoja 1 de 1)

	Equipo pliego
	Equipo ofertado

	FABRICANTE: SIEMENS
	

	MODELO: CPU 1511P-1 PN 
(6ES7511-1AK02-0AB0)
	

	PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

(*Resto de características están disponibles en la Web del fabricante*)

	Características Técnicas Equipo pliego
	Características Técnicas material ofertado

	Memoria integrada para programa: 150 KByte
	

	Memoria integrada para datos: 1 MByte
	

	Tiempos de ejecución de la CPU:

para operaciones de bits, típ. 60 ns

para operaciones a palabras, típ. 72 ns

para artitmética de coma fija, típ. 96 ns

para artitmética de coma flotante, típ. 384 ns
	

	Numero de E/S máximo 1.024
	

	Interfaz Ethernet integrado: 1
	

	PROTOCOLO MODBUSTCP integrado: SI
	

	Lenguajes de programación soportados

KOP, FUP, AWL, SCL y GRAPH
	

	Temperatura ambiente en servicio

Posición de montaje horizontal, mín. 0 °C 
Posición de montaje horizontal, máx. 60 °C; Pantalla: 50 °C;
	


	OPCION AUTÓMATAS MEDIOS SCHNEIDER SERIE M580

(Hoja 1 de 1)

	Equipo pliego
	Equipo ofertado

	FABRICANTE: SCHNEIDER
	

	MODELO: BMEH582020 
	

	PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

(*Resto de características están disponibles en la Web del fabricante*)

	Características Técnicas Equipo pliego
	Características Técnicas material ofertado

	Memoria integrada para programa: 8 MByte
	

	Memoria integrada para datos: 768 kByte
	

	Tiempos de ejecución de la CPU:

7.5 Kinst/ms 65% Booliano +35% aritmética fija

10 Kinst/ms 100% booleano
	

	Numero de E/S discretas: 2,048 

Numero de E/S analógicas: 512

32 application-specific

channels
	

	Interfaz Ethernet integrado: 1
	

	PROTOCOLO MODBUSTCP integrado: SI
	

	Lenguajes de programación soportados

Los 5 definidos en el IEC 61131-3 
	

	Temperatura ambiente en servicio

Posición de montaje horizontal, mín. 0 °C 
Posición de montaje horizontal, máx. 60 °C;
	


	OPCION AUTÓMATAS BÁSICOS SIEMENS SERIE 1200
(Hoja 1 de 1)

	Equipo pliego
	Equipo ofertado

	FABRICANTE: SIEMENS
	

	MODELO: CPU 1214C 
(6ES7214-1AG40-0XB0)
	

	PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

(*Resto de características están disponibles en la Web del fabricante*)

	Características Técnicas Equipo pliego
	Características Técnicas material ofertado

	Memoria integrada para programa: 100 KByte
	

	Memoria integrada para datos: 4 MByte
	

	Tiempos de ejecución de la CPU:

para operaciones de bits, típ. 85 ns

para operaciones a palabras, típ. 1.700 ns

para artitmética de coma flotante, típ. 2500 ns
	

	Interfaz Ethernet integrado: 1
	

	PROTOCOLO MODBUSTCP integrado: SI
	

	Lenguajes de programación soportados

LAD, FBD, SCL
	

	Temperatura ambiente en servicio

Posición de montaje horizontal, mín. -20 °C 
Posición de montaje horizontal, máx. 60 °C;
	


	OPCION AUTÓMATAS BÁSICOS SCHNEIDER SERIE M251

(Hoja 1 de 1)

	Equipo pliego
	Equipo ofertado

	FABRICANTE: SCHNEIDER
	

	MODELO: TM251MESE 
	

	PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

(*Resto de características están disponibles en la Web del fabricante*)

	Características Técnicas Equipo pliego
	Características Técnicas material ofertado

	Memoria integrada para programa y datos: 8 MByte
	

	Memoria integrada para sistema: 64 MByte
	

	Tiempos de ejecución de la CPU por instrucción: 22 ns
	

	Interfaz Ethernet integrado: 2
	

	PROTOCOLO MODBUSTCP integrado: SI
	

	Lenguajes de programación soportados

Los 5 definidos en el IEC 61131-3 
	

	Temperatura ambiente en servicio

Posición de montaje horizontal, mín. -10 °C 
Posición de montaje horizontal, máx. 55 °C;
	


	CONCENTRADOR VPNs 4G 
(Hoja 1 de 1)

	Equipo pliego
	Equipo ofertado

	FABRICANTE: Etic Telecom
	

	MODELO: SIG-EC-400-LW
	

	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

(*Resto de características están disponibles en la Web del fabricante*)

	Características Técnicas Equipo pliego
	Características Técnicas material ofertado

	Alimentación: 100 – 230 Vac
	

	Rango de temperatura de trabajo: -20ºC - +60ºC
	

	WAN 1: 1 x Rj45 Ethernet
	

	WAN 2: 1 x Celular 3G+/4G Worldwide
	

	LAN: 4 x RJ45 Ethernet
	

	Routing IP:

· Rutas estáticas

· RIP or OSPF

· Address translation (DNAT y NAT 1:1)
	

	Firewall: 

· Stafeful packet inspection (SPI: 50 rules)

· Filtrado por IP@ y Puetos

· Filtrado de acceso controlado de equipos a la VPN por IP.
	

	Túnel VPN:

· OpenVPN (TLS/SSL), IPSEC, L2TP / IPSEC, PPTP

· Shared Key o Certificado X.509

· Encriptación: 3DES & AES 128-192-256

· Autenticación: MD5 & SHA-1

· Hasta 100 túneles VPN (se permite un mix entre OpenVPN e IPSEC).
	


	ROUTER 4G (Hoja 1 de 1)

	Equipo pliego
	Equipo ofertado

	FABRICANTE: Etic Telecom
	

	MODELO: IPL-100-LW
	

	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

(*Resto de características están disponibles en la Web del fabricante*)

	Características Técnicas Equipo pliego
	Características Técnicas material ofertado

	Alimentación: 12 – 24 Vdc
	

	Rango de temperatura de trabajo: -40ºC - +70ºC
	

	WAN: 1 x Celular 3G+/4G Worldwide
	

	LAN: 1 x RJ45 Ethernet
	

	Routing IP:

· Rutas estáticas

· RIP or OSPF

· Address translation (DNAT y NAT 1:1)
	

	Firewall: 

· Stafeful packet inspection (SPI: 50 rules)

· Filtrado por IP@ y Puetos

· Filtrado de acceso controlado de equipos a la VPN por IP.
	

	Túnel VPN:

· OpenVPN (TLS/SSL), IPSEC, L2TP / IPSEC, PPTP

· Shared Key o Certificado X.509

· Encriptación: 3DES & AES 128-192-256

· Autenticación: MD5 & SHA-1

· Hasta 10 túneles VPN (se permite un mix entre OpenVPN e IPSEC).
	

	Servidor ModbusTCP para notificación de estado del router al PLC y para envío de SMS
	


	EQUIPO DE COMUNICACIÓN SHDSL (Hoja 1 de 1)

	Equipo pliego
	Equipo ofertado

	FABRICANTE: Etic Telecom
	

	MODELO: XSLAN+1400 / XSLAN+BP2400
	

	PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:
(*Resto de características están disponibles en la Web del fabricante*)

	Características Técnicas Equipo pliego
	Características Técnicas material ofertado

	Doble alimentación: 12 – 48 Vdc
	

	Rango de temperatura de trabajo: -40ºC - +70ºC
	

	Puertos SHDSL: 

1 en la opción XSLAN+1400

2 en la opción XSLAN+BP2400. BYPASS integrado en caso de fallo de alimentación del equipo

Ancho de banda -192 Kb/s hasta 15.2 Mbps, adaptación de ancho de banda automática o configurable, hasta 60 km con cable coaxial
	

	LAN: 4x RJ45 Ethernet
	

	Routing IP:

· Ip routing between LAN interface and SHDSL interface

· 25 static routes

· RIP V1 and V2

· Adress translation
	

	VLAN via port IEEE 802.lQ
	

	Protocolo anillo RSTP con opción de cerrar el anillo de manera segura (VPN) por medio de routers 4G integrado con la funcionalidad LoopVPN
	

	Servidor ModbusTCP para notificación al PLC de estado de SHDSL, Ethernet, RSTP.
	


