ANEXO VII

PARA FACILITAR LA VALORACIÓN DE CRITERIOS CUANTIFICABLES MEDIANTE FÓRMULAS

(a incluir en el Sobre BC “Proposición relativa a criterios cuantificables mediante fórmulas”)


LICITADOR: ……………………………..


LOTE 1: DESFIBRILADOR UNICAMERAL VR DURACIÓN EXTENDIDA

Compuesto por:
L01-DUDE: DESFIBRILADOR UNICAMERAL VR DURACIÓN EXTENDIDA
L01-E011: ELECTRODO DESFIBRILADOR VENTRICULAR DERECHO (*)
L01-SSCR: SISTEMA MONITORIZACIÓN REMOTA

	Característica técnica objetiva a valorar
	El material ofertado tiene: (SÍ/NO o dato)
	Página en la que figura en el dossier:

	a) ATP durante la carga
	
	

	b) Algoritmo específico para la detección y discriminación de la onda T
	
	

	c) Algoritmo específico para la detección y discriminación de ruido en el electrodo de VD 
	
	

	d) Algoritmo para reducción de la estimulación ventricular 
	
	

	e) Medición  y visualización de frecuencia respiratoria del paciente
	
	

	f) Medición y visualización de la tendencia de grado de inclinación durante el sueño 
	
	

	g) Modo específico de protección para el bisturí eléctrico
	
	

	h) Bloque conector con identificación de puertos de conexión en el cabezal
	
	

	i) Menor grosor y peso:
· Menor grosor
· Menor peso
	
	

	j) Duración bateria
	
	

	k) Garantía
	
	




LOTE 2: DESFIBRILADOR UNICAMERAL VR GAMA ALTA

Compuesto por:
L02-DUGA: DESFIBRILADOR UNICAMERAL VR GAMA ALTA
L02-E011: ELECTRODO DESFIBRILADOR VENTRICULAR DERECHO (*)
	Característica técnica objetiva a valorar
	El material ofertado tiene: (SÍ/NO o dato)
	Página en la que figura en el dossier:

	a) ATP antes y durante la carga
	
	

	b) Algoritmo específico para la detección y discriminación de la onda T
	
	

	c) Algoritmo específico para la detección e identificación de rotura del electrodo de VD 
	
	

	d) Alerta por ruido en el electrodo de VD 
	
	

	e) Polaridad de detección de VD programable con posibilidad de elección entre bipolar verdadero y pseudobipolar entre punta y bobina
	
	

	f) Polaridad de estimulación de VD programable con posibilidad de elección entre bipolar verdadero y pseudobipolar entre punta y bobina
	
	

	g) 3 zonas de terapia de alta energía (desfibrilación y cardioversión) más una zona de monitor
	
	

	h) Algoritmo de estimulación antitaquicardia automático y secuencial que permita entregar varias secuencias en función del ciclo de retorno de la arritmia individualizando la terapia para cada paciente
	
	

	i) Energía entregada 40 J desde el primer choque
	
	

	j) Entrega del monitor remoto al paciente a domicilio por parte del fabricante
	
	

	k) Disponibilidad de un servicio de soporte técnico centralizado para el profesional y el paciente:
· Mayor rango de horas de atención del soporte técnico
· Mayor número de canales para acceder al soporte técnico (teléfono, e-mail, web, etc)
	
	


L02-SSCR: SISTEMA MONITORIZACIÓN REMOTA


LOTE 3: DESFIBRILADOR UNICAMERAL VR-DX

Compuesto por:
L03-DUDX: DESFIBRILADOR UNICAMERAL VR-DX
L03-EDDX: ELECTRODO DESFIBRILADOR DX
L03-SSCR: SISTEMA MONITORIZACIÓN REMOTA

	Característica técnica objetiva a valorar
	El material ofertado tiene: (SÍ/NO o dato)
	Página en la que figura en el dossier:

	a) ATP durante la carga
	
	

	b) Algoritmo específico para la detección y discriminación de la onda T
	
	

	c) Algoritmo específico para la detección y discriminación de ruido en el electrodo de VD 
	
	

	d) Alerta por ruido en el electrodo de VD 
	
	

	e) Sensor de contractilidad cardíaca
	
	

	f) Sensor de detección de campos magnéticos 
	
	

	g) Transmisiones diarias
	
	

	h) Disponibilidad de un servicio de soporte técnico centralizado para el profesional y el paciente:
· Mayor rango de horas de atención del soporte técnico
· Mayor número de canales para acceder al soporte técnico (teléfono, e-mail, web, etc)
	
	

	i) Menor grosor y peso:
· Menor grosor
· Menor peso
	
	

	j) Duración batería
	
	

	k) Garantía
	
	



LOTE 4: DESFIBRILADOR SUBCUTÁNEO

Compuesto por:
L04-DSUB: GENERADOR DE IMPULSOS
L04-EDSU: ELECTRODO DESFIBRILADOR SUBCUTÁNEO + TUNELIZADOR
L04-SSCR: SISTEMA MONITORIZACIÓN REMOTA

	Característica técnica objetiva a valorar
	El material ofertado tiene: (SÍ/NO o dato)
	Página en la que figura en el dossier:

	a) Detección de señal subcutánea
	
	

	b) Algoritmo Insight de discriminación de ritmos
	
	

	c) Mayor número de descargas por episodios a 80J
	
	

	d) Mayor prolongación automática del tiempo de detección inicial de TV
	
	




LOTE 5: DESFIBRILADOR EXTRAVASCULAR

Compuesto por:
L05-DEXT: DESFIBRILADOR EXTRAVASCULAR
L05-EDEX: ELECTRODO DESFIBRILADOR EXTRAVASCULAR + TUNELIZADOR
L05-SSCR: SISTEMA MONITORIZACIÓN REMOTA

	Característica técnica objetiva a valorar
	El material ofertado tiene: (SÍ/NO o dato)
	Página en la que figura en el dossier:

	a) Longevidad de al menos 9 años
	
	

	b) Algoritmo de discriminación de ritmos
	
	

	c) Tamaño menor de 40cc
	
	

	d) Peso menor de 90 gr
	
	



LOTE 6: DESFIBRILADOR BICAMERAL DDDR GAMA ALTA

Compuesto por:
L06-DBGA: DESFIBRILADOR BICAMERAL DDDR GAMA ALTA
L06-E011: ELECTRODO DESFIBRILADOR VENTRICULAR DERECHO (*)
L06-E010: ELECTRODO MARCAPASOS PERMANENTE ENDOCARDIO FIJACIÓN ACTIVA(*)
L06-SSCR: SISTEMA MONITORIZACIÓN REMOTA

	Característica técnica objetiva a valorar
	El material ofertado tiene: (SÍ/NO o dato)
	Página en la que figura en el dossier:

	a) ATP antes y durante la carga
	
	

	b) Algoritmo específico para la detección y discriminación de la onda T 
	
	

	c) Algoritmo específico para la detección e identificación de rotura del electrodo de VD
	
	

	d) Alerta por ruido en el electrodo de VD 
	
	

	e) Terapias auriculares programables incluyendo la cardioversión auricular
	
	

	f) Energía entregada 40 J desde el primer choque
	
	

	g) Polaridad de detección de VD programable con posibilidad de elección entre bipolar verdadero y pseudobipolar entre punta y bobina
	
	

	h) Polaridad de estimulación de VD programable con posibilidad de elección entre bipolar verdadero y pseudobipolar entre punta y bobina
	
	

	i) 3 zonas de terapia de alta energía (desfibrilación y cardioversión) más 1 zona de monitor
	
	

	j) Algoritmo de estimulación antitaquicardia automático y secuencial que permita entregar varias secuencias en función del ciclo de retorno de la arritmia individualizando la terapia para cada paciente
	
	

	k) Posibilidad de programar tera`pias de sobreestimulación auricular (ráfaga, rampa, rampa+)
	
	

	l) Entrega del monitor remoto al paciente a domicilio por parte del fabricante
	
	

	m) Disponibilidad de un servicio de soporte técnico centralizado para el profesional y el paciente:
· Mayor rango de horas de atención del soporte técnico
· Mayor número de canales para acceder al soporte técnico (teléfono, e-mail, web, etc)
	
	





LOTE 7: DESFIBRILADOR TRICAMERAL RESINCRONIZACIÓN GAMA REFERENCIA

Compuesto por:
L07-DTGR: DESFIBRILADOR TRICAMERAL RESINCRONIZACIÓN GAMA REFERENCIA
L07-E011: ELECTRODO DESFIBRILADOR VENTRICULAR DERECHO (*)
L07-E012: ELECTRODO DE VENTRÍCULO IZQUIERDO (*)
L07-E010: ELECTRODO MARCAPASOS PERMANENTE ENDOCARDIO FIJACIÓN ACTIVA(*)
L07-SSCR: SISTEMA MONITORIZACIÓN REMOTA

	Característica técnica objetiva a valorar
	El material ofertado tiene: (SÍ/NO o dato)
	Página en la que figura en el dossier:

	a) ATP durante la carga
	
	

	b) Algoritmo específico para la detección y discriminación de la onda T 
	
	

	c) Algoritmo específico para la detección y discriminación de ruido en el electrodo de VD 
	
	

	d) Medición y visualización de la tendencia de grado de inclinación durante el sueño
	
	

	e) Medición y visualización de la tendencia de la frecuencia respiratoria
	
	

	f) Capacidad de estimulación en 2 puntos de VI
	
	

	g) Algoritmo multifactorial de identificación precoz de insuficiencia cardíaca, integrando en un único índice variables fisiológicas que incluyan la medición de tonos cardíacos
	
	

	h) Bloque conector con identificación de puertos de conexión en el cabezal
	
	

	i) Modo de protección electrocauterio ante la aplicación de electrobisturí eléctrico durante intervenciones quirúrgicas
	
	

	j) Mayor capacidad de la batería
	
	

	k) Menor grosor y peso:
· Menor grosor
· Menor peso
	
	

	l) Garantía
	
	



LOTE 8: DESFIBRILADOR TRICAMERAL RESINCRONIZACIÓN GAMA ALTA

Compuesto por:
L08-DTGA: DESFIBRILADOR TRICAMERAL RESINCRONIZACION GAMA ALTA
L08-E011: ELECTRODO DESFIBRILADOR VENTRICULAR DERECHO (*)
L08-E012: ELECTRODO DE VENTRÍCULO IZQUIERDO (*)
L08-E010: ELECTRODO MARCAPASOS PERMANENTE ENDOCARDIO FIJACIÓN ACTIVA(*)
L08-SSCR: SISTEMA MONITORIZACIÓN REMOTA

	Característica técnica objetiva a valorar
	El material ofertado tiene: (SÍ/NO o dato)
	Página en la que figura en el dossier:

	a) ATP antes y durante la carga
	
	

	b) Algoritmo específico para la detección y discriminación de la onda T 
	
	

	c) Algoritmo específico para la detección e identificación de rotura del electrodo de VD 
	
	

	d) Alerta por ruido en el electrodo de VD 
	
	

	e) 3 zonas de terapia de alta energía (desfibrilación y cardioversión) más una zona de monitor 
	
	

	f) Terapias auriculares programables incluyendo la cardioversión auricular
	
	

	g) Energía entregada 40J desde el primer choque
	
	

	h) Algoritmo diagnóstico para la monitorización de la señal  de EGM para comprobar la efectividad de la estimulación en ventrículo izquierdo
	
	

	i) Algoritmo de estimulación antitaquicardia automático y secuencial que permita entregar varias secuencias en función del ciclo de retorno de la arritmia individualizando la terapia para cada paciente
	
	

	j) Algoritmo de ajuste automático de los intervalos AV cada minuto
	
	

	k) Forma fisiológica para comodidad del paciente
	
	

	l) Entrega del monitor remoto al paciente a domicilio por parte del fabricante
	
	

	m) Disponibilidad de un servicio de soporte técnico centralizado para el profesional y el paciente:
· Mayor rango de horas de atención del soporte técnico
· Mayor número de canales para acceder al soporte técnico (teléfono, e-mail, web, etc)
	
	

	n) Mayor rango de tiempo de análisis gráfico de valores de tendencia de los parámetros clínicamente relevantes para el análisis de la insuficiencia cardíaca
	
	




LOTE 9: MALLA ANTIBIÓTICA

Compuesto por:
L9-MANT: MALLA ANTIBIÓTICA

	Característica técnica objetiva a valorar
	El material ofertado tiene: (SÍ/NO o dato)
	Página en la que figura en el dossier:

	a) Elución de minociclina y rifampicina controlada por polímero
	
	

	b) Eficacia y seguridad demostradas en estudios clínicos
	
	

	c) Menor tiempo necesario para alcanzar la Concentración mínima inhibitoria (MIC)
	
	

	d) Mayor periodo de tiempo con mantenimiento de la Concentración mínima inhibitoria (MIC)
	
	

	e) Tiempo reabsorción malla
	
	





(*) Los datos cumplimentados en esta tabla tienen carácter meramente informativo a efectos de facilitar la valoración técnica de los criterios cuantificables mediante fórmulas, siendo obligatoria la presentación en el Sobre BC de la documentación que acredite la información contenida en este Anexo.
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