ANEXO VII
PARA FACILITAR LA VALORACIÓN DE LOS CRITERIOS CUANTIFICABLES MEDIANTE FÓRMULAS
 (para presentar en el Sobre BC) 
LICITADOR: ……………………………..
· LOTE 1. PRÓTESIS BILIAR METÁLICA CUBIERTA:

	Característica técnica objetiva a valorar
	El material ofertado tiene: (SÍ/NO o dato)
	Página en la que figura en el dossier:

	a) Recubrimiento de silicona
	
	

	b) Sistema de liberación controlada con posibilidad de recapturar con al menos hasta el 80% de liberación y marcador radiopaco de límite de reposicionamiento.
	
	

	c) Diseño orientado a disminuir el riesgo de migración
	
	

	d) Calibre del sistema de introducción menor o igual a 9Fr
	
	

	e) Calibre de la prótesis desplegada disponible en 8 y 10 mm
	
	

	f) Longitudes disponibles de la prótesis desplegada en 4, 6, 8, 10 y 12 cm en al menos uno de los calibres
	
	

	g) Capacidad de retirada hasta 12 meses después de su colocación
	
	


· LOTE 2. PRÓTESIS BILIAR METÁLICA NO CUBIERTA.

	Característica técnica objetiva a valorar
	El material ofertado tiene: (SÍ/NO o dato)
	Página en la que figura en el dossier:

	a) Sistema de liberación controlada con posibilidad de recapturar con al menos hasta el 80% de liberación y marcador radiopaco de límite de reposicionamiento.
	
	

	b) Calibre del sistema de introducción menor o igual a 8F.
	
	

	c) Longitudes disponibles de la prótesis desplegada en 4, 6, 8, 10 y 12 cm en al menos uno de los calibres
	
	


· LOTE 3. PRÓTESIS ESOFÁGICA METÁLICA CUBIERTA.

	Característica técnica objetiva a valorar
	El material ofertado tiene: (SÍ/NO o dato)
	Página en la que figura en el dossier:

	a) Sistema de liberación controlada con posibilidad de recapturar con al menos hasta el 75% de liberación y marcador radiopaco de límite de reposicionamiento.
	
	

	b) Recubrimiento de silicona.
	
	

	c) Diámetro del sistema de liberación menor o igual a 18,5Fr
	
	

	d) Longitud del sistema de liberación de al menos 120 cm.
	
	

	e) Extremos de la prótesis atraumáticos.
	
	

	f) Sistema de hilo de sutura facilitador de retirada.
	
	

	g) Sin marcas radiopacas en los extremos de la prótesis
	
	


· LOTE 4. PRÓTESIS ENTERAL METÁLICA.
	Característica técnica objetiva a valorar
	El material ofertado tiene: (SÍ/NO o dato)
	Página en la que figura en el dossier:

	a) Marcadores radiopacos y zona de transición transparente.
	
	

	b) Sistema de liberación controlada con posibilidad de recapturar con al menos hasta el 70% de liberación.
	
	

	c) Diámetro del sistema de liberación menor o igual a 10Fr.
	
	

	d) Extremos de la prótesis con diseño minimizador de efecto traumático.
	
	

	e) Sin marcas radiopacas en los extremos de la prótesis
	
	

	f) Posibilidad de dos tipos de rigidez, normal y soft.
	
	


· LOTE 5. PRÓTESIS PSEUDOQUISTE PANCREÁTICO METÁLICA CUBIERTA

	Característica técnica objetiva a valorar
	El material ofertado tiene: (SÍ/NO o dato)
	Página en la que figura en el dossier:

	a) Catéter con sistema de acceso que incluya dispositivo de electrocauterización propio en el extremo del catéter.
	
	

	b) Sistema de liberación automatizado en pasos numerados, definidos y correlativos.
	
	

	c) Sistema de autobloqueo en los pasos de liberación de los extremos proximal y distal de la prótesis
	
	

	d) Disponible con calibres desde 6 hasta 20 mm.
	
	

	e) Sujeción Luer-lock al canal de trabajo del endoscopio
	
	

	f) Ausencia de marcadores radiopacos en prótesis o catéter posicionador
	
	


· LOTE 6. PRÓTESIS ESOFÁGICA CUBIERTA TTS.

	Característica técnica objetiva a valorar
	El material ofertado tiene: (SÍ/NO o dato)
	Página en la que figura en el dossier:

	a) Sistema de liberación controlada con posibilidad de recapturación.
	
	

	b) Calibres disponibles de 14 y 18 mm
	
	

	c) Recubrimiento de silicona en la cara interna de la prótesis.
	
	

	d) Ausencia de marcadores radiopacos en la prótesis
	
	


· LOTE 7. PRÓTESIS BILIAR HILIAR CALIBRE FINO.

	Característica técnica objetiva a valorar
	El material ofertado tiene: (SÍ/NO o dato)
	Página en la que figura en el dossier:

	a) Diámetros disponibles de las prótesis de 6, 8 y 10 mm
	
	

	b) Catéter de implantación con sistema que evite la formación de acodaduras.
	
	

	c) Malla metálica de la prótesis hecha con un solo alambre
	
	

	d) Longitud del catéter de implantación mayor o igual a 200 cm
	
	

	e) Punta del catéter introductor con diseño perfilado para facilitar la retirada tras el despliegue de la prótesis
	
	


Los datos cumplimentados por el licitador en este Anexo tienen carácter meramente informativo a efectos de facilitar la valoración de los criterios cuantificables mediante fórmulas, siendo por ello obligatoria la presentación en el Sobre BC, de la documentación técnica que respalde dicha información.
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