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I. [bookmark: _Toc178236135][bookmark: _Toc326320757][bookmark: _Toc442274396]CENTROS 20W
1. [bookmark: _Toc178236136]TRANSMISOR CONFIGURACIÓN 1+1

[bookmark: _Hlk169248943]En el siguiente cuadro se listan los centros que actualmente cumplen la condición de ser Transmisores de 20W en configuración 1+1.
	CT
	Transmisor (TX) / Gap filler (GF)
	Potencia (W)
	UTM-X
	UTM-Y

	CT AYESA
	TX
	20
	628902
	4715012

	CT ERATSUN / ERASUN
	TX
	20
	596673
	4772812

	CT IBAÑETA
	TX
	20
	636525
	4763762



Estos emplazamientos cuentan actualmente con más de un armario de telecomunicaciones para uso del equipamiento de difusión TDT.
Se facilita a continuación, para cada centro, una imagen con la posición actual de los equipos en los armarios, así como un esquema en el que se muestra el conexionado de los equipos de difusión con los multiplexores y la salida a los sistemas radiantes correspondientes.
1.1. CT AYESA
[image: Imagen que contiene interior, abrir, llenado, tabla
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[image: ]

1.2. CT ERATSUN
[image: Imagen que contiene interior, muebles, gabinete, computadora

Descripción generada automáticamente]

[image: ]

1.3. CT IBAÑETA
[image: Imagen que contiene interior, lado, cocina, tabla
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[image: ]

2. [bookmark: _Toc178236137]GAP FILLER CONFIGURACIÓN 1+0

En el siguiente cuadro se identifica el único centro que actualmente cumple la condición de ser Gap fillers de 20W en configuración 1+0.
	CT
	Transmisor (TX) / Gap filler (GF)
	Potencia (W)
	UTM-X
	UTM-Y

	CT ARABARCO
	GF
	20
	656904
	4740581



Este emplazamiento cuenta actualmente con más de un armario de telecomunicaciones para uso del equipamiento de difusión TDT.
Se facilita a continuación una imagen con la posición actual de los equipos en los armarios, así como un esquema en el que se muestra el conexionado de los equipos de difusión con los multiplexores y la salida a los sistemas radiantes correspondientes.
2.1. CT ARABARCO
[image: Imagen que contiene interior, tabla, computadora, llenado
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[image: ]

II. [bookmark: _Toc178236138]CENTROS 5W
3. [bookmark: _Toc178236139]TRANSMISOR CONFIGURACIÓN 1+0

En el siguiente cuadro se listan los centros que actualmente cumplen la condición de ser Transmisores de 5W en configuración 1+0.
	CT
	Transmisor (TX) / Gap filler (GF)
	Potencia (W)
	UTM-X
	UTM-Y

	CT ISABA / RONCAL
	TX
	5
	670202
	4745836

	CT LAPOBLACIÓN
	TX
	5
	545577
	4718236

	CT LARRAINZAR
	TX
	5
	605766
	4758942

	CT MUSKILDA / OCHAGAVIA
	TX
	5
	656949
	4753605



Estos emplazamientos cuentan actualmente con un único armario de telecomunicaciones para uso del equipamiento de difusión TDT.
Se facilita a continuación, para cada centro, una imagen con la posición actual de los equipos en los armarios, así como un esquema en el que se muestra el conexionado de los equipos de difusión con los multiplexores y la salida a los sistemas radiantes correspondientes.
3.1. CT ISABA
[image: Imagen que contiene interior, gabinete, cocina, horno
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[image: ]

3.2. CT LAPOBLACIÓN
[image: Imagen que contiene interior, tabla, computadora, escritorio
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[image: ]

3.3. CT LARRAINZAR
[image: Un refrigerador con la puerta abierta
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[image: ]

3.4. CT MUSKILDA
[image: Imagen que contiene interior, cocina, estufa, horno

Descripción generada automáticamente]


[image: ]



4. [bookmark: _Toc178236140]GAP FILLER CONFIGURACIÓN 1+0

En el siguiente cuadro se listan los centros que actualmente cumplen la condición de ser Gap fillers de 5W en configuración 1+0.
	CT
	Transmisor (TX) / Gap filler (GF)
	Potencia (W)
	UTM-X
	UTM-Y

	CT AMESCOAS
	GF
	5
	569042
	4735962

	CT BARAIBAR / VALLE ARAIZ II
	GF
	5
	585584
	4759770

	CT GUERINDA
	GF
	5
	616062
	4711431

	CT MAÑERU
	GF
	5
	593822
	4725015

	CT UGAR
	GF
	5
	584468
	4732360



Estos emplazamientos cuentan actualmente con un único armario de telecomunicaciones para uso del equipamiento de difusión TDT.
Se facilita a continuación, para cada centro, una imagen con la posición actual de los equipos en los armarios, así como un esquema en el que se muestra el conexionado de los equipos de difusión con los multiplexores y la salida a los sistemas radiantes correspondientes.
4.1. CT AMESCOAS
[image: Imagen que contiene puerta, abrir, lado, comida
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[image: ]

4.2. CT BARAIBAR
[image: Imagen que contiene interior, refrigerador, abrir, cocina
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[image: ]

4.3. CT GUERINDA
[image: ]

[image: ]

4.4. CT MAÑERU
[image: Imagen que contiene interior, refrigerador, gabinete, cocina

Descripción generada automáticamente]

[image: ]

4.5. CT UGAR
[image: Imagen que contiene interior, puerta, comida, abrir

Descripción generada automáticamente]

[image: ]

III. [bookmark: _Toc178236141]CENTROS 1W
5. [bookmark: _Toc178236142] TRANSMISOR CONFIGURACIÓN 1+0

En el siguiente cuadro se listan los centros que actualmente cumplen la condición de ser Transmisores de 1W en configuración 1+0.
	CT
	Transmisor (TX) / Gap filler (GF)
	Potencia (W)
	UTM-X
	UTM-Y

	CT ARAS
	TX
	1
	554196
	4715353

	CT ARRAIOZ
	TX
	1
	615717
	4778002

	CT FITERO
	TX
	1
	594400
	4655973

	CT UHARTE ARAKIL
	TX
	1
	584173
	4751867

	CT ZUBIRI
	TX
	1
	622176
	4752685



Estos emplazamientos cuentan actualmente con un único armario de telecomunicaciones para uso del equipamiento de difusión TDT.
Se facilita a continuación, para cada centro, una imagen con la posición actual de los equipos en los armarios, así como un esquema en el que se muestra el conexionado de los equipos de difusión con los multiplexores y la salida a los sistemas radiantes correspondientes.
5.1. CT ARAS
[image: Una puerta de vidrio
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[image: ]

5.2. CT ARRAIOZ
[image: Imagen que contiene interior, refrigerador, abrir, cocina
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[image: ]

5.3. CT FITERO
[image: ]

[image: ]

5.4. CT UHARTE ARAKIL
[image: Imagen que contiene interior, tabla, computadora, comida
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[image: ]

5.5. CT ZUBIRI
[image: Imagen que contiene interior, gabinete, cocina, computadora
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[image: ]

6. [bookmark: _Toc516492938][bookmark: _Toc516570771][bookmark: _Toc516492941][bookmark: _Toc516570774][bookmark: _Toc516492942][bookmark: _Toc516570775][bookmark: _Toc516492948][bookmark: _Toc516570781][bookmark: _Toc178236143] GAP FILLER CONFIGURACIÓN 1+0

En el siguiente cuadro se listan los centros que actualmente cumplen la condición de ser Gap fillers de 1W en configuración 1+0.
	CT
	Transmisor (TX) / Gap filler (GF)
	Potencia (W)
	UTM-X
	UTM-Y

	CT ARIBE
	GF
	1
	641799
	4755073

	CT BERA / VERA DE BIDASOA
	GF
	1
	603310
	4792803

	CT CARCASTILLO
	GF
	1
	629054
	4692350

	CT GOIZUETA
	GF
	1
	592252
	4779900

	CT ZUBIETA
	GF
	1
	603312
	4773980



Estos emplazamientos cuentan actualmente con un único armario de telecomunicaciones para uso del equipamiento de difusión TDT.
Se facilita a continuación, para cada centro, una imagen con la posición actual de los equipos en los armarios, así como un esquema en el que se muestra el conexionado de los equipos de difusión con los multiplexores y la salida a los sistemas radiantes correspondientes.
6.1. CT ARIBE
[image: Una puerta de metal

Descripción generada automáticamente con confianza baja]

[image: ]
6.2. CT BERA
[image: Imagen que contiene interior, cocina, horno, estufa

Descripción generada automáticamente]

[image: ]
6.3. CT CARCASTILLO
[image: Imagen que contiene interior, refrigerador, comida, cocina

Descripción generada automáticamente]

[image: ]
6.4. CT GOIZUETA
[image: Un refrigerador con la puerta abierta

Descripción generada automáticamente con confianza media]

[image: ]
6.5. CT ZUBIETA
[image: Imagen que contiene gabinete, interior, puerta, refrigerador

Descripción generada automáticamente]

[image: ]
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