[bookmark: _Toc522555188][bookmark: _Toc520798885][bookmark: _Hlk519842305]Anexo I.- Modelo de solicitud. (Sobre Nº1)


D. .........................................................................................................................., con domicilio a efectos de notificaciones en ..............................................................................................................y D.N.I. ........................................................................Teléfono .....................................Fax ......................................., email.................................... por sí o en representación de (según proceda) ........................................................................................... con domicilio en ...................................................................................NIF................................................... Teléfono número..................................... Fax número ................................................. y
enterado de los pliegos reguladores de la contratación que ha de regir en la “RENOVACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE MURCHANTE (NAVARRA)”


EXPONE:


- Que conociendo los Pliegos reguladores de la contratación, se compromete a su realización con sujeción estricta a los mismos, a la propuesta cualitativa y a la oferta cuantificable con fórmulas que se presenta, adjuntando a tal efecto los sobres siguientes:
-SOBRE Nº1: “DOCUMENTACIÓN SOBRE LA PERSONA LICITADORA”
-SOBRE Nº2: “OFERTA CUALITATIVA” 
-SOBRE Nº3: “OFERTA CUANTIFICABLE CON FÓRMULAS”

Y para que así conste y surta los efectos oportunos, expido y firmo la presente, 

En Murchante, a .................de ............................. de 2.025.


(Firma)



PROTECCIÓN DE DATOS - Protección de Datos: El responsable del tratamiento de los datos registrados en este documento  es el Ayuntamiento de Murchante. La información ampliada sobre los fines y demás condiciones del tratamiento se indican en la cláusula 23 del Pliego de contratación.    



















Anexo II.- A Modelo de declaración responsable del cumplimiento de las condiciones exigidas para contratar con el Ayuntamiento de la Villa de Murchante. (Sobre Nº1)


D. .........................................................................................................................., con domicilio a efectos de notificaciones en ..............................................................................................................y D.N.I. ........................................................................Teléfono .....................................Fax ......................................., email.................................... por sí o en representación de (según proceda) ........................................................................................... con domicilio en ...................................................................................NIF.................................................... teléfono número..................................... Fax número ................................................. y enterado del Pliego de las condiciones reguladoras del contrato que ha de regir en la “CONTRATACIÓN DE RENOVACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE MURCHANTE (NAVARRA)”, 

DECLARA:
- Que reúne/ Que la entidad por mí representada reúne (indíquese según proceda si la declaración se hace en nombre propio o en representación de otra persona)) las condiciones para contratar.
- Que su finalidad o actividad tiene relación directa con el objeto del contrato y que dispone de una organización con elementos personales y materiales suficientes para la debida ejecución del contrato.
- Que se halla al corriente del cumplimiento de las obligaciones tributarias, de Seguridad Social y de seguridad, salud en el trabajo y prevención de riesgos laborales, impuestas por las disposiciones legales vigentes.
- Que conociendo los pliegos que rigen la presente contratación, se compromete a su realización con sujeción estricta a éstos, a la propuesta técnica en la prestación del servicio y a la oferta económica que se presentan.
-Que, de conformidad con el apartado 8 del art. 55 de la Ley Foral 2/2018, de 13 abril, de Contratos Públicos de Navarra, se compromete a acreditar la posesión y validez de los documentos exigidos en el apartado 5 de la cláusula 12 del pliego en el plazo máximo de siete días desde que reciba la notificación de la Mesa de Contratación del correspondiente requerimiento. 
- Que identifica como dirección electrónica para la realización de notificaciones a través de medios telemáticos, en el caso de reclamaciones en materia de contratación pública la siguiente: ______________________________________________________________ 
-La licitadora acepta voluntariamente dar transparencia institucional a todos los datos derivados de los procesos de licitación, adjudicación y ejecución hasta su finalización, con exclusión de aquellos que resulten confidenciales.
Que SI NO (táchese lo que proceda) es una PYME 

Y para que así conste y surta los efectos oportunos, expido y firmo la presente,


En Murchante, a .................de ............................. de 2.025
(Firma)

PROTECCIÓN DE DATOS - Protección de Datos: El responsable del tratamiento de  los datos registrados en este documento  es el Ayuntamiento de Murchante es. La información ampliada sobre los fines y demás condiciones del tratamiento se indican en la cláusula 23 del Pliego de contratación.    







Anexo II.- B
INSTRUCCIONES PARA CUMPLIMENTAR EL ANEXO DOCUMENTO UNICO EUROPEO DE
CONTRATACIÓN (DEUC) POR LOS LICITADORES

Para poder cumplimentar el Anexo referido a la declaración responsable mediante el modelo normalizado
Documento Único Europeo de Contratación (DEUC) deberá seguir los siguientes pasos:

1. Descargar en su equipo el fichero DEUC.xml que se encuentra disponible en la Plataforma de Contratación del Sector Público - pestaña anexos de la presente licitación, en caso de un procedimiento abierto o que se adjunta con la presente invitación, en caso de un procedimiento negociado.

2. Abrir el siguiente link: https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd

3. Seleccionar el idioma “español”.

4. Seleccionar la opción "soy un operador económico".

5. Seleccionar la opción "importar un DEUC".

6. Cargar el fichero DEUC.xml que previamente se ha descargado a su equipo (paso 1).

7. Seleccione el país y pinche “siguiente”.

8. Cumplimentar los apartados del DEUC correspondiente (partes II, III, IV V – en su caso- y VI).

9. Imprimir y firmar el documento.

10. Este documento debidamente cumplimentado y firmado se deberá presentar junto con el resto de la documentación de la licitación de acuerdo con lo establecido en los pliegos que rigen la convocatoria y dentro del plazo fijado en la misma.

11. En caso de que se trate de un contrato con varios lotes, deberá cumplimentar una declaración por cada lote por el que licite.

12. Cuando concurra a la licitación agrupado/a en una UTE o licitación en participación conjunta, se deberá cumplimentar un documento por cada una de las empresas que constituyan la UTE o concurran a
la licitación en participación conjunta.

13. En caso de que la licitadora acredite la solvencia necesaria para celebrar el contrato basándose en la solvencia y medios de otras empresas, independientemente de la naturaleza jurídica que tenga con ellas, se deberá cumplimentar un documento por la empresa licitadora y otro por la empresa cuyos medios se adscriben.














Anexo III.- MODELO DE OFERTA CUANTIFICABLE MEDIANTE FORMULAS (Sobre Nº3)

D. .........................................................................................................................., con domicilio a efectos de notificaciones en ..............................................................................................................y D.N.I. ........................................................................Teléfono .....................................Fax ......................................., email.................................... por sí o en representación de (según proceda) ........................................................................................... con domicilio en ...................................................................................NIF.................................................... teléfono número..................................... Fax número ................................................. y enterado del Pliego de concisiones reguladoras del contrato que ha de regir en la “CONTRATACIÓN DE RENOVACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE MURCHANTE (NAVARRA)”, acepta el contenido íntegro del mismo y se compromete/ que la entidad por mí representada se compromete (según proceda) a la ejecución de dichas obras, de acuerdo con las ofertas que se han a continuación

OFERTA ECONOMICA…………………….(consignar en número y en letra)-sin IVA-.
Porcentaje de baja sobre el precio de licitación:…….%

OTROS CRITERIOS CUANTIFICABLES CON FORMULAS
· PLAZO DE GARANTÍA TOTAL por un plazo de ___ años. 
· MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO SIN COSTE incluyendo sistema de Telegestión punto a punto por un plazo de ___ años.
· CRITERIOS SOCIALES.

- Se aporta compromiso de realización de al menos 8,00 horas de acciones de sensibilización y formación a la plantilla que ejecutará el contrato acerca de los derechos en materia de igualdad y de conciliación reconocidos en la normativa vigente y convenio correspondiente







En Murchante, a ............., de ...................................., de 2.025
(Firma)

OTRAS NOTAS:
1. No se admitirá ninguna oferta que supere el presupuesto de licitación.
2. Respecto de las cantidades recogidas en esta proposición prevalecerán las cantidades expresadas en letra respecto de las expresadas en cifras.
3. Si el licitador está exento de IVA deberá hacerlo constar así en su oferta y acreditarlo.
4. El licitador acepta y asume el cambio de sistema de telegestión conforme al Anexo VII.


PROTECCIÓN DE DATOS - Protección de Datos: El responsable del tratamiento de los datos registrados en este documento  es el Ayuntamiento de Murchante. La información ampliada sobre los fines y demás condiciones del tratamiento se indican en la cláusula 23 del Pliego de contratación.    







Anexo IV: MEDIDAS DE SEGURIDAD A IMPLEMENTAR POR LA PERSONA ENCARGADA DEL TRATAMIENTO

La entidad adjudicataria deberá ofrecer las garantías suficientes para aplicar las medidas técnicas y organizativas que aseguren que el tratamiento de los datos de carácter personal del que es responsable el Ayuntamiento de Murchante es conforme a los requisitos del RGPD y garantiza la protección de los derechos de los interesados.
• Debe establecerse un sistema control de accesos que permita restringir el acceso a la información sólo a las personas que lo necesiten para el desarrollo de sus funciones.
• Deben establecerse mecanismos que impidan que personas no autorizadas puedan acceder a la información que contenga datos de carácter personal.
• En caso de traslado de soportes o documentación en papel que contengan datos de carácter personal debe evitarse el acceso a la información que salga de los locales del Ayuntamiento de Pamplona y en todo caso debe garantizarse la trazabilidad.
• En el caso de que los datos sean accesibles a través de dispositivos móviles debe garantizarse que únicamente tienen acceso las personas autorizadas.
• Debe garantizarse el mismo nivel de seguridad que en local en el caso de que el acceso a la información se produzca a través de redes de comunicaciones.
• En el caso de que para el desarrollo de la actividad sea necesaria la creación de ficheros temporales estos deben cumplir todas las medidas de seguridad descritas anteriormente y deberán eliminarse una vez que hayan dejado de ser necesarios.
• Debe desarrollarse un sistema de copias de respaldo que garantice la reconstrucción de los datos en el
estado en que se encontraban en el momento de producirse la pérdida o destrucción. Debe acreditarse la
existencia de un plan de contingencias para garantizar la disponibilidad, la integridad y la resiliencia.
• En el caso de tener información en soportes y formato papel debe almacenarse en lugares de acceso restringido de forma que se evite el acceso por personas no autorizadas.
• Deben establecerse métodos de cifrado y seudoanonimización en caso de que sea necesario.
• Debe incluirse sistemas de auditoría y registro (logs de acceso) en las aplicaciones que tratan datos de
categorías especiales (artículo 9 RGPD).


























ANEXO V. Uniformidad (Uo) de las propuestas luminotécnicas (Sobre Nº1)

D. ______________________________________________ con domicilio a efectos de notificaciones en _____________________, Calle _______________________, nº ____, con DNI nº _____________________en nombre propio o en representación de _____________________________, teniendo conocimiento del expediente de contratación de las obras “RENOVACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE MURCHANTE (NAVARRA)”, tramitado por el Excmo. Ayuntamiento de Murchante y de las condiciones y los requisitos que se exigen para poder ser adjudicatario/a de las citadas obras.

Las marcas de los productos incluidas en el proyecto, se interpretarán como una referencia, siendo sus características técnicas, estéticas y prestacionales, los valores que se tendrán en cuenta para su consideración como producto “equivalente” de cualquier producto ofertado por el licitador. Serán junto a las prescripciones técnicas y las prestaciones fotométricas obtenidas de su estudio luminotécnico incluido en el proyecto, los valores que se tendrán en cuenta para su consideración como producto “equivalente” de cualquier luminaria ofertada licitador. 
Todas las luminarias a instalar cumplirán como mínimo los niveles lumínicos definidos en el proyecto de obra, debiendo estar en concordancia con los estudios lumínicos que deberán presentar los licitadores, pudiendo solamente mejorarlos en prestaciones de uniformidad y deslumbramiento con estéticas equivalentes.
Las propuestas de los ofertantes deberán ser concretas y firmes, indicando marca y modelo con el que se comprometen a realizar la obra. No se permitirá por parte de los ofertantes, falta de concreción en lo que respecta al modelo ofertado, con indicaciones “modelo o similar” o “modelo o equivalente”, que abran la posibilidad de cambio de producto a posteriori de la adjudicación. Este tipo de referencias ambiguas serán motivo de exclusión inmediata. 

SE COMPROMETE A:

	Todas las luminarias a instalar cumplirán como mínimo los niveles lumínicos definidos en el proyecto de obra, utilizando las marcas de los productos incluidas en proyecto.

	Las luminarias a instalar son equivalentes a las incluidas en proyecto. Para acreditar dicha equivalencia se adjunta la siguiente documentación:
- Ensayos, Certificados de Laboratorio Acreditado por ENAC o equivalente europeo, para ensayos de luminarias, lámparas y equipos asociados, que avale las características mecánicas, eléctricas y lumínicas de las luminarias propuestas.
- Los documentos se presentarán tal como se encuentran indicada a en los ANEXOS A, B, C, D, E y F, incluidos en el pliego técnico para cada uno de los modelos de luminaria propuesta.
- Certificado que incluya el ensayo fotométrico de las luminarias conforme a lo establecido en la Norma UNE-EN 13032 (dicho estudio deberá proporcionar datos completos de las curvas fotométricas en formato compatible con software Dialux/Dialux EVO de la luminaria, la eficiencia lumínica y el rendimiento de la misma en lum/w, la temperatura de color y el rendimiento de color de la fuente de luz, y el porcentaje de flujo emitido al hemisferio superior, entre otros datos).
- Adjuntan tabla Excel Anexo VI – Resumen de cálculos luminotécnicos con Dialux.


En Murchante, a ............., de ...................................., de 2.025
(Firma)





Fdo.

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
















ANEXO VI. Resumen de cálculos luminotécnicos con Dialux. (Excel vacío adjunto en licitación) (Sobre Nº1)













ANEXO A.- Condiciones Técnicas mínimas a cumplir para los centros de mando y control (Sobre Nº1)

	CARACTERÍSTICAS
	Obligatoria

	Los cuadros serán integrales. Se compondrán de 2 o 3 módulos integrados en la misma envolvente (Acometida y medida, mando y protección para 2 módulos y con regulación para 3 módulos).
	Sí

	Tensión de trabajo de 400/230V F+N, potencia de hasta 43,64 kW 400V 63A.
	Sí

	Grado de protección mínimo del conjunto IP55, IK 10
	Sí

	Los módulos interiores de acometida, mando y protección estarán formados por cajas de doble aislamiento Clase II.
	Si

	Temperatura de trabajo: De -20 ºC hasta 45 ºC.
	Sí

	El zócalo y bancada tendrán una altura mínima de 300 mm.
	Si

	El módulo de acometida y medida contendrá la acometida eléctrica según las normas particulares de la Compañía Eléctrica, la caja general de protección y los contadores electrónicos para tarifa integrada.
	Sí

	El módulo de mando y protección contendrá el interruptor general IGA, contactor (es) de potencia según la intensidad nominal en categoría AC3, protecciones de las líneas de salida con interruptores magnetotérmicos (con curva D) y diferenciales de 300mA, protecciones de circuito de maniobra, alumbrado interior con lámpara protegida Clase II y toma de corriente auxiliar.
	Sí

	Protección contra descargas atmosféricas y sobretensiones combinada clase I+II basada en tecnología de vía de chispas. Corriente de choque de rayo 50Ka y capacidad de apagado de la corriente consecutiva de 25KAms /100 Ams.
	Sí

	El cableado de potencia del centro de mando será de sección mínima de 6 mm².
	Sí

	Los bornes de conexión para las líneas de salida de los circuitos de alumbrado exterior serán de sección mínima 35 mm² con prensaestopas PG29 para protección de cada línea.
	Sí

	Los cuadros satisfacen la Directiva Comunitaria de Baja Tensión 93/98/CEE, Directiva Comunitaria de Compatibilidad Electromagnética 89/336/CEE.
	Sí

	Los cuadros satisfacen la Norma para conjuntos de aparamenta en baja tensión UNE-EN 60439-1, Norma de grado de protección para envolventes UNE-EN 60529 (IP) y Norma de grado de protección para envolventes UNE-EN 50102 (IK).
	Sí

	Los cuadros tienen que cumplir el Reglamento para Baja Tensión Real Decreto 842/2002.
	Sí

	La producción de los cuadros estará asegurada según la Norma UNE-EN ISO 9001/2000 con Certificado AENOR ER-0420/1996.
	Sí








[bookmark: _Toc528174277][bookmark: _Toc520798886][bookmark: _Toc522555190][bookmark: _Hlk55231826][bookmark: _Hlk114150044]ANEXO B: Condiciones Técnicas mínimas a cumplir para el control de los centros de mando. (Sobre Nº1)

	CARACTERÍSTICAS
	Obligatoria

	Software basado en una aplicación web con acceso por usuario y contraseña
	Sí

	La comunicación entre los centros de mando y el servidor central se deberá realizar a través de GPRS o red LAN (RJ-45)
	Sí

	Detección de fallos inmediata
	Sí

	Detección de vandalismo en la instalación eléctrica (robo de energía, interrupción de la alimentación)
	Sí

	Posibilidad de encendido/apagado del centro de mando a través de SMS desde móvil autorizado
	Sí

	Control de consumos: medición de los consumos energéticos y representación gráfica por hora, día, semana, mes y año
	Sí

	Exportación de los datos de consumo a una tabla Excel
	Sí

	La configuración de encendido/apagado de los centros de mando se puede configurar de forma remota para un centro de mando o todo el municipio de una vez, configurando cada Equipo con las mismas coordenadas
	Sí

	Se muestran las alarmas y detección de fallos, y el sistema es capaz de generar informes con ellos.
	Sí

	El sistema detecta e informa de fallo general de tensión en el centro de mando
	Sí

	El sistema puede detectar fallos en cada una de las fases de los circuitos de salida.
	Sí

	El sistema registra las horas de funcionamiento de la instalación
	Sí

	El sistema permite encender y apagar el alumbrado de forma remota
	Sí

	El sistema permite detectar corrientes de fuga y emitir una alarma si se rebasa el límite establecido, con detector adecuado
	Sí

	El sistema es inmune a los picos de tensión generados por la activación/desactivación de los contactores de maniobra, con protección adecuada
	Sí

	El sistema permite hacer lecturas en tiempo real de tensiones, corrientes, factor de potencia y consumos de cada fase independientemente.
	Sí

	
El sistema permite controlar en tiempo real las protecciones contra descargas atmosféricas del centro de mando bien sea el sistema de regulación con Equipos estabilizadores reductores en cabecera de línea o mediante el sistema de regulación punto a punto.
	Sí

	El sistema permite ir alojado en envolvente o armario con el grado de protección mínimo IP55 e IK10, exigido por el Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión, aprobado por Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, y en concreto su ITC-BT-09.
	Sí




ANEXO C: Tabla de verificación de documentación general de las empresas. (Sobre Nº1)

Se deberán entregar las tres tablas completas, salvo que no haya distribuidor, en el cual esa en concreto no será necesaria, en todos los casos, se deberá cumplimentar la tabla del fabricante de la luminaria.

	[bookmark: _Hlk64376831]
DATOS GENERALES DE LA EMPRESA FABRICANTE DE LA LUMINARIA LED
	SI
	NO

	1
	Nombre de la empresa
	
	

	2
	Actividad social de la empresa
	
	

	3
	Código Identificación Fiscal
	
	

	4
	Dirección postal
	
	

	5
	Dirección correo electrónico
	
	

	6
	Página/s web
	
	

	7
	Nº Teléfono y Fax
	
	

	8
	Persona de contacto
	
	

	9
	Certificado UNE-EN ISO 9001
	
	

	10
	Certificado UNE-EN ISO 14001
	
	

	11
	Catálogo Digital Publicado de Producto
	
	

	12
	Certificado de la empresa de adhesión a un sistema integrado de gestión de residuos (SIG)
	
	





	DATOS GENERALES DE LA EMPRESA DISTRIBUIDORA
	SI
	NO

	1
	Nombre de la empresa
	
	

	2
	Actividad social de la empresa
	
	

	3
	Código Identificación Fiscal
	
	

	4
	Dirección postal
	
	

	5
	Dirección correo electrónico
	
	

	6
	Página/s web
	
	

	7
	Nº Teléfono y Fax
	
	

	8
	Persona de contacto
	
	

	9
	Catálogo Digital Publicado de Producto
	
	








	10
	Fichas cumplimentadas
	
	

	11
	Certificado de la empresa de adhesión a un sistema integrado de gestión de residuos (SIG)
	
	


[bookmark: _Toc522555191]


	DATOS GENERALES DE LA EMPRESA INSTALADORA
	SI
	NO

	1
	Nombre de la empresa
	
	

	2
	Actividad social de la empresa
	
	

	3
	Código Identificación Fiscal
	
	

	4
	Dirección postal
	
	

	5
	Dirección correo electrónico
	
	

	6
	Página/s web
	
	

	7
	Nº Teléfono y Fax
	
	

	8
	Persona de contacto
	
	

	9
	Certificado de Instalador Autorizado en Baja Tensión
	
	

	10
	Certificado de la empresa de adhesión a un sistema integrado de gestión de residuos (SIG)
	
	




[bookmark: _Toc520798888][bookmark: _Toc522555192][bookmark: _Hlk64377132][bookmark: _Hlk64397239]
ANEXO D: Tablas de verificación de los requerimientos técnicos exigibles a cumplir por la luminaria y sus elementos. (Sobre Nº1)

Se deberá cumplimentar la tabla o tablas a la que corresponda cada tipo de luminaria o luminarias incluidas en el proyecto.


	DATOS Y DOCUMENTECIÓN TÉCNICA DE LA LUMINARIA
TIPO FUNCIONAL
	SI
	NO

	1
	Marca y Modelo
	
	

	2
	Ficha Técnica
	
	

	3
	Marcado CE
	
	

	4
	Material de Fabricación conforme el apartado 5
	
	

	5
	Sustitución independiente de los sistemas integrantes compartimento óptico (módulo y lente) y equipos auxiliares
	
	

	6
	Grado de estanqueidad en la luminaria IP 66*
	
	

	7
	Grado de protección ante impactos en la luminaria mínimo IK08
	
	

	8
	Rango de temperatura de funcionamiento -10°C a 35°C
	
	

	9
	Número de distribuciones fotométricas, al menos 5
	
	

	[bookmark: _Hlk64378036]10
	Curvas Fotométricas y de utilización de la luminaria, al menos 5
	
	

	11
	FHSINST, máximo permitido 1%
	
	

	12
	Temperatura de color en K de la luz emitida por la luminaria, máxima permitida (3000K).
	
	

	13
	Eficacia de salida de la luminaria (lm/W)

	TIPO DE LED
	lm/W (CRI 70)
	lm/W (CRI 80)

	LED 3000K
	110
	100

	LED 2700K
	100
	90

	LED 2200K
	90
	80

	LED 1800K
	85
	-

	LED ÁMBAR
	70**



	
	

	14
	Clase Eléctrica
	
	

	15
	Medidas Eléctricas: Tensión, corriente, potencia total consumida y Factor de potencia (>0.9)
	
	

	16
	Vida útil estimada de la luminaria (Se considerará como máximo 100.000h)
	
	

	17
	Ficha Técnica del LED utilizado en la luminaria y marcado CE
	
	

	18
	Número de LEDs y Corriente de Alimentación
	
	

	19
	Ficha Técnica Driver y marcado CE
	
	

	20
	Ficha Técnica de otros dispositivos (SPD, OLC,…etc) y marcado CE,
que se estimen oportunos
	
	




[bookmark: _Hlk166001802]* El IP66 es el requisito necesario para una aplicación de alumbrado público, ambiental o funcional. El cumplimiento del grado IP66 debe ser siempre justificado mediante certificación expresa, ya que aunque se presente otro diferente como puede ser el IP67 o IP68 en ningún caso cubren el valor de protección IP66, que es el idóneo para alumbrado público y tienen unos protocolos de ensayo diferentes.
** No tiene CRI.


	DATOS Y DOCUMENTECIÓN TÉCNICA DE LA LUMINARIA
TIPO AMBIENTAL
	SI
	NO

	1
	Marca y Modelo
	
	

	2
	Ficha Técnica
	
	

	3
	Marcado CE
	
	

	4
	Material de Fabricación conforme el apartado 5
	
	

	5
	Sustitución independiente de los sistemas integrantes compartimento óptico (módulo y lente) y equipos auxiliares
	
	

	6
	Grado de estanqueidad en la luminaria IP 66*
	
	

	7
	Grado de protección ante impactos en la luminaria mínimo IK08
	
	

	8
	Rango de temperatura de funcionamiento -10°C a 35°C
	
	

	9
	Número de distribuciones fotométricas, al menos 3
	
	

	10
	Curvas Fotométricas y de utilización de la luminaria, al menos 3
	
	

	11
	FHSINST, máximo permitido 3%
	
	

	12
	Temperatura de color en K de la luz emitida por la luminaria, máxima permitida (3000K).
	
	

	13
	Eficacia de salida de la luminaria (lm/W)

	TIPO DE LED
	lm/W (CRI 70)
	lm/W (CRI 80)

	LED 3000K
	85
	75

	LED 2700K
	80
	70

	LED 2200K
	70
	60

	LED 1800K 
	60
	-

	LED ÁMBAR
	55**



	
	

	14
	Clase Eléctrica II
	
	

	15
	Medidas Eléctricas: Tensión, corriente, potencia total consumida y Factor de potencia (>0.9)
	
	

	16
	Vida útil estimada de la luminaria (Se considerará como máximo 100.000h)
	
	

	17
	Ficha Técnica del LED utilizado en la luminaria y marcado CE
	
	

	18
	Número de LEDs y Corriente de Alimentación
	
	

	19
	Ficha Técnica Driver y marcado CE
	
	

	20
	Ficha Técnica de otros dispositivos (SPD, OLC,…etc) y marcado CE,
que se estimen oportunos
	
	




* El IP66 es el requisito necesario para una aplicación de alumbrado público, ambiental o funcional. El cumplimiento del grado IP66 debe ser siempre justificado mediante certificación expresa, ya que aunque se presente otro diferente como puede ser el IP67 o IP68 en ningún caso cubren el valor de protección IP66, que es el idóneo para alumbrado público y tienen unos protocolos de ensayo diferentes.
** No tiene CRI.



	DATOS Y DOCUMENTECIÓN TÉCNICA DE FAROL
	SI
	NO

	1
	Marca y Modelo
	
	

	2
	Ficha Técnica
	
	

	3
	Marcado CE
	
	

	4
	Material de Fabricación conforme el apartado 5
	
	

	5
	Sustitución independiente de los sistemas integrantes compartimento óptico (módulo y lente) y equipos auxiliares
	
	

	6
	Grado de protección (IP) grupo óptico y del resto de componentes eléctricos o su compartimento, IP66.*
	
	

	7
	Grado de protección ante impactos en la luminaria mínimo IK08
	
	

	8
	Rango de temperatura de funcionamiento -10°C a 35°C
	
	

	9
	Número de distribuciones fotométricas, al menos 3
	
	

	10
	Curvas Fotométricas y de utilización de la luminaria, al menos 3
	
	

	11
	FHSINST, máximo permitido 3%
	
	

	12
	Temperatura de color en K de la luz emitida por la luminaria, máxima permitida (3000K).
	
	

	13
	Eficacia de salida de la luminaria (lm/W)

	TIPO DE LED
	lm/W (CRI 70)
	lm/W (CRI 80)

	LED 3000K
	80
	70

	LED 2700K
	75
	65

	LED 2200K
	70
	50

	LED 1800K
	60
	-

	LED ÁMBAR
	55**



	
	

	14
	Clase Eléctrica II
	
	

	15
	Medidas Eléctricas: Tensión, corriente, potencia total consumida y Factor de potencia (>0.9)
	
	

	16
	Vida útil estimada de la luminaria (Se considerará como máximo 100.000h)
	
	

	17
	Ficha Técnica del LED utilizado en la luminaria y marcado CE
	
	

	18
	Número de LEDs y Corriente de Alimentación
	
	

	19
	Ficha Técnica Driver y marcado CE
	
	

	20
	Ficha Técnica de otros dispositivos (SPD, OLC, nodo de comunicación, etc.) y marcado CE, que se estimen oportunos
	
	




* El IP66 es el requisito necesario para una aplicación de alumbrado público, ambiental o funcional. El cumplimiento del grado IP66 debe ser siempre justificado mediante certificación expresa, ya que aunque se presente otro diferente como puede ser el IP67 o IP68 en ningún caso cubren el valor de protección IP66, que es el idóneo para alumbrado público y tienen unos protocolos de ensayo diferentes.
** No tiene CRI.


	DATOS Y DOCUMENTECIÓN TÉCNICA DEL PROYECTOR
	SI
	NO

	1
	Marca y Modelo
	
	

	2
	Ficha Técnica
	
	

	3
	Marcado CE
	
	

	4
	Material de Fabricación conforme el apartado 5
	
	

	5
	Sustitución independiente de los sistemas integrantes compartimento óptico (módulo y lente) y equipos auxiliares
	
	

	6
	Grado de estanqueidad IP66* en el Bloque óptico
	
	

	7
	Grado de protección ante impactos en la luminaria mínimo IK08
	
	

	8
	Rango de temperatura de funcionamiento -10°C a 35°C
	
	

	9
	Número de distribuciones fotométricas, al menos 3 (1 asimétrica)
	
	

	10
	Curvas Fotométricas y de utilización de la luminaria,
al menos 3 (1 asimétrica)
	
	

	11
	FHSINST, máximo permitido 1%
	
	

	12
	Temperatura de color en K de la luz emitida por la luminaria, máxima permitida (3000K).
	
	

	13
	Eficacia de salida de la luminaria (lm/W)

	TIPO DE LED
	lm/W (CRI 70)
	lm/W (CRI 80)

	LED 3000K
	115
	105

	LED 2700K
	95
	85

	LED 2200K
	85
	75

	LED 1800K
	80
	-

	LED ÁMBAR
	70**



	
	

	14
	Clase Eléctrica I
	
	

	15
	Medidas Eléctricas: Tensión, corriente, potencia total consumida y Factor de potencia (>0.9)
	
	

	16
	Vida útil estimada de la luminaria (Se considerará como máximo 100.000h)
	
	

	17
	Ficha Técnica del LED utilizado en la luminaria y marcado CE
	
	

	18
	Número de LEDs y Corriente de Alimentación
	
	

	19
	Ficha Técnica Driver y marcado CE
	
	

	20
	Ficha Técnica de otros dispositivos (SPD, nodo de comunicación,… etc) y marcado CE, que se estimen oportunos
	
	




[bookmark: _Hlk166002279]* El IP66 es el requisito necesario para una aplicación de alumbrado público, ambiental o funcional. El cumplimiento del grado IP66 debe ser siempre justificado mediante certificación expresa, ya que aunque se presente otro diferente como puede ser el IP67 o IP68 en ningún caso cubren el valor de protección IP66, que es el idóneo para alumbrado público y tienen unos protocolos de ensayo diferentes.
** No tiene CRI.



ANEXO E: Tablas de verificación de informes de Pruebas y Certificados emitidos por OEC acreditada sobre la luminaria y sus elementos integrantes. (Sobre Nº1)

	INFORMES DE PRUEBAS Y CERTIFICADOS EMITIDOS POR OEC ACREDITADA SOBRE LA LUMINARIA Y SUS ELEMENTOS INTEGRANTES
	SI
	NO

	1
	Documento del alcance de la acreditación del certificador/es de estos informes o certificados.
	
	

	2
	UNE EN 60598-1 Luminarias. Requisitos generales y ensayos.
	
	

	3
	UNE EN 60598-2-3 o 60598-2-5 Luminarias. 
Requisitos particulares. Luminarias de Alumbrado público o proyectores.
	
	

	4
	UNE EN 62471 Seguridad fotobiológica de lámparas y aparatos que utilizan Lámparas, o según IEC/TR 62778 que es su norma de aplicación.
	
	

	5
	Certificado sobre el grado de hermeticidad de la luminaria: conjunto óptico y general, según norma UNE-EN 60598.Este ensayo puede incluirse también en los requisitos de seguridad de la luminaria.
	
	

	6
	EI Ensayo de grado de protección contra los impactos mecánicos externos según norma UNE-EN 62262. (Este ensayo puede incluirse también en los requisitos de seguridad de la luminaria)
	
	

	7
	UNE-EN 61000-3-2. Compatibilidad electromagnética (CEM). Parte 3-2: Límites. Límites para las emisiones de corriente armónica (equipos con corriente de entrada 16A por fase)
	
	

	8
	UNE-EN 55015. Límites y métodos de medida de las características relativas a la perturbación radioeléctrica de los equipos de iluminación y similares.
	
	

	9
	UNE-EN 61547. Equipos para alumbrado de uso general. Requisitos de inmunidad CEM
	
	

	10
	UNE-EN 62031. Módulos LED para alumbrado general. Requisitos de seguridad. Este ensayo puede incluirse también en los requisitos de seguridad de la luminaria.
	
	

	11
	UNE-EN 61347-2-13. Dispositivos de control de lámpara. Parte 2-13: Requisitos particulares para dispositivos de control electrónicos alimentados con corriente continua o corriente alterna para módulos LED.
	
	

	12
	UNE-EN 62384. Dispositivos de control electrónicos alimentados en corriente continua o corriente alterna para módulos LED. Requisitos de funcionamiento
	
	

	13
	Informe de ensayo en relación al material que compone el cuerpo y la fijación de las luminarias conforme al punto 5.1 en el apartado que corresponda.
A – Luminaria modelo funcional
B – Luminaria modelo ambiental
C – Luminaria modelo farol
D – Luminaria modelo proyector
	
	


[bookmark: _Toc520798889]

[bookmark: _Toc522555193]ANEXO F: Tablas de verificación de los informes de Pruebas y Certificados emitidos por el fabricante de la luminaria u OEC acreditada. (Sobre Nº1)


	INFORME DE ENSAYOS O CERTIFICADOS EMITIDOS POR EL FABRICANTE DE LA LUMINARIA O ENTINDAD ACREDITADA
	SI
	NO

	1
	Marcado CE: Declaración de conformidad, tanto de la luminaria como de sus elementos integrantes. (Propio de la empresa)
	
	

	2
	Ensayo fotométrico de la luminaria según la Norma UNE EN 13032-4.
	
	

	3
	Ensayo colorimétrico de la luminaria según la Norma UNE EN 13032-4.
	
	

	4
	Ensayo de medidas eléctricas: tensión, corriente de alimentación, potencia nominal leds y potencia total consumida por luminaria con todos sus elementos integrantes y factor de potencia. Este ensayo puede incluirse también en los requisitos de seguridad de la luminaria.
	
	





