[bookmark: _Toc222472584]ANEXO III. MODELO DE OFERTA DE CRITERIOS DE CALIDAD (SOBRE Nº 3)

D/Dña.:       
con D.N.I. número:      
en representación de:      
con C.I.F.:     
y con dirección de correo electrónico a efectos de notificaciones:      

En relación con la licitación del “Contrato de obras para la renovación del césped de hierba artificial en el campo de fútbol municipal de Beriain”, de conformidad con lo dispuesto en los criterios de adjudicación B) Criterios a valorar mediante fórmulas 2º Criterios de calidad, del punto 15 del presente pliego, DECLARO: 

A. MEJORA DE LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL CÉSPED ARTIFICIAL DE PROYECTO. HASTA UN MAXIMO DE 25 PUNTOS. Señalar con una X lo que proceda.
1. CANTIDAD MINIMA DE PUNTADAS (ISO 1763). 

Se valorarán con hasta 5 puntos aquellas ofertas que propongan un césped artificial cosido en línea y galga 5/8” que aumente la cantidad mínima de puntadas/m2 por encima de lo exigido: 

	
	

	Igual a 8.190 puntadas/m2
	

	Superior a 9.500 puntadas/m2
	

	Superior a 10.400 puntadas/m2
	



2. ESPESOR DEL FILAMENTO (MICRAS). (FIFA METODO 25)

Se valorarán con hasta 5 puntos aquellas ofertas que propongan un césped artificial que todos sus hilos y en la misma puntada, aumenten el espesor del hilo monofilamento por encima de lo exigido:

	Igual a 370 mµ (micras)
	

	Superior a 460 mµ (micras)
	

	Superior a 500 mµ (micras)
	



3. PESO DEL FILAMENTO EN DTEX. (FIFA METODO 23)

Se valorarán con hasta 5 puntos aquellas ofertas que propongan un césped artificial que, con 6 hilos en la misma puntada, aumente el Decitex (Dtex) por encima del mínimo exigido:

	Igual a 13.500 Dtex
	

	Superior a 14.000 Dtex
	

	Superior a 15.100 Dtex
	



4. PESO DEL HILO (GRAMOS/M2). (ISO 8543)

Se valorarán con hasta 5 puntos aquellas ofertas que propongan un césped artificial que, aumente el peso total del hilo por encima de lo exigido:

	Igual a 1.574 gr./m2
	

	Superior a 1.800 gr/m2
	

	Superior a 2.000 gr./m2
	



5. PESO TOTAL (GRAMOS/M2). (ISO 8543)

Se valorarán con hasta 5 puntos aquellas ofertas que propongan un césped artificial que, aumente el peso total por encima de lo exigido:

	Igual a 2.826 gr./m2
	

	Superior a 2.950 gr./m2
	

	Superior a 3.100 gr./m2
	



A. CRITERIOS DE CALIDAD, CALIDAD MEDIAMBIENTAL Y GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO. Certificaciones de calidad, calidad medioambiental y Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo. Señalar con una X lo que proceda.
HASTA UN MÁXIMO DE 25 PUNTOS. 

	De la empresa licitadora o fabricante del césped artificial, certificado por empresa independiente y acreditada para el alcance, de sistemas de gestión de calidad previstos por la norma ISO 9001-2015 con el ámbito de aplicación para venta, desarrollo y fabricación de césped artificial e infraestructura deportiva para el deporte y la recreación. Se debe incluir el certificado.
	



	De la empresa licitadora o fabricante del césped artificial, y certificado por empresa independiente y acreditada para el alcance, de sistemas de gestión de calidad previstos por la norma ISO 14001-2015 con el ámbito de aplicación para venta, desarrollo y fabricación de césped artificial e infraestructura deportiva para el deporte y la recreación. Se debe incluir el certificado.
	



	De la empresa licitadora o fabricante del césped artificial, y certificado por empresa independiente y acreditada para el alcance, Certificado de Seguridad y salud en el trabajo previstos por la norma ISO 45001-2018 con el ámbito de aplicación para venta, desarrollo y fabricación de césped artificial e infraestructura deportiva para el deporte y la recreación. Se debe incluir el certificado.
	



	De la empresa licitadora o fabricante del césped artificial, certificado FIFA PREFERRED PRODUCER.
	


	Del césped artificial propuesto, certificado de reciclabilidad de todos los componentes, expedido por el Ministerio de Ciencia / Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC). Se debe incluir el certificado.
	



	De la empresa licitadora o fabricante del césped artificial, certificado emitido por Entidad Certificadora Acreditada, cumpliendo la norma internacional de sostenibilidad y huella de carbono ISCC PLUS. Se debe incluir el certificado.
	


	De la empresa licitadora o fabricante del césped artificial, certificado emitido por Entidad Certificadora Acreditada, cumpliendo con el nivel 3 del manual de escala de rendimiento de CO2 (gases de efecto invernadero). Se debe incluir el certificado.
	


	De la empresa licitadora o fabricante del césped artificial, certificado de cumplimiento de sostenibilidad en sus cadenas de suministro y responsabilidad social, categoría ECOVADIS SILVER.
	




En …………………………., a fecha de firma electrónica.
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