ANEXO V
Para facilitar la comprobación de las prescripciones técnicas de la oferta
 (para presentar en el Sobre BC) 
LICITADOR: ……………………………..

LOTE: SISTEMAS DE NEUROMODULACIÓN SACRA
	Prescripciones técnicas
	El material ofertado tiene: (SÍ/NO o dato)
	Página en la que figura en el dossier:

	1.  El sistema deberá disponer de marcado CE para neuromodulación sacra en vejiga hiperactiva, retención urinaria no obstructiva e incontinencia fecal.
	
	

	2.  La oferta deberá incluir generadores recargables y no recargables autorizados para las indicaciones señaladas.
	
	

	3.  El sistema deberá permitir una fase de evaluación temporal previa al implante definitivo y la programación individualizada de los parámetros de estimulación.
	
	

	4.  El sistema deberá disponer de un programador para el profesional sanitario y de un dispositivo de control para el paciente, ambos con visualización de los parámetros configurados y confirmación de las acciones realizadas.
	
	

	5.  Los electrodos deberán ser multipolares, disponer de un sistema de fijación y ofrecer longitudes adecuadas para su adaptación a las características anatómicas del paciente.
	
	

	6.  Los dispositivos implantables deberán ser compatibles con resonancia magnética de cuerpo completo de 1,5 T y 3 T, conforme a las condiciones establecidas por el fabricante.
	
	

	7.  La oferta deberá incluir todos los componentes necesarios para la fase de prueba y el implante definitivo, así como la formación y el soporte técnico especializado durante la implantación, programación y seguimiento de los pacientes.
	
	

	8.  La oferta deberá disponer, durante toda la vigencia del contrato, de un servicio telefónico gratuito en castellano y de atención directa a pacientes implantados, disponible un mínimo de ocho horas diarias de lunes a viernes, para resolver consultas sobre el funcionamiento, programación y recarga del dispositivo, así como sobre la preparación para resonancia magnética.
	
	

	9. El sistema deberá incluir una aplicación, portal o soporte digital en castellano que facilite información sobre el manejo y recarga del dispositivo y la preparación para resonancia magnética, y que permita registrar y consultar la evolución de los síntomas o los datos relacionados con la terapia para su seguimiento clínico.
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