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TABLA ANEXA AL PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS

	Elemento
	Cantidad
	Unidad
	Marca
	Modelo

	Cable eléctrico 1KV
	80
	metros
	
	

	Cable UTP cat 6
	1000
	metros
	
	

	Cable 16 fibras ópticas monomodo para interior
	150
	metros
	
	

	Cable armado 16 fibras ópticas monomodo para exterior
	200
	metros
	
	

	Canaleta PVC 30x20 para interior de edificio
	56
	metros
	
	

	Tubo para canalización tras pared o falso techo o suelo
	34
	metros
	
	

	Panel troquelado enrackable para conectores RJ45
	3
	unidades
	
	

	Panel-cepillo pasacables
	3
	unidades
	
	

	Embellecedor bases eléctricas y red (2 enchufes y 2 tomas de red, no incluye enchufes o tomas de red)
	13
	unidades
	
	

	Enchufe eléctrico
	26
	unidades
	
	

	Conector RJ45 cat 6
	50
	unidades
	
	

	Pigtails monomodo SC APC (incluye conector)
	16
	unidades
	
	

	Empalme de fibra óptica por fusión
	16
	unidades
	
	

	Alargadera enchufe eléctrico Schucko con  6-8 enchufes
	2
	unidades
	
	

	Latiguillo UTP RJ45 cat 6
	20
	unidades
	
	

	Latiguillo dúplex fibra óptica monomodo
	8
	unidades
	
	

	Miniswitch ethernet 10/100 4-8 puertos (sin PoE)
	2
	unidades
	
	

	Miniswitch ethernet 10/100 4-8 puertos (con PoE)
	1
	unidades
	
	

	Transceptor fibra óptica monomodo SC – RJ45 100Mbps gestionable
	2
	unidades
	
	

	Mano de obra
	245
	horas
	
	


En esta tabla se recogen ciertos conceptos genéricos (“enchufe eléctrico”, “canaleta 30x20”, “latiguillo UTP”,...), debiendo entenderse que el tipo, modelo, color, tamaño o longitud concretos deberá elegirse en cada caso de acuerdo a los criterios estéticos y ergonómicos descritos en el Pliego de Prescripciones Técnicas.
Esta tabla debe incluirse en el Sobre nº 2 relativa a la oferta técnica para la contratación de las reformas de cableado estructurado en sedes del Ayuntamiento de Pamplona.
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