
ANEXO VIII

PARA FACILITAR LA VALORACIÓN DE CRITERIOS CUANTIFICABLES MEDIANTE FÓRMULAS

(a incluir en el Sobre BC-Proposición relativa a criterios cuantificables mediante fórmulas)

LOTE 1 – FILTRO DE AGUA DE PUNTO TERMINAL PARA GRIFO

	
	Característica técnica objetiva a valorar
	El material ofertado tiene: (SÍ/NO o dato)
	Página en la que figura en el dossier:

	a)
	Trazabilidad informática (a través de código bidi, GS1, o equivalente)
	
	

	b)
	Empaquetado del filtro que permita su instalación sin tocar el mismo
	
	

	c)
	Filtración mediante membrana en profundidad
	
	

	d)
	Temperatura máxima y tiempo máximo en desinfecciones de choque
	
	

	e)
	Caudal mínimo a 5 bares de presión
	
	

	f)
	Distancia vertical desde conexión del filtro al grifo hasta la salida del caudal de agua del filtro
	
	




LOTE 2 – FILTRO DE AGUA DE PUNTO TERMINAL PARA GRIFO (ELEMENTO DE CONEXIÓN REUTILIZABLE + FILTRO RECAMBIABLE)

	
	Característica técnica objetiva a valorar
	El material ofertado tiene: (SÍ/NO o dato)
	Página en la que figura en el dossier:

	a)
	Trazabilidad informática (a través de código bidi, GS1, o equivalente)
	
	

	b)
	Empaquetado del filtro que permita su instalación sin tocar el mismo
	
	

	c)
	Filtración mediante membrana en profundidad
	
	

	d)
	Temperatura máxima y tiempo máximo en desinfecciones de choque
	
	

	e)
	Caudal mínimo a 5 bares de presión
	
	

	f)
	Distancia vertical desde conexión del filtro al grifo hasta la salida del caudal de agua del filtro
	
	




LOTE 3 – FILTRO DE AGUA DE PUNTO TERMINAL PARA DUCHA ANTIVANDALICA (CABEZAL FIJO EMPOTRADO A PARED)

	
	Característica técnica objetiva a valorar
	El material ofertado tiene: (SÍ/NO o dato)
	Página en la que figura en el dossier:

	a)
	Trazabilidad informática (a través de código bidi, GS1, o equivalente)
	
	

	b)
	Empaquetado del filtro que permita su instalación sin tocar el mismo
	
	

	c)
	Filtración mediante membrana en profundidad
	
	

	d)
	Temperatura máxima y tiempo máximo en desinfecciones de choque
	
	

	e)
	Caudal mínimo a 5 bares de presión
	
	









LOTE 4 – FILTRO DE AGUA DE PUNTO TERMINAL PARA DUCHA (CABEZAL CON FILTRO INCORPORADO PARA CONECTAR A FLEXO)

	
	Característica técnica objetiva a valorar
	El material ofertado tiene: (SÍ/NO o dato)
	Página en la que figura en el dossier:

	a)
	Trazabilidad informática (a través de código bidi, GS1, o equivalente)
	
	

	b)
	Empaquetado del filtro que permita su instalación sin tocar el mismo
	
	

	c)
	Filtración mediante membrana en profundidad
	
	

	d)
	Temperatura máxima y tiempo máximo en desinfecciones de choque
	
	

	e)
	Caudal mínimo a 5 bares de presión
	
	




LOTE 5 – FILTRO DE AGUA DE PUNTO TERMINAL PARA DUCHA (ELEMENTO DE CONEXIÓN REUTILIZABLE + FILTRO RECAMBIABLE)

	
	Característica técnica objetiva a valorar
	El material ofertado tiene: (SÍ/NO o dato)
	Página en la que figura en el dossier:

	a)
	Trazabilidad informática (a través de código bidi, GS1, o equivalente)
	
	

	b)
	Empaquetado del filtro que permita su instalación sin tocar el mismo
	
	

	c)
	Filtración mediante membrana en profundidad
	
	

	d)
	Temperatura máxima y tiempo máximo en desinfecciones de choque
	
	

	e)
	Caudal mínimo a 5 bares de presión
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