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Proceso de Licitación
Pliego de Prescripciones Técnicas

1. OBJETO DEL PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS 
Constituye el objeto del presente pliego la determinación de las condiciones técnicas que, junto con las condiciones recogidas en el Pliego de Cláusulas Particulares del Proyecto de Ejecución regirán la adjudicación del contrato de REFORMA DE PAVIMENTOS DE LAS PISCINAS MUNICIPALES DE MARCILLA.

La descripción, características y especificaciones de las obras se establecen en el Proyecto de Ejecución, que se adjunta a este pliego de prescripciones técnicas. 

2. ALCANCE DEL CONTRATO LICITADO 
Se trata de un contrato de obras de reforma de pavimentos.

No se divide el mismo en lotes.

Las unidades de obra están definidas en cuanto a medición y descripción y son las especificadas en el Presupuesto del Proyecto de Ejecución. 

3. UBICACIÓN DE LAS OBRAS 
Las obras se localizan en el Complejo Deportivo Municipal de Marcilla.

4. DEFINICIÓN Y COMPOSICIÓN 
La descripción de las obras proyectadas está contenida en el Proyecto de Ejecución,

 Se resume a continuación:

Se propone el levantado de los pavimentos actualmente existentes en las playas de las piscinas, así como de las piezas que configuran el canal del rebosadero finlandés existente.

Una  vez levantado el pavimento, se limpiará y saneará las soleras de las playas y los elementos de hormigón que configuran el canal del rebosadero.

Se procederá a la regularización de la base de los pavimentos de las playas con una capa fina de mortero autonivelante de cemento de fraguado rápido

La canaleta perimetral de la piscina se tratará con golpe de llana en capa fina de mortero, para dejar la superficie uniforme y preparada para recibir el revestimiento.

Se proyecta la implantación en las playas de un pavimento de baldosa de Gres de Aragón modelo CELDILLAS ACIKER NATURAL, de 24.4X24.4X.0.9, recibidas con adhesivo cementoso y con juntas rellenas de mortero.

Se realizarán los ensayos que acrediten que el citado pavimento presenta un grado de deslizamiento mayor de 24º, según la norma DIN 51097 (Clase C) o un coeficiente de fricción mayor de 0,7 según el modelo TORTUS (Grado de Resistencia al Deslizamiento (Rd) mayor que 45, asegurando una Clase 3, de acuerdo con las determinaciones del DB-SUA del CTE).

Se proyecta una pequeña intervención en los pavimentos de las duchas de los vestuarios de las piscinas, para la implantación en las mismas de un pavimento de gres porcelánico que cumpla también las condiciones de antideslizamiento Clase 3 exigidas por el CTE.

Se revestirán las canaletas perimetrales de ambos vasos con piezas de gres, implantando piezas  especiales de borde para la sujeción de las rejillas.

5. CONDICIONES DE EJECUCIÓN Y DOCUMENTACIÓN TÉCNICA 
El material a suministrar y las partidas de obra con cargo a este contrato se ajustarán a las características y especificaciones indicadas en el Proyecto de Ejecución.

En caso de que el Contratista proponga la sustitución o intercambio de cualquier unidad de obra, se deberá incluir en la oferta la correspondiente documentación técnica del fabricante que certifique dicha sustitución o intercambiabilidad. 

Para ello, junto con la propuesta de sustitución del material prescrito en el Proyecto de Ejecución, deberá adjuntarse la siguiente documentación:

 Catálogos y Fichas Técnicas y memorias técnicas descriptivas de los materiales ofertados, en los que pueda constatarse que los mismos responden a las características exigidas en el Proyecto de Ejecución.

6. PERÍODO DE GARANTÍA 
Todos los materiales quedarán sujetos a la garantía mínima de 3 años, o a la que oferte el licitador, en caso de que sea superior, a contar desde la fecha de recepción, sin perjuicio de la responsabilidad por vicios o defectos ocultos que se extenderá por el plazo que legalmente corresponda. 

Si durante el plazo de garantía de las obras se acreditase la existencia de vicios o defectos en los bienes suministrados, el Ayuntamiento de Marcilla reclamará al adjudicatario la sustitución de los que resulten inadecuados o la reparación de los mismos si ésta última fuere suficiente.

7. MÉTODO DE TRABAJO 
La empresa adjudicataria de las obras, a través de su jefe de obra y encargado, elaborará, planificará y coordinará los diferentes trabajos a realizar por los operarios según sus especialidades. De esta manera coordinará junto con la Dirección Facultativa de las obras la planificación y ejecución de las operaciones programadas. 

Semanalmente, se fijará un día de reunión de obra para supervisar la evolución de la obra donde participarán el Jefe de obra, el Director de Obra y un representante del Ayuntamiento de Marcilla.

Para realizar algunos de los trabajos o servicios solicitados en el pliego, se permitirá subcontratar a empresas especializadas en dichos trabajos con los límites previstos en el pliego de condiciones particulares. 

Se velará por la limpieza y el orden en las labores habituales, dejando limpia y libre de residuos la zona de trabajo, tanto al finalizar la jornada como a la terminación de las reparaciones. 

A la adjudicataria le corresponderá gestionar los residuos resultantes de su actividad, debiendo realizar la segregación y reciclaje de los mismos, entregando la pertinente documentación de su tratamiento o eliminación y justificante del tratamiento de residuos emitida por un gestor autorizado en el caso de residuos peligrosos o así lo establezca la normativa vigente. 

La empresa adjudicataria deberá elaborar el Plan de Seguridad y Salud del centro de trabajo, y supervisará que todo el personal y empresas participantes en las obras cumplan las especificaciones del mismo.

Asimismo, la empresa adjudicataria designará el correspondiente Coordinador de Seguridad y Salud para las obras correspondientes, asumiendo el coste e incluyéndolo en su oferta.

Las condiciones de resbaladicidad de los pavimentos deben ser comprobadas mediante la realización de los ensayos correspondientes, no resultando válidos los certificados de fabricante.

En consecuencia, el contratista adjudicatario deberá certificar, mediante la realización de los correspondientes ensayos, que el pavimento implantado presenta un grado de deslizamiento mayor de 24º, según la norma DIN 51097 (Clase C) o un coeficiente de fricción mayor de 0,7 según el modelo TORTUS (Grado de Resistencia al Deslizamiento (Rd) mayor que 45, asegurando una Clase 3, de acuerdo con las determinaciones del DB-SUA del CTE).

El coste de dichos ensayos, que deberán ser realizados por un laboratorio autorizado, será asumido por el contratista.

El Ayuntamiento de Marcilla no reconocerá ningún trabajo realizado fuera de contrato que no cuente con la conformidad previa de la Dirección Facultativa, aun cuando hubiera sido peticionado por cualquier persona relacionada Cobn las Instalaciones Deportivas de Marcilla, no haciéndose cargo con consecuencia de los gastos que se hubieran producido. 

8. MEDIOS PERSONALES ADSCRITOS AL CONTRATO 
Las empresas participantes deberán presentar sus ofertas detallando los medios humanos de que dispondrán según su criterio para la correcta realización de las obras, tanto los del personal propio como de las subcontratas. 

El personal estará debidamente uniformado e identificado en el tiempo que permanezca en el recinto de las instalaciones deportivas municipales.

Asimismo, la empresa adjudicataria dotará al referido personal de todos los medios de seguridad necesarios y EPI’s, obligándose a cumplir con el mismo toda la legislación de Higiene y Seguridad en el trabajo. 

Cuando las tareas a realizar supongan alguna especialización de riesgo, deberá utilizar el personal adecuadamente especializado, que garantice un buen trabajo y evite incidentes o accidentes no deseados. 

El Ayuntamiento de Marcilla se reserva el derecho de ordenar la sustitución del personal adscrito al servicio, cuando el referido personal no procediera con la debida corrección, fuera evidentemente poco cuidadoso en el desempeño de su cometido, deficiente rendimiento u otras causas justificadas. 

8.1 RESPONSABLES DEL CONTRATO 
La empresa adjudicataria designará un responsable en exclusividad para la coordinación de los trabajos (Jefe de Obra), que son objeto del contrato, quien se responsabilizará del correcto cumplimiento de las obligaciones contractuales del personal a su cargo. 

Este responsable será el interlocutor directo del adjudicatario con la Dirección Facultativa y con el Ayuntamiento de Marcilla.

La identidad de esta persona, juntamente con los datos necesarios para su fácil localización, especialmente número de teléfono móvil, deberá comunicarse por la empresa adjudicataria en el momento de la formalización del contrato. 

8.2 PERSONAL MÍNIMO 
La empresa adjudicataria deberá disponer de unos medios técnicos y una organización adaptada a la naturaleza del trabajo contratado.

9. MEDIOS MATERIALES 
La empresa adjudicataria dispondrá del equipamiento laboral y todos los equipos de protección individual o colectiva necesarios así como de los medios auxiliares de trabajo precisos.

10. MEDIDAS DE SEGURIDAD 
La organización preventiva de la empresa adjudicataria deberá ajustarse a lo dispuesto en la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, y en el Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención. El contratista deberá disponer de un seguro de responsabilidad civil que cubra los riesgos derivados de las actividades objeto del contrato.

11. NORMATIVA APLICABLE 
Será de obligado cumplimiento por la empresa adjudicataria todas las obligaciones definidas en la normativa en vigor en todo momento, tanto en lo referido al desarrollo de su actividad y revisiones, como las prescripciones en materia de protección de datos, seguridad y salud. 

Entre la normativa a tener en cuenta, son de especial consideración: 

 Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión según Decreto 842/2002 de 2 de agosto de 2002, B.O.E. nº 224 de 18 de septiembre de 2002. 

 Reglamento de Seguridad e Higiene en el trabajo según Decreto 432/1971 de 11 de marzo de 1971 y Orden de 9 de marzo de 1971 por la que se aprueba la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo. 

 Real Decreto 614/2001, de 8 de junio sobre disposiciones mínimas para la protección de la salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico. Condiciones impuestas por los organismos públicos afectados. 

 Ley 31/1995 de 8 de noviembre sobre Prevención de Riesgos Laborales B.O.E. nº 269 de 10 de noviembre de 1995. 

 R.D. 314/2006 de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación y modificaciones posteriores. 

 Plan Municipal de Marcilla y Ordenanzas Municipales.

 Decreto Foral 86/2018, de 24 de octubre, por el que se establecen las condiciones higiénico-sanitarias y de seguridad de las piscinas de la Comunidad Foral de Navarra

 R.D. 1.627/1997 de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud en la obras de construcción. 

 Ley 38/1999 de 5 de noviembre de Ordenación de la Edificación, B.O.E. nº 266 de 6 de noviembre de 1999. 

 R.D. 485/1997 de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo. 

 R.D. 486/1997 de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo. 

 R.D. 614/2000, de 8 de junio sobre disposiciones mínimas, en materia de seguridad y salud de los trabajadores, frente a riesgos eléctricos. 

 R.D. 487/1997 de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la manipulación de materiales, y cargas que entrañe riesgos, en particular dorso lumbares, para los trabajadores, B.O.E. 97 de 23 de abril de 1997. 

 Real Decreto 173/2010, de 19 de febrero, por el que se modifica el Código Técnico de la Edificación, aprobado por el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, en materia de accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad. 

 REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación. 

 Código Técnico de la Edificación-Documento básico SUA de Seguridad de utilización y accesibilidad. Comentarios del Ministerio de Fomento de diciembre 2014. 

 Real Decreto 505/2007, de 20 de abril, por el que se aprueban las condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad para el acceso y utilización de los espacios públicos urbanizados y edificaciones. 

Ley 8/1995, de 6 de abril, de Accesibilidad y Supresión de Barreras Físicas y de la Comunicación. 

 Decreto 148/2001, de 9 de julio, por el que se modifica el decreto 227/1997, de 18 de septiembre, que aprueba el reglamento de la Ley 8/1995, de 6 de abril, de accesibilidad y supresión de barreras físicas y de la comunicación. 

 Orden de 23 de diciembre de 2013, por la que se modifica la Orden de 5 de octubre de 1998, que regula el otorgamiento y utilización del Símbolo Internacional de Accesibilidad. 

 Cualquier Normativa de aplicación de publicación posterior a la aprobación del presente Pliego, se entenderá como parte integrante de esta relación. 
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