ANEXO V

Para facilitar la valoración de los criterios cuantificables mediante fórmulas

 (para presentar en el Sobre BC) 


LICITADOR: 


	Característica técnica a valorar
	El material ofertado tiene: (SÍ/NO o dato)
	
Página en la que figura en el dossier:

	CÁPSULA ENDOSCÓPICA INTESTINO DELGADO

	Óptica compuesta por 3 o más lentes
	
	

	Resolución de imagen de < 0,1 mm.
	
	

	Ángulo visual mayor de 150º demostrado con certificado ISO
	 
	

	Posibilidad de programar alarmas acústicas visuales y vibratorias al paso de la cápsula por el tracto digestivo
	
	

	Utilización aprobada en pacientes < 18 años y > 70 años
	
	

	UNIDAD DE GRABACIÓN DE IMÁGENES

	Capacidad de almacenamiento de al menos 64 Gb
	
	

	Peso de la unidad registradora y bandolera en la que la lleva el paciente < 500 gr.
	
	

	8 o más sensores
	 
	

	Batería con al menos 300 ciclos de carga y descarga
	
	

	Común para todas las cápsulas licitadas
	
	

	CÁPSULA DE COMPROBACIÓN
	
	

	Interior compuesto de una mezcla radiopaca para su seguimiento radiológico
	
	

	CÁPSULA ENDOSCÓPICA DE CROHN
	
	

	Sistema de visionado rápido de imágenes
	
	

	CÁPSULA ENDOSCÓPICA DE COLON
	
	

	Herramienta de medida de pólipos
	
	







Los datos cumplimentados por el licitador en este Anexo tienen carácter meramente informativo a efectos de facilitar la valoración de los criterios cuantificables mediante fórmulas, siendo por ello obligatoria la presentación en el Sobre BC, de la documentación técnica que respalde dicha información.
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