ANEXO VI

Para facilitar la comprobación de las prescripciones técnicas de la oferta


 (para presentar en el Sobre BC) 

LICITADOR: ……………………………..


LOTE 1: ENDOPROTESIS CUBIERTA AUTOEXPANDIBLE PTFE Y STENT DE NITINOL, DIFERENTES MEDIDAS


	Característica técnica objetiva a valorar
	El material ofertado tiene: (SÍ/NO o dato)
	Página en la que figura en el dossier:

	Predilatación no requerida
	
	

	Indicación de uso aprobada por la CE para el tratamiento de aneurismas de la arteria poplítea y aneurismas aislados de las arterias viscerales
	
	

	Marcas radiopacas de oro
	
	

	Compatibilidad con guías 0,018 y 0,035
	
	




LOTE 2: ENDOPROTESIS CUBIERTA BALON EXPANDIBLE DE PTFE Y STENT DE ACERO INOXIDABLE, DIFERENTES MEDIDAS


	Característica técnica objetiva a valorar
	El material ofertado tiene: (SÍ/NO o dato)
	Página en la que figura en el dossier:

	Predilatación no requerida
	
	

	Indicación aprobada de uso aprobada por la FDA para aneurismas aislados de las arterias subclavia, iliaca, viscerales
	
	

	Que utilice balón semidistensible que permita ajustar el diámetro
	
	

	Anillos independientes
	
	




LOTE 3: ENDOPROTESIS CUBIERTA BALON EXPANDIBLE DE EPTFE Y STENT DE CROMO-COBALTO

	Característica técnica objetiva a valorar
	El material ofertado tiene: (SÍ/NO o dato)
	Página en la que figura en el dossier:

	Indicación aprobada por la CE para lesiones de arterias iliacas y renales
	
	

	Compatible para su uso en endoprótesis fenestradas y/o con ramas en el tratamiento de patología de la aorta toracoabdominal
	
	

	No acortamiento del stent
	
	


LOTE 4: ENDOPROTESIS CUBIERTA BALON EXPANDIBLE DE DOS CAPAS DE EPTFE Y DOBLE STENT DE CROMO-COBALTO


	Característica técnica objetiva a valorar
	El material ofertado tiene: (SÍ/NO o dato)
	Página en la que figura en el dossier:

	Indicación aprobada por la CE para lesiones de arterias iliacas y renales
	
	

	Compatible para su uso en endoprótesis fenestradas y/o con ramas en el tratamiento de patología de la aorta toracoabdominal
	
	

	No acortamiento del stent
	
	




LOTE 5: ENDOPRÓTESIS AÓRTICA CUBIERTA BALÓN EXPANDIBLE DE PTFE Y STENT DE CROMO-COBALTO, DE GRANDES DIÁMETROS


	Característica técnica objetiva a valorar
	El material ofertado tiene: (SÍ/NO o dato)
	Página en la que figura en el dossier:

	Indicación aprobada por la CE para patología de arterias iliacas comunes y patología aórtica incluida la coartación aórtica
	
	

	Acortamiento del stent predecible
	
	




LOTE 6: ENDOPRÓTESIS CUBIERTA BALÓN EXPANDIBLE DE DOS CAPAS DE EPTFE Y STENT DE CROMOCOBALTO CON MARCADORES RADIOPACOS EN LOS EXTREMOS.


	Característica técnica objetiva a valorar
	El material ofertado tiene: (SÍ/NO o dato)
	Página en la que figura en el dossier:

	Marcadores radiopacos de tantalio en los extremos del stent para facilitar la implantación y post expansión del mismo
	
	

	Diseño asimétrico de celda abierta para aumentar flexibilidad
	
	

	Capacidad de expansión de doble capa de PTFE de graduación altamente porosa
	
	

	Tecnología de encapsulamiento sobre dos capas de PTFE con sellado láser que garantice el contorno total del stent y seguridad contra la desconexión
	
	








[bookmark: _GoBack]Los datos cumplimentados por el licitador en este Anexo tienen carácter meramente informativo a efectos de facilitar la valoración de los criterios cuantificables mediante fórmulas, siendo por ello obligatoria la presentación en el Sobre BC, de la documentación técnica que respalde dicha información.
