ANEXO VI
Para facilitar la valoración de las prescripciones técnicas de la oferta
 (para presentar en el Sobre BC) 
LICITADOR: ……………………………..

EQUIPO OFERTADO

	CARACTERISTICAS
	SI
	NO
	PAG

	a) Disponer de filtro de aire 
	 
	 
	 

	b) Alarmas visuales y audibles en caso de sobrecalentamiento
	 
	 
	 

	c) Sistema de protección al sobrecalentamiento (cese automático del suministro de aire en caso de sobrecalentamiento)
	
	
	

	d) Alarma visual para control de baja temperatura
	 
	 
	

	e) Con diferentes posiciones de temperatura
	 
	 
	

	f) Visor de temperatura
	 
	 
	

	g) Posibilidad de sujeción a cama o soporte
	 
	
	

	h) Con carro de transporte con ruedas
	 
	 
	

	i) Producto libre de látex
	
	
	


SÁBANAS OFERTADAS

60050054 – Sábana térmica quirúrgica cuerpo completo

	CARACTERISTICAS
	SI
	NO
	PAG

	a) La composición podrá ser de polietileno, poliéster, polipropileno, composición mixta de las anteriores. Materiales de cualquier otro polímero o similar, con al menos 2 capas y bajo desprendimiento de partículas
	 
	 
	 

	b) Medidas: 
	 
	 
	 

	   o   Largo – Mínimo 190 cm hasta un máximo de 220 cm (+- 15)
	 
	 
	 

	   o   Ancho – Mínimo 90 cm hasta un máximo de 120 cm (+- 15)
	 
	 
	 

	c) Material resistente a cortes, pinchazos y derrame de líquidos
	 
	 
	 

	d) Material flexible amoldable a la superficie corporal del paciente
	 
	 
	 

	e) Material ignífugo (debe cumplir estándar de inflamabilidad CFR 1610)
	 
	 
	 

	f) Conexión a tobera con mecanismo de retención que evite cualquier posibilidad de desconexión accidental 
	 
	 
	 

	g) Abertura para cabeza y cuello
	 
	 
	 

	h) Diseño del cobertor que permita una distribución del aire que minimice las diferencias de temperatura en las diversas zonas
	 
	 
	 

	i) Material radio transparente que no interfiera con los rayos X
	 
	 
	 

	j) Marcado CE
	 
	 
	 

	k) Exento de látex
	 
	 
	 


60050057 – Sábana térmica quirúrgica parte superior, brazos fuera

	CARACTERISTICAS
	SI
	NO
	PAG

	a) La composición podrá ser de polietileno, poliéster, polipropileno, composición mixta de las anteriores. Materiales de cualquier otro polímero o similar, con al menos 2 capas y bajo desprendimiento de partículas
	 
	 
	 

	b) Medidas: 
	 
	 
	 

	   o   Largo – Mínimo 70 cm hasta un máximo de 110 cm (+- 15)
	 
	 
	 

	   o   Ancho – Mínimo 190 cm hasta un máximo de 210 cm (+- 15)
	 
	 
	 

	c) Material resistente a cortes, pinchazos y derrame de líquidos
	 
	 
	 

	d) Material flexible amoldable a la superficie corporal del paciente
	 
	 
	 

	e) Material ignífugo (debe cumplir estándar de inflamabilidad CFR 1610)
	 
	 
	 

	f) Conexión a tobera con mecanismo de retención que evite cualquier posibilidad de desconexión accidental 
	 
	 
	 

	g) Dos puertos de conexión
	 
	 
	 

	h) Diseño del cobertor que permita una distribución del aire que minimice las diferencias de temperatura en las diversas zonas
	 
	 
	 

	i) Material radio transparente que no interfiera con los rayos X
	 
	 
	 

	j) Marcado CE
	 
	 
	 

	k) Exento de látex
	 
	 
	 


60050061 – Sábana térmica quirúrgica parte inferior

	CARACTERISTICAS
	SI
	NO
	PAG

	a) La composición podrá ser de polietileno, poliéster, polipropileno, composición mixta de las anteriores. Materiales de cualquier otro polímero o similar, con al menos 2 capas y bajo desprendimiento de partículas
	 
	 
	 

	b) Medidas: 
	 
	 
	 

	   o   Largo – Mínimo 120 cm hasta un máximo de 170 cm (+- 15)
	 
	 
	 

	   o   Ancho – Mínimo 90 cm hasta un máximo de 130 cm (+- 15)
	 
	 
	 

	c) Material resistente a cortes, pinchazos y derrame de líquidos
	 
	 
	 

	d) Material flexible amoldable a la superficie corporal del paciente
	 
	 
	 

	e) Material ignífugo (debe cumplir estándar de inflamabilidad CFR 1610)
	 
	 
	 

	f) Conexión a tobera con mecanismo de retención que evite cualquier posibilidad de desconexión accidental 
	 
	 
	 

	g) Diseño del cobertor que permita una distribución del aire que minimice las diferencias de temperatura en las diversas zonas
	 
	 
	 

	h) Material radio transparente que no interfiera con los rayos X
	 
	 
	 

	i) Marcado CE
	 
	 
	 

	j) Exento de látex
	 
	 
	 


60050098 – Sábana térmica quirúrgica bajera neonatal

	CARACTERISTICAS
	SI
	NO
	PAG

	a) La composición podrá ser de polietileno, poliéster, polipropileno, composición mixta de las anteriores. Materiales de cualquier otro polímero o similar, con al menos 2 capas y bajo desprendimiento de partículas
	 
	 
	 

	b) Medidas: 
	 
	 
	 

	   o   Largo – Mínimo 80 cm hasta un máximo de 110 cm (+- 15)
	 
	 
	 

	   o   Ancho – Mínimo 60 cm hasta un máximo de 120 cm (+- 15)
	 
	 
	 

	c) Material resistente a cortes, pinchazos y derrame de líquidos
	 
	 
	 

	d) Material flexible amoldable a la superficie corporal del paciente
	 
	 
	 

	e) Material ignífugo (debe cumplir estándar de inflamabilidad CFR 1610)
	 
	 
	 

	f) Conexión a tobera con mecanismo de retención que evite cualquier posibilidad de desconexión accidental 
	 
	 
	 

	g) Dos puertos de conexión
	
	
	

	h) Diseño del cobertor que permita una distribución del aire que minimice las diferencias de temperatura en las diversas zonas
	 
	 
	 

	i) Material radio transparente que no interfiera con los rayos X
	 
	 
	 

	j) Marcado CE
	 
	 
	 

	k) Exento de látex
	 
	 
	 


60050144 – Sábana térmica quirúrgica infracorporal adultos, brazos fuera 

	CARACTERISTICAS
	SI
	NO
	PAG

	a) La composición podrá ser de polietileno, poliéster, polipropileno, composición mixta de las anteriores. Materiales de cualquier otro polímero o similar, con al menos 2 capas y bajo desprendimiento de partículas
	 
	 
	 

	b) Medidas: 
	 
	 
	 

	   o   Largo – Mínimo 190 cm hasta un máximo de 220 cm (+- 15)
	 
	 
	 

	   o   Ancho – Mínimo 90 cm hasta un máximo de 120 cm (+- 15)
	 
	 
	 

	c) Material resistente a cortes, pinchazos y derrame de líquidos
	 
	 
	 

	d) Material flexible amoldable a la superficie corporal del paciente
	 
	 
	 

	e) Material ignífugo (debe cumplir estándar de inflamabilidad CFR 1610)
	 
	 
	 

	f) Conexión a tobera con mecanismo de retención que evite cualquier posibilidad de desconexión accidental 
	 
	 
	 

	g) Dos puertos de conexión
	
	
	

	h) Diseño del cobertor que permita una distribución del aire que minimice las diferencias de temperatura en las diversas zonas
	 
	 
	 

	i) Material radio transparente que no interfiera con los rayos X
	 
	 
	 

	j) Abertura en brazos
	
	
	

	k) Marcado CE
	 
	 
	 

	l) Exento de látex
	 
	 
	 


60050166 – Sábana térmica quirúrgica bajera pediátrica

	CARACTERISTICAS
	SI
	NO
	PAG

	a) La composición podrá ser de polietileno, poliéster, polipropileno, composición mixta de las anteriores. Materiales de cualquier otro polímero o similar, con al menos 2 capas y bajo desprendimiento de partículas
	 
	 
	 

	b) Medidas: 
	 
	 
	 

	   o   Largo – Mínimo 130 cm hasta un máximo de 170 cm (+- 15)
	 
	 
	 

	   o   Ancho – Mínimo 60 cm hasta un máximo de 90 cm (+- 15)
	 
	 
	 

	c) Material resistente a cortes, pinchazos y derrame de líquidos
	 
	 
	 

	d) Material flexible amoldable a la superficie corporal del paciente
	 
	 
	 

	e) Material ignífugo (debe cumplir estándar de inflamabilidad CFR 1610)
	 
	 
	 

	f) Conexión a tobera con mecanismo de retención que evite cualquier posibilidad de desconexión accidental 
	 
	 
	 

	g) Dos puertos de conexión
	
	
	

	h) Diseño del cobertor que permita una distribución del aire que minimice las diferencias de temperatura en las diversas zonas
	 
	 
	 

	i) Material radio transparente que no interfiera con los rayos X
	 
	 
	 

	j) Marcado CE
	 
	 
	 

	k) Exento de látex
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