ANEXO V
Para facilitar la comprobación de las prescripciones técnicas de la oferta

 (para presentar en el Sobre BC) 
LICITADOR: ……………………………..

LOTE 1: ESTIMULADORES NO RECARGABLES CON ESTIMULACIÓN EN RÁFAGAS DE DESCARGA PASIVA
	Característica técnica objetiva a valorar
	El material ofertado tiene: (SÍ/NO o dato)
	Página en la que figura en el dossier:

	1.1.: Electrodos:

	· Electrodos percutáneos octopolares
	
	

	· Compatibilidad condicionada cuerpo entero con RMN 1,5 T
	
	

	· Tunelizador
	
	

	1.2.: Generador:

	· No recargable
	
	

	· Doble canal
	
	

	· 16 contactos
	
	

	· Compatibilidad condicionada cuerpo entero con RMN 1,5 T
	
	

	· Que permita estimulación tónica y en ráfagas con impulsos monofásicos y descarga pasiva
	
	

	· Estimulación en ráfagas: 5 impulsos, frecuencia intrarráfagas: 500 Hz, anchura de pulso: 1.000 microsg y frecuencia 40 Hz
	
	

	1.3.: Extensión.

	· Compatible con el sistema de neuroestimulación (generador y electrodos)
	
	

	1.4.: Anclaje.

	· Compatible con el sistema de neuroestimulación (generador y electrodos)
	
	

	1.5.: Neuroestimulador externo de prueba.

	· Compatible con el sistema de neuroestimulación (generador y electrodos)
	
	

	1.6.: Mando/programador del paciente

	· Compatible con el sistema de neuroestimulación (generador y electrodos)
	
	


LOTE 2: ESTIMULADORES MEDULARES NO RECARGABLES CON COMBINACIÓN DE ONDAS DE DIFERENTES FRECUENCIAS DE FORMA SIMULTÁNEA

	Característica técnica objetiva a valorar
	El material ofertado tiene: (SÍ/NO o dato)
	Página en la que figura en el dossier:

	2.1.: Electrodos:

	· Electrodos percutáneos octopolares 
	
	

	· Compatibles con RM 1,5 T cuerpo entero no condicionada
	
	

	· Tunelizador
	
	

	2.2.: Generador:

	· No recargable
	
	

	· De uno o 2 canales. Posibilidad de conectar hasta 16 contactos
	
	

	· Sistema de control de voltaje
	
	

	· Posibilidad de combinación de ondas de diferentes frecuencias de forma simultánea
	
	

	· Frecuencia programable de 2 - 130Hz
	
	

	· Compatibilidad completa con RMN 1,5 T, cuerpo entero
	
	

	2.3.: Extensión.

	· Compatible con el sistema de neuroestimulación (generador y electrodos)
	
	

	2.4.: Anclaje.

	· Compatible con el sistema de neuroestimulación (generador y electrodos)
	
	

	2.5.: Neuroestimulador externo de prueba.

	· Compatible con el sistema de neuroestimulación (generador y electrodos)
	
	

	2.6.: Mando/programador del paciente

	· Compatible con el sistema de neuroestimulación (generador y electrodos)
	
	


LOTE 3: ESTIMULADORES MEDULARES RECARGABLES DE CUATRO CANALES
	Característica técnica objetiva a valorar
	El material ofertado tiene: (SÍ/NO o dato)
	Página en la que figura en el dossier:

	3.1.: Electrodos 8 polos:

	· Electrodo percutáneo de 8 polos 
	
	

	· Compatibilidad condicionada cuerpo entero con RM 1,5 T.
	
	

	· Tunelizador
	
	

	3.2.: Electrodos 16 polos:

	· Electrodo percutáneo de 16 polos 
	
	

	· Compatibilidad condicionada cuerpo entero con RM 1,5 T.
	
	

	· Tunelizador
	
	

	3.3.: Generador:

	· Recargable
	
	

	· Generador de cuatro canales. Posibilidad para conectar hasta 32 contactos.
	
	

	· Compatibilidad condicionada con RMN 1,5 T, cuerpo entero.
	
	

	· Posibilidad de combinación de ondas de diferentes frecuencias de forma simultánea.
	
	

	· Batería con posibilidad de descarga completa repetida sin riesgo de afectar su durabilidad y funcionamiento
	
	

	3.4.: Extensión.

	· Compatible con el sistema de neuroestimulación (generador y electrodos)
	
	

	3.5.: Anclaje.

	· Compatible con el sistema de neuroestimulación (generador y electrodos)
	
	

	3.6.: Neuroestimulador externo de prueba.

	· Compatible con el sistema de neuroestimulación (generador y electrodos)
	
	

	3.7.: Mando/programador del paciente

	· Compatible con el sistema de neuroestimulación (generador y electrodos)
	
	

	3.8.: Sistema de recarga/ Cargador del paciente.

	· Compatible con el sistema de neuroestimulación (generador y electrodos)
	
	


LOTE 4: ESTIMULADORES MEDULARES RECARGABLES DE DOS CANALES CON COMBINACIÓN DE ONDAS DE DIFERENTES FRECUENCIAS DE FORMA SIMULTÁNEA

	Característica técnica objetiva a valorar
	El material ofertado tiene: (SÍ/NO o dato)
	Página en la que figura en el dossier:

	4.1.: Electrodos:

	· Electrodo percutáneo de 8 polos 
	
	

	· Compatibilidad condicionada cuerpo entero con RM 1,5 T.
	
	

	· Tunelizador
	
	

	4.2.: Generador:

	· Recargable
	
	

	· Generador de DOS canales. Posibilidad para conectar hasta 16 contactos.
	
	

	· Compatibilidad condicionada con RMN 1,5 T, cuerpo entero.
	
	

	· Posibilidad de combinación de ondas de diferentes frecuencias de forma simultánea.
	
	

	· Batería con posibilidad de descarga completa repetida sin riesgo de afectar su durabilidad y funcionamiento
	
	

	4.3.: Extensión.

	· Compatible con el sistema de neuroestimulación (generador y electrodos)
	
	

	4.4.: Anclaje.

	· Compatible con el sistema de neuroestimulación (generador y electrodos)
	
	

	4.5.: Neuroestimulador externo de prueba.

	· Compatible con el sistema de neuroestimulación (generador y electrodos)
	
	

	4.6.: Mando/programador del paciente

	· Compatible con el sistema de neuroestimulación (generador y electrodos)
	
	

	4.7.: Sistema de recarga/ Cargador del paciente.

	· Compatible con el sistema de neuroestimulación (generador y electrodos)
	
	


LOTE 5: ESTIMULADORES MEDULARES RECARGABLES DE DOS CANALES Y COMPATIBILIDAD NO CONDICIONADA DE RM
	Característica técnica objetiva a valorar
	El material ofertado tiene: (SÍ/NO o dato)
	Página en la que figura en el dossier:

	5.1.: Electrodos:

	· Electrodo percutáneo de 8 polos 
	
	

	· Compatibles con RM 1,5 T.
	
	

	· Tunelizador
	
	

	5.2.: Generador:

	· Recargable
	
	

	· Generador de dos canales. Posibilidad para conectar hasta 16 polos.
	
	

	· Compatible con RMN 1,5 T cuerpo entero.
	
	

	· Posibilidad de combinación de ondas de diferentes frecuencias de forma simultánea.
	
	

	· Batería con posibilidad de descarga completa repetida sin riesgo de afectar su durabilidad y funcionamiento
	
	

	· Sistema de control de corriente
	
	

	· Frecuencia programable hasta 1200 Hz
	
	

	5.3.: Extensión.

	· Compatible con el sistema de neuroestimulación (generador y electrodos)
	
	

	5.4.: Anclaje.

	· Compatible con el sistema de neuroestimulación (generador y electrodos)
	
	

	5.5.: Neuroestimulador externo de prueba.

	· Compatible con el sistema de neuroestimulación (generador y electrodos)
	
	

	5.6.: Mando/programador del paciente

	· Compatible con el sistema de neuroestimulación (generador y electrodos)
	
	

	5.7.: Sistema de recarga/ Cargador del paciente.

	· Compatible con el sistema de neuroestimulación (generador y electrodos)
	
	


LOTE 6: ESTIMULADORES MEDULARES RECARGABLES DE DOS CANALES Y RAFAGAS DE DESCARGA PASIVA 

	Característica técnica objetiva a valorar
	El material ofertado tiene: (SÍ/NO o dato)
	Página en la que figura en el dossier:

	6.1.: Electrodos:

	· Electrodos percutáneos octopolares 
	
	

	· Compatibilidad condicionada cuerpo entero con RMN 1,5 T
	
	

	· Tunelizador
	
	

	6.2.: Generador:

	· Recargable
	
	

	· Doble canal
	
	

	· 16 contactos 
	
	

	· Compatibilidad condicionada cuerpo entero con RMN 1,5 T
	
	

	· Que permita estimulación tónica y en ráfagas con impulsos monofásicos y descarga pasiva 
	
	

	· Estimulación en ráfagas: 5 impulsos, frecuencia intrarráfagas: 500 Hz, anchura de pulso: 1.000 microsg y frecuencia 40 Hz
	
	

	6.3.: Extensión.

	· Compatible con el sistema de neuroestimulación (generador y electrodos)
	
	

	6.4.: Anclaje.

	· Compatible con el sistema de neuroestimulación (generador y electrodos)
	
	

	6.5.: Neuroestimulador externo de prueba.

	· Compatible con el sistema de neuroestimulación (generador y electrodos)
	
	

	6.6.: Mando/programador del paciente

	· Compatible con el sistema de neuroestimulación (generador y electrodos)
	
	

	6.7.: Sistema de recarga/ Cargador del paciente.

	· Compatible con el sistema de neuroestimulación (generador y electrodos)
	
	


LOTE 7: ESTIMULADORES MEDULARES RECARGABLES DE ALTA FRECUENCIA

	Característica técnica objetiva a valorar
	El material ofertado tiene: (SÍ/NO o dato)
	Página en la que figura en el dossier:

	7.1.: Electrodos:

	· Electrodo octopolar de baja impedancia
	
	

	7.2.: Generador:

	· Recargable
	
	

	· De uno o 2 canales
	
	

	· Posibilidad de conectar hasta 16 contactos
	
	

	· Compatible con RMN de 1,5T
	
	

	· Estimulación de alta frecuencia de 10KHz
	
	

	· Modo de liberación estimulación: continua, ciclo, bolo.
	
	

	· Batería con posibilidad de descarga completa repetida sin riesgo de afectar su durabilidad y funcionamiento
	
	

	7.3.: Extensión.

	· Compatible con el sistema de neuroestimulación (generador y electrodos)
	
	

	7.4.: Anclaje.

	· Compatible con el sistema de neuroestimulación (generador y electrodos)
	
	

	7.5.: Neuroestimulador externo de prueba.

	· Compatible con el sistema de neuroestimulación (generador y electrodos)
	
	

	7.6.: Mando/programador del paciente

	· Compatible con el sistema de neuroestimulación (generador y electrodos)
	
	

	7.7.: Sistema de recarga/ Cargador del paciente.

	· Compatible con el sistema de neuroestimulación (generador y electrodos)
	
	


LOTE 8: ESTIMULADOR MEDULAR PERIFÉRICO EXTERNO

	Característica técnica objetiva a valorar
	El material ofertado tiene: (SÍ/NO o dato)
	Página en la que figura en el dossier:

	8.1.: Electrodos:

	· Electrodo tetrapolar y kit de implantación
	
	

	8.2.: Transmisor:

	· Transmisor externo con señal inalámbrica por bluetooth
	
	

	· Gestión de hasta 8 electrodos implantados
	
	

	· Estimulación: tónica/alta frecuencia/ganglionar/en ráfagas
	
	

	· Compatible con RNM de 1,5 Teslas
	
	

	· Marcado CE
	
	

	8.3.: Antena:

	· Compatible con el sistema de neuroestimulación (transmisor y electrodos)
	
	

	8.4.: Cargador de corriente USB:

	· Compatible con el sistema de neuroestimulación (transmisor y electrodos)
	
	

	8.5.: Sistema de sujeción

	· Compatible con el sistema de neuroestimulación (transmisor y electrodos)
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