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	CONTRATO DE SUMINISTRO 

a precio unitario y cuantía total indeterminada




ANEXO VII
PARA FACILITAR LA VALORACIÓN TÉCNICA DE LOS CRITERIOS CUANTIFICABLES MEDIANTE FÓRMULAS
(a incluir en el Sobre BC “Proposición relativa a criterios cuantificables mediante fórmulas)
LICITADOR: ……………………………..

LOTE 1 – FILTRO DE AGUA DE PUNTO TERMINAL PARA GRIFO (INCLUYE CONECTOR Y/O ELEMENTO DE CONEXIÓN)
	
	Característica técnica objetiva a valorar
	El material ofertado tiene: (SÍ/NO o dato)
	Página en la que figura en el dossier:

	a)
	Embalaje exterior reciclable
	
	

	b)
	Trazabilidad informática (a través de código bidi, GS1, o equivalente)
	
	

	c)
	Empaquetado del filtro que permita una fácil instalación evitando tocarlo
	
	

	d)
	Laboratorio propio que ofrezca soporte técnico y realización de pruebas a solicitud de los centros del SNS-O
	
	

	e)
	Tecnología de filtración
	
	

	f)
	Temperatura máxima y tiempo máximo en desinfecciones de choque
	
	

	g)
	Caudal medio de filtración a lo largo de la vida útil del filtro a 5 bares de presión
	
	

	h)
	Superficie de la membrana de filtración
	
	

	i)
	Distancia vertical desde conexión del filtro al grifo hasta la salida del caudal de agua del filtro
	
	

	j)
	Presentación informe de laboratorio acreditando la retención de gérmenes relevantes en agua que causen infecciones en hospitales
	
	


LOTE 2 – FILTRO DE AGUA DE PUNTO TERMINAL PARA DUCHA ANTIVANDALICA (CABEZAL FIJO EMPOTRADO A PARED)

	
	Característica técnica objetiva a valorar
	El material ofertado tiene: (SÍ/NO o dato)
	Página en la que figura en el dossier:

	a)
	Embalaje exterior reciclable
	
	

	b)
	Trazabilidad informática (a través de código bidi, GS1, o equivalente)
	
	

	c)
	Empaquetado del filtro que permita una fácil instalación evitando tocarlo
	
	

	d)
	Laboratorio propio que ofrezca soporte técnico y realización de pruebas a solicitud de los centros del SNS-O
	
	

	e)
	Tecnología de filtración
	
	

	f)
	Temperatura máxima y tiempo máximo en desinfecciones de choque
	
	

	g)
	Caudal medio de filtración a lo largo de la vida útil del filtro a 5 bares de presión
	
	

	h)
	Superficie de la membrana de filtración
	
	

	i)
	Presentación informe de laboratorio acreditando la retención de gérmenes relevantes en agua que causen infecciones en hospitales
	
	


LOTE 3 – FILTRO DE AGUA DE PUNTO TERMINAL PARA DUCHA (INCLUYE CONECTOR Y/O ELEMENTO DE CONEXIÓN)
	
	Característica técnica objetiva a valorar
	El material ofertado tiene: (SÍ/NO o dato)
	Página en la que figura en el dossier:

	a)
	Embalaje exterior reciclable
	
	

	b)
	Trazabilidad informática (a través de código bidi, GS1, o equivalente)
	
	

	c)
	Empaquetado del filtro que permita una fácil instalación evitando tocarlo
	
	

	d)
	Laboratorio propio que ofrezca soporte técnico y realización de pruebas a solicitud de los centros del SNS-O
	
	

	e)
	Tecnología de filtración
	
	

	f)
	Temperatura máxima y tiempo máximo en desinfecciones de choque
	
	

	g)
	Caudal medio de filtración a lo largo de la vida útil del filtro a 5 bares de presión
	
	

	h)
	Superficie de la membrana de filtración
	
	

	i)
	Presentación informe de laboratorio acreditando la retención de gérmenes relevantes en agua que causen infecciones en hospitales
	
	


Los datos cumplimentados por el licitador en este Anexo tienen carácter meramente informativo a efectos de facilitar la valoración de los criterios cuantificables mediante fórmulas, siendo por ello obligatoria la presentación en el Sobre BC, de la documentación técnica que respalde dicha información.
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