PLIEGO DE PRESCIPCIONES TECNICAS PARA REALIZAR
EL SUMINISTRO DEL EQUIPAMIENTO PARA EL CENTRO CIVICO MUNICIPAL

OBJETO DEL PILEGO
El objeto del presente pliego es poder describir técnicamente el suministro del mobiliario de las salas que a continuación se describirá dividiéndolas en 3 lotes, y que de forma esquemática a modo de referencia se incluye en los planos de planta adjuntos de diseño aproximado. Se incluyen igualmente los planos finales de obra de la rehabilitación efectuada por si el licitador necesita disponer de toda la información volumétrica de las estancias y para situar las diferentes salas.
De forma genérica, todo el mobiliario deberá ser realizado con materiales robustos de larga duración y fácil limpieza, como tableros de madera canteados, piezas metálicas de unión incluyendo bisagras y tiradores. Los acabados expuestos son una base sobre la que licitar, aunque deberán ser aprobados expresamente por el ayuntamiento antes de su fabricación tras la presentación de muestras físicas por parte de licitador. Todos los modelos que se especifiquen, al tener que acudir a elementos existentes en catálogos comerciales, podrán ser sustituidos por el licitador siempre que se consideren que son similares o equivalentes.
El importe máximo previsto para el conjunto es de 40.000 € (cuarenta mil) euros IVA no incluido.

LOTE 1: ( Pasillo acceso, Sala 1 y 2) 30,m 21 y 23  m² respectivamente
Se describe cada pieza de mobiliario con sus unidades en número, y a continuación, sus características principales. Esta compuesta por zona de paso para acceso a sala de estancia de personas mayores y aula de formación. El importe máximo previsto para el conjunto es de 12.000 € (doce mil) euros IVA no incluido.

Pasillo	
-Bancada 3 plazas más mesa. Estructura					1
	metálica con patas en poliamida forma V. Asientos 					
	en polipropileno y mesa bilaminada de 19 mm espesor					Asientos de fibra de vidrio reforzado, espesor medio de 6					mm. Barra de acero de alta resistencia de 4cm ancho x					8 cm de altura y 2 mm grosor 		
	Patas metálicas con forma de V invertida.					
						
-Bloque de taquillas en melamina de 180 alto x 40 ancho		1	
x 40 fondo.  4 puertas en altura. Cerradura llave				
	Fabricadas en melamina de 19 mm espesor y trasera de					10 mm , cantos pvc de 2 mm. Provista de niveladores 					de accionamiento interior regulables en altura.					
			
	-Bloque de taquillas en melamina de 180 alto x 40 ancho		1			x 40 fondo.  3 puertas en altura. Cerradura llave					
	Fabricadas en melamina de 19 mm espesor y trasera de					10 mm , cantos pvc de 2 mm. Provista de niveladores 					de accionamiento interior regulables en altura.					
						
	-Bloque de taquillas en melamina de 180 alto x 40 ancho		1			x 40 fondo.  2 puerta en altura. Cerradura llave					
	Fabricadas en melamina de 19 mm espesor y trasera de					10 mm , cantos pvc de 2 mm. Provista de niveladores 					de accionamiento interior regulables en altura.
					
	-Juego costados embellecedores para grupo de taquillas	  1			

Sala 1					
	-Silla geriatría estructura en madera maciza de haya 			12		con aristas redondeadas para seguridad del usuario.					
	Asiento y respaldo tapizado en tela vinilica impermeable					antimicrobial, antibacterial y antimicotica.					
						
	-Mesa comedor con estructura en madera de haya	                                 3			y hueco de 75 cm hasta el marco, que permite el					
	acceso de sillas, sillones y sillas de ruedas.Esquinas				
	redondeadas para seguridad del usuario. Medida 90x90											
	-Sillon geriatria. Estructura 4 patas					3
	en madera de haya barnizada. Asiento y respaldo					
	alto fijo tapizado polipiel valencia / vinilico IMPERMEABLE					antimicrobial, antibacterial y antimicotica.					
	Respaldo de madera recubierto de espuma de poliuretano					para una forma ergonómica perfecta de adaptacion.					

Sala 2					
	-Silla monocarcasa en polipropileno estructura 	   13				
	metálica de 4 patas. Sin brazos					
	Material reciclado y reciclable.					
	Dispone de tacos antideslizantes de goma en la base de 					las patas para protección del suelo.					
						
	-Mesa abatible medida 120x60. Estructura metálica con 			7		patas en Y invertida y encimera bilaminada de 25 mm					espesor. Estructura metalica abatible acabada en pintura 					epoxi blanca o aluminio.altura mesa 740 mm.Cantos					en pvc de 2 mm espesor.					
	

LOTE 2: (Sala -oficio) 16  m²
Se describen las unidades necesarias de cada pieza de mobiliario y a continuación, y sus características principales a continuación. Sera una sala con equipamiento habitual de cocina. Deberá dotarse de un sistema que cierre todos los muebles con cerradura de llave o imán, y los electrodomésticos deberán poder bloquearse con código para su accionamiento. El importe máximo previsto para el conjunto es de 12.000 € (doce mil) euros IVA no incluido.

Oficio mobiliario 7.000 € (siete mil) euros IVA no incluido.												
	Suministro y colocación de mobiliario para office, según 		
	diseño.					
			
	-Módulos interiores fabricados en melamina hidrofuga de 				
	19 mm de espesor, color antracita, puertas en formica					de 19 mm de espesor, acabado en blanco alpino.					
	Herrajes blunm con cierre silencioso y autofrenado.					
	Zocalo en Pvc de 10 cm alto, acabado aluninio.					
	Tiradores  acabado en aluminio.					
	Compuesto por los siguientes módulos:					
						
	-Modulo bajo 60 cm 4 cajones					1
	-Modulo bajo para horno y placa con cajón.					1
	-Modulo bajo de 60 cm para lavavajillas.					1
	-Modulo bajo 902 cm fregadero					1
	-Modulo 60 cm con tapa ciega					1
	costado embellecedor bajo					1		
	- Modulo bajo 110 cm con puertas y un estante. Fondo 43	1				-Modulo bajo 60 cm con puertas y un estante. Fondo 43	 2				-Modulo alto para encastrar microondas					2
						
	-Fregadero en acero inoxidable 1 poza más escurridor	1				-Grifo caño alto.					                 1
	(trabajos de fontanería no incluidos)					
							
	-Encimera y frente de cocina de 60 cm alto, según medidas	1				de plano. Silestone grupo 2.	
				
	 Oficios electrodomésticos El importe máximo previsto es de 5. 000 € (cinco mil euros).					
						
	-Frigorífico combi edesa new collection EFC1822NFWH	1				181X55X61. Libre instalación					
						
	-Lavavajillas Teka de libre instalación, 114280005 en Inox.		1								
	-Horno Teka, 2550 W y 72 L.					1
						
	-Placa de inducción cata 08063411. 3 zonas de cocinado		1			
						
	-Microondas integrable teka MWE202FI 20L. 800W. Con grill.		2					
	-Campana decorativa 60 cm mepamsa 3200569117		1							
	-Mesa alta 95 cm con ruedas, medida 120x60 . Estructura		2			metálica de 4 patas con encimera bilaminada de 25 mm					espesor. Cantos de pvc de 2 mm espesor.					
	Patas de acero de 40x40x1,5 mm.					
						
	-Taburete monocarcasa. Estructura metálica 4 patas			4		
	con asiento y respaldo en polipropileno 					
	Material reciclado y reciclable. Reposapies perimetral 					en estructura dándole rigidez al taburete.					
	Dispone de tacos antideslizantes de goma en la base de 					las patas para protección del suelo.					
			
LOTE 3: ( Sala 5) 68 m²
[bookmark: _Hlk174533508]Se describen las unidades en número necesarias de cada pieza de mobiliario y, a continuación, sus características principales. Sera una sala para actividades polivalentes de la juventud. El importe máximo previsto es de 16.000 € (dieciséis mil euros) euros IVA no incluido.

	Artículo
	 
	 
	Cant.

	Carro librero alto
	
	
	1,00

	Puff cuadrado
	 
	 
	2,00

	Pizarra verde 200x100cm
	
	
	1,00

	Grada  móvil, estantería
	 
	 
	1,00

	Alfombra acolchada, 150x150x3cm
	
	
	1,00

	Armario 6 espacios y 12 cubetas
	 
	1,00

	Armario 12 espacios 
	
	
	1,00

	Armario 4 puertas
	 
	 
	1,00

	Mesa escolar abatible, 140x68cm,talla 3
	
	
	4,00

	Silla infantil. Talla 3, varios colores
	 
	24,00

	Divisor fonoabsorbente autoportante 100x120h cm
	
	
	4,00

	Mesa juvenil 60x60x74h cm
	 
	 
	3,00

	Silla colectividad, sin brazos
	
	
	12,00

	Mesa videojuegos 120x69x74h cm
	 
	3,00

	Puff móvil, 40x50x44cm
	
	
	6,00

	Grada doble, móvil, espacios traseros
	 
	1,00

	Cojín para grada
	
	
	6,00

	Puff rectangular
	 
	 
	1,00

	Armario abierto 80x42x150h cm
	
	
	2,00

	Armario puertas correderas 160x45x74h cm
	1,00

	Papelera metal, 25x25x70h cm, 40 litros
	
	
	3,00

	Colgador de haya torneada, a pared
	 
	26,00



-Carro librero alto:
Compartimentos variados para libros y/o juegos educativos
Accesible por las dos caras
Con ruedas y freno
Herrajes con seguridad activa (para evitar la manipulación por parte de los niños).
Laterales disponibles en variedad de colores
Fabricado en tablero aglomerado melaminico 19mm espesor
84 x 54,8 x 77,5 cm (ancho x fondo x alto)

-Puff cuadrado:
Estructura madera 12mm contrachapado
Espuma alta densidad: 50mm grosor, 35Kg/m2 
Tapizado con polipiel PVC retardante al fuego, fácil de limpiar, colores a elegir
Con patas
55 x 55 x 45 cm (ancho x fondo x alto)

-Pizarra:
Pizarra superficie verde para escritura con tiza, con marco de fibra melaminada y superficie lacada.
200 x 100cm
Instalada en pared

-Grada infantil:
Grada modular móvil con almacenaje, 2 alturas.
Estructura de madera
Asientos tapizados con polipiel PVC retardante al fuego, fácil de limpiar, colores a elegir
Capacidad de almacenaje con puerta, acceso delantero y trasero
Ruedas con freno
90 x 91,9 x 49,6/85,4 cm (ancho x fondo x alto)

-Alfombra acolchada:
Interior de espuma.
Exterior tejido PVC, lavable, impermeable e ignífugo. De colores.
Parte inferior antideslizante 
150 x 150 x 3 cm

-Armario modular con cubetas extraíbles:
Fabricado en tablero aglomerado melaminico 19mm espesor, blanco
4 tacos niveladores
3 estantes con regulación de altura (1 por columna)
Herrajes con seguridad activa (para evitar la manipulación por parte de los niños).
Laterales con guias para las cubetas
104 x 45 x 159h cm (ancho x fondo x alto) con 6 espacios y 12 cubetas incluidas

-Armario modular abierto:
Fabricado en tablero aglomerado melaminico 19mm espesor, blanco
4 tacos niveladores
9 estantes con regulación de altura (3 por columna)
Herrajes con seguridad activa (para evitar la manipulación por parte de los niños).
104 x 45 x 159h cm (ancho x fondo x alto) con 12 espacios 

-Armario modular 4 puertas:
Fabricado en tablero aglomerado melaminico 19mm espesor, blanco
4 pies niveladores
Cerradura y llave
Herrajes con seguridad activa (para evitar la manipulación por parte de los niños).
90 x 47 x 197h cm (ancho x fondo x alto) con 4 puertas en variedad de colores
	
-Mesa escolar abatible:
Tablero abatible de melamina de 20mm con acabado ABS de 1,5mm y cantos redondeados
Estructura tubular metálica pintura epoxi color blanco.
Ruedas con sistema de freno
139 x 68 cm
Altura talla 3: 59cm (para niños de 4 a 6 años)

-Silla infantil:
Silla ergonómica monobloque de polipropileno + fibra de vidrio. 
Ligera y fácil de apilar. Colores.
Estructura antivuelco

-Divisor fonoabsorbente autoportante:
Panel sandwich de fibra de poliéster en estructura de madera recubierto con espuma y tapizado con tejido acústico.
Pies soporte en metal negro y madera de haya. 
Ancho 100cm, alto 120cm

-Mesas juvenil:
Estructura fabricada con perfil de 35 x 20 mm de acero laminado en caliente y decapado con un espesor de 1,5 mm. 
Patas fabricadas con perfil de 40 x 40 mm de acero laminado en caliente y decapado con un espesor de 1,5 mm. 
Piezas de unión inyectas en aluminio con recubrimiento epoxi. 
Tablero melamina 19mm espesor, cantos
Pies con niveladores.
60 x 60 x 74cm (ancho x fondo x alto)
Encimera roble, estructura blanca

-Sillas colectivas, sin brazos:
Producto 100% reciclado a partir de materias recuperadas: fabricado con material termoplástico 100% reciclado y 30% fibra de vidrio 100% reciclada (ambos reciclables).
Tratamiento anti- estático para facilitar la limpieza.
Protectores para apilamiento incluidos.

-Mesas video juegos:
120 x 68,5 x 74 cm (ancho x fondo x alto)
Superficie de melamina de 25 mm con esquinas redondeadas. Cantos de 2 mm de espesor 
Laterales de melamina de 25 mm con esquinas redondeadas. Cantos de 2 mm de espesor 
Faldón frontal de melamina de 16 mm con esquinas redondeadas. Cantos de 2 mm de espesor 
Niveladores en PP con soleta antideslizante
Encimera roble, estructura blanca

-Puff móvil juvenil:
Cuerpo: Inyectado de espuma de PUR flexible de 40kg/m3 de densidad, tapizado en diferentes gamas de tejidos y acabados.
Esquinas y aristas redondeadas
Tirador: Cincha de poliéster para su fácil extracción de la grada. Acabado negro. 
Ruedas standard negras de Ø50 mm con rodadura de teflón.
Dimensiones: 50 x 40 x 44 cm (ancho x fondo x alto) compatibles para guardar en la parte trasera de la grada

-Grada doble, móvil, con espacio trasero:
2 alturas
Cuerpo: Laterales extremos de melamina de 25 mm, laterales centrales de melamina de 19 mm, parte inferior (base) de melamina de 25 mm, tapas de melamina de 16 mm
Frontal de melamina de 19 mm
Acabado Roble
6 ruedas standard negras de Ø75mm con rodadura de teflón, 3 con freno y 3 sin freno. 
6 cojín superior inyectado de espuma de PUR flexible de 10mm de grosor, tapizado en diferentes gamas de tejidos y acabados, esquinas redondeadas y vértices superiores redondeados. Soleta antideslizante

-Puff rectangular:
Estructura madera 12mm contrachapado
Espuma alta densidad: 50mm grosor, 35Kg/m2 
Tapizado con polipiel PVC retardante al fuego, fácil de limpiar, colores a elegir
Con patas
160 x 55 x 45 cm (ancho x fondo x alto)

-Armario abierto:
Tapa de melamina de 25 mm de espesor, estantes de melamina de 25 mm de espesor. 
Laterales de melamina de 19 mm de espesor 
Trasera Vista de 16 mm para zonas de paso. 
Regulación de estantes en diferentes posiciones cada 32 mm. 
Pie antihumedad con niveladores.
80 x 42 x 150 cm (ancho x fondo x alto)
Encimera roble, cuerpo blanco

-Armario puertas correderas:
Tapa de melamina de 25 mm, laterales de melamina de 19 mm, estantes de melamina de 25 mm, regulación de estantes en diferentes posiciones, trasera Vista de melamina 16 mm
Canal guía de material termoplástico integrada en la base y en la tapa. Disponibilidad total de superficie libre de obstáculos.
Puertas correderas fabricadas en melamina de 19 mm con sistema de cierre soft-close
Tiradores encastrados en inyección de Zamak
160 x 45 x 74 cm (ancho x fondo x alto)
Encimera roble, cuerpo y puertas en blanco

-Papeleras:
Tapa abatible inclinada
La tapa batiente está sujeta al cuerpo de la papelera mediante 2 tornillos no visibles
Fabricada en chapa de acero de 1,5 mm. 
Aro para sujetar la bolsa tipo mariposa incluido en el interior de la papelera.
Base con tacos de goma para proteger la superficie donde se ubique 
Unión de la base con el cuerpo de la papelera mediante soldadura
Vinilo indicativo
Colores a elegir según residuo (pintura de la papelera completa)
25 x 25 x 70 cm (ancho x fondo x alto) 40 litros

-Colgador:
Colgador macizo de madera de haya torneada (no pino)
Colocación directo a pared mediante taco y tornillo de doble rosca
Ø5,5cm x 5,5 cm
		
