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ANEXO III. PROGRAMA DE NECESIDADES DE LAS NUEVAS INSTALACIONES DEPORTIVAS EN LA ZONA DENOMINADA “BISAIRES” DE NOÁIN. Exp:3156/2024

El objeto del concurso de proyectos son las nuevas instalaciones deportivas que se ubicarán en el ámbito del antiguo campo de futbol, denominado “Bisaires”. 

Actualmente, las dotaciones deportivas que dan servicio al Valle de Elorz se encuentran distribuidas entre varias ubicaciones, como son el polideportivo municipal existente, las pistas y frontón del colegio público, el campo de fútbol Bidezarra, las piscinas municipales, el frontón Bidezarra y el frontón de Zulueta. Con las nuevas instalaciones deportivas objeto de este concurso se busca descongestionar estos espacios, a la vez que dar servicio a las posibles ampliaciones de demanda futuras debidas a los nuevos desarrollos residenciales previstos.

El ámbito de actuación es una zona ubicada en el límite oeste del suelo urbano de Noáin, junto a las piscinas municipales, de forma que pueda configurar, junto con las piscinas, el campo de fútbol, el frontón y las pistas de pádel existentes, un complejo deportivo que dé servicio a todo el Valle de Elorz.

El espacio propuesto se encuentra junto al Parque de los Sentidos, inaugurado en 2006 y que constituye el espacio verde y de diversidad urbana fundamental de Noáin, así como un verdadero referente de jardinería y divulgación a nivel comarcal. 

El ámbito se ubica sobre la traza de la antigua pista de fútbol, cuyos límites definieron en su momento tanto la configuración como el acceso sur al Parque de los Sentidos, que se produce desde su esquina sureste. Dicho acceso, con un carácter secundario, así como el propio campo de fútbol, parecían definir una suerte de frontera con la población de Noáin.

En 2022 se inauguró un nuevo edificio para pistas de pádel situado sobre el antiguo campo de fútbol, habilitándose la mitad sur del campo como zona verde del recinto de piscinas y la mitad norte como espacio de aparcamiento provisional.

La nueva intervención, además de dar respuesta a las necesidades de espacios deportivos que existe en el Valle de Elorz, ofrece la posibilidad de cambiar la relación del Parque de los Sentidos con la población, integrándola en la trama urbana y permitiendo que tenga una mayor presencia en la vida diaria de la ciudadanía en su uso de las instalaciones deportivas, de forma que se genere un área continua de espacios verdes y dotacionales en el límite oeste de Noáin.

ÁMBITO

Se trata de una zona ubicada en el límite oeste de Noáin que habrá de configurar, junto con las piscinas, el campo de fútbol, el frontón y las pistas de pádel existentes, un complejo deportivo que dé servicio a todo el municipio del Valle de Elorz.

El ámbito (delimitado en rojo en el plano adjunto) está formado por las siguientes parcelas:

1. Parte de la parcela 569 del polígono 1 (9.990 m2 aprox.)

2. Parte de la parcela 2 del polígono 1 (376 m2 aprox.)

3. Parte de la parcela 566 del polígono 1 (3.080 m2 aprox.)

En total se define un área de 13.446 m2 aproximadamente, en la que actualmente se ubican los siguientes elementos:

A) Pistas de pádel (a conservar)

B) Cuerpo de vestuarios (a eliminar)

C) Zona verde de las piscinas (a conservar)

D) Zona de asadores junto al frontón (a eliminar).

DETERMINACIONES URBANÍSTICAS

A) Parcela 569: parcela dotacional de uso deportivo. Área 3 de Noáin. En el Plan Municipal vigente se definen las siguientes determinaciones para los equipamientos en dicho ámbito:

Edificabilidad: libre

Ocupación máxima: 100%

Tipología libre

B) Parcela 2: parcela dotacional de uso deportivo. Área 7 de Noáin. En el Plan Municipal vigente se definen las siguientes determinaciones para dicho ámbito:

Edificabilidad: libre

Ocupación: libre

Nº de plantas, altura máxima del edificio y altura máxima de planta baja: libres

C) Parcela 566: parcela dotacional de uso Parque y zona verde. Está previsto una posible modificación del plan que permita el uso de la zona incluida en el ámbito como dotacional deportiva. En cualquier caso, deberá respetarse una distancia mínima de 15 m entre las parcelas privadas existentes junto al ámbito en su zona norte (1/723 y 1/724) y las edificaciones que se propongan.

PROGRAMA Y ORGANIZACIÓN DE ESPACIOS

Las nuevas instalaciones deportivas contarán con los usos definidos a continuación:

A) Usos polideportivos que dispondrán de los siguientes espacios:

· Espacio o pista principal que deberá tener las dimensiones que permitan incluir las siguientes pistas (dimensiones, características y marcaje conforme normativa NIDE):

· Balonmano: 1 pista longitudinal de 40 m x 20 m, con banda de seguridad de 1 m a líneas de banda y 2 m a líneas exteriores de portería.

· Baloncesto: 1 pista longitudinal de 28 m x 15 m y dos transversales de 24 m x 13 m, con las bandas de seguridad de 2 m de anchura.

· Futbol sala: 1 pista longitudinal de 40 m x 20 m, con banda de seguridad de 1 m a líneas de banda y 2 m a líneas de meta.

· Voleibol: 2 pistas transversales de 18 m x 9 m, con banda de seguridad de 3 m a cada lado

· Vestíbulo y control de accesos-conserjería, con visibilidad suficiente de la entrada y sistema de tornos (10 m2 aprox.)

· Vestuarios que dan servicio a las diferentes zonas:

· Vestuarios - aseos para usuarios de las pistas de pádel (2 x 30 m2 aprox.)

· Vestuarios - aseos para equipos (4 x 30 m2 aprox.)

· Vestuarios - aseos para árbitros (2 x 15 m2 aprox.)

· Gradas fijas para 300 espectadores aproximadamente.

· Aseos de uso público (2 x 10 m2 aprox.)

· Almacén (30 m2 aprox.)

· Oficio de limpieza (5 m2 aprox.)

· Botiquín (15 m2 aprox.)

· Cuarto de instalaciones (superficie necesaria para las instalaciones propuestas)

Además, en el presupuesto del proyecto deberán estar incluidos, como mínimo, los siguientes equipamientos:
· Equipamiento vestuarios (bancos, taquillas de grupo e individuales, percheros…)

· Marcador electrónico para varios deportes, como mínimo los planteados en este documento.

· Porterías de fútbol y balonmano, canastas de baloncesto adaptables en alturas y juego de voleibol (postes y redes). Deberán preverse los anclajes necesarios en el suelo de las pistas.

· Redes de protección de techo y fondos pista (conforme normas NIDE).

· 1 cortina de separación de pistas multideportivas.

También deberán incluirse, como mínimo, las siguientes instalaciones:
· Cámaras de seguridad (acceso al recinto, visualización de pistas y zonas comunes).

· Sistema de tornos y entrada automatizada para permitir alquileres cuando no haya empleados en conserjería. Pastillas de entrada magnética en vestuarios.

· Equipo de megafonía básico para avisos con centralita en el control de accesos – conserjería.

· Instalaciones de abastecimiento de agua, saneamiento, electricidad, telecomunicaciones, iluminación (NIDE), climatización, ventilación, etc. según normativas de aplicación CTE, RBT, RITE… Deberá tenerse en cuenta que será necesaria una nueva acometida de agua desde la red general que transcurre por la Carretera Aeropuerto.

B) Merendero cubierto:

· 8 asadores

· 6 fregaderos

· Bancos y mesas fijos para 130 plazas 

· Aseos (2 x 5 m2 aprox.)

· Cuarto de limpieza (4 m2 aprox.)

· Almacén (10 m2 aprox.)

C) Aparcamiento al aire libre para 40 plazas aproximadamente. Su superficie no podrá superar los 1000 m2.
El espacio exterior deberá contar con una zona de aparcamiento para bicicletas y patines.

Todos los espacios y recorridos deberán cumplir la normativa vigente en materia de accesibilidad universal.

Las propuestas deberán respetar las Servidumbres aeronáuticas del Aeropuerto de Pamplona, recogidas en el Real Decreto 248/2019, de 5 de abril, por el que se modifican las servidumbres aeronáuticas del Aeropuerto de Pamplona, y el Plan Director del Aeropuerto de Pamplona, aprobado mediante Orden FOM/2208/2010, de 30 de junio.

Se deberá plantear la implantación de los usos definidos en este documento, ordenando además todo el ámbito, dando respuesta al funcionamiento y configuración de accesos que se definen en el siguiente punto.
Además, deberán tenerse en cuenta los siguientes aspectos:

· Deberá existir un acceso rodado hasta las depuradoras de las piscinas.

· Deberá solucionarse el desnivel existente entre la cota de acceso al ámbito y la de los espacios residuales al noroeste y noreste del frontón, proponiendo un tratamiento adecuado y posibles usos (por ejemplo, petanca).

· En la medida de lo posible, se mantendrán los m2 de zona verde existente dentro del ámbito, que podrán verse aumentados en función de la propuesta.

· Se definirá una superficie de unos 600 m2 aproximadamente en previsión de una posible ampliación de las pistas de pádel no incluida en el actual proyecto. Su ubicación deberá permitir la adecuada conexión entre las nuevas instalaciones y vestuarios de pádel, y las pistas de pádel existentes.
· Como ya se ha indicado en la introducción, la nueva intervención, además de dar respuesta a las necesidades de espacios deportivos que existe en el Valle de Elorz, ofrece la posibilidad de cambiar la relación del Parque de los Sentidos con la población, integrándola en la trama urbana y permitiendo que tenga una mayor presencia en la vida diaria de la ciudadanía en su uso de las instalaciones deportivas, de forma que se genere un área continua de espacios verdes y dotacionales en el límite oeste de Noáin.

	CUADRO DE SUPERFICIES

 
	 
	 

	
	
	
	

	USOS POLIDEPORTIVOS

	
	
	
	

	Pista principal
	Dimensiones que permitan incluir las siguientes pistas:

	
	 
	Balonmano (40x20m + bandas de seguridad)

	
	 
	Baloncesto (1 longitudinal de 28x15m y 2 transversales de 24x13m + bandas de seguridad)

	
	 
	Futbol sala (40x20m + bandas de seguridad)

	
	 
	Voleibol (2 transversales de 18x9m + bandas de seguridad)

	Vestíbulo y control de accesos-conserjería
	10 m2

	Vestuarios-aseos pádel
	2 x 30 m2

	Vestuarios-aseos equipos
	4 x 30 m2

	Vestuarios-aseos árbitros
	2 x 15 m2

	Aseos uso público
	2 x 10 m2

	Almacén
	30 m2

	Oficio de limpieza
	5 m2

	Botiquín
	15 m2

	Cuarto de instalaciones
	La necesaria

	Gradas fijas para 300 espectadores aprox.
	 

	
	
	
	

	MERENDERO CUBIERTO

	
	
	
	

	Asadores
	8 uds.

	Fregaderos
	8 uds.

	Bancos y mesas fijos
	130 plazas

	Aseos
	2 x 5 m2

	Cuerto de limpieza
	4 m2

	Almacén
	10 m2

	
	
	
	

	APARCAMIENTO AL AIRE LIBRE

	
	
	
	

	Aparcamiento para 40 plazas aproximadamente. No superará los 1000 m2
	 

	Zona de aparcamiento de bicicletas y patines.
	 

	
	
	
	

	* Con excepción de las dimensiones de las pistas deportivas y sus bandas de seguridad, las superficies indicadas son aproximadas.


ESQUEMA DE FUNCIONAMIENTO

Se pretende que las nuevas instalaciones funcionen de forma conjunta con el resto de dotaciones del complejo deportivo, planteándose distintos esquemas de actividad asociados a horarios de funcionamiento. Para ello deberán diferenciarse dos recintos:

· Recinto 1: El actual de piscinas municipales, frontón y zona verde situada en la esquina suroeste del ámbito del concurso. Incluirá el merendero objeto de este concurso. Su delimitación puede ser modificada.

Dicho recinto tendrá acceso desde la puerta de las piscinas, junto al bar (acceso actual) y desde el recinto 2 a través de una puerta para vehículos corredera.

· Recinto 2: Incluirá las pistas de pádel existentes y el nuevo edificio polideportivo.

Tendrá acceso desde el recinto 1 a través de la puerta para vehículos ya indicada y dos accesos desde el exterior: 

Puerta con tornos y control de accesos del nuevo polideportivo.

Puerta para vehículos y peatonal para uso de personal.

· El aparcamiento al aire libre será de uso público, por lo que quedará fuera de ambos recintos.

Los esquemas y horarios de funcionamiento serán:

· Horario de piscinas de verano: El recinto 1 y el recinto 2 funcionarán de manera conjunta. La puerta entre ambos recintos permanecerá abierta y el acceso desde el exterior se hará a través de los dos accesos con tornos.

· Resto del tiempo: Los recintos funcionan de forma independiente, la puerta entre ambos recintos permanecerá cerrada. Se distinguen los siguientes escenarios:

· Horario con personal en control accesos. El acceso al recinto 2 se realizará a través de los tornos de acceso.

· Horario sin personal en control de accesos: Para uso de las pistas de pádel de forma independiente o alquiler de espacios. El acceso al recinto 2 se realizará a través de los tornos de acceso. La ubicación de los vestuarios de pádel deberá permitir su uso de forma independiente al de las pistas polideportivas y sus espacios asociados.
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