[image: ][image: ][image: ]
[bookmark: _Hlk133158431]CONSERVACIÓN, ADECUACIÓN Y PUESTA EN VALOR DE LA REAL FÁBRICA DE MUNICIONES DE EUGI, NAVARRA.

PLIEGO TÉCNICO

ANTECEDENTES
La Real Fábrica de Municiones de Eugi es uno de los complejos industriales más representativos del patrimonio industrial del siglo XVIII a nivel nacional. Se trata del primer ejemplo de Real Fundición establecido en España por la monarquía de los borbones, que importó de Francia las nuevas ideas de la Ilustración. Tras su destrucción a manos de las tropas francesas y después de más de 200 años de abandono y expolio, en el año 2012 se iniciaron las labores de recuperación promovidas por el Concejo de Eugi, titular del Bien de interés cultural y declarado como tal por el Gobierno de Navarra el 16 de marzo de 2016 en la categoría de Monumento y de Zona Arqueológica. Desde entonces, se han llevado a cabo doce campañas de excavación arqueológica, solamente interrumpidas en el año 2020.
La Real Fábrica de Municiones se sitúa en término concejil, valle de Esteribar, a unos 8 km del núcleo de población remontando el río Arga hacia el norte, entre los kilómetros 14 y 15 de la carretera NA-138 que discurre en paralelo al río, y a muy poca distancia de la frontera con Francia (10 km). Las instalaciones se encuentran en una estrecha franja de terreno llano entre los montes Kuartalux e Errekabeltz, en el corazón del bosque de Quinto Real.
De la mano del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, componente 14 (Plan de modernización y competitividad del sector turístico), dentro de la inversión 4, proyecto 3, que tiene por objeto financiar la rehabilitación de bienes de interés cultural de uso turístico, el Ayuntamiento de Esteribar quiere desarrollar el proyecto de “Conservación, adecuación y puesta en valor de la Real Fábrica de Municiones de Eugi, Navarra”, con financiación de la Unión Europea – Fondo Next Generation EU.
Se pretende dar un impulso significativo al proceso ya iniciado acometiendo actuaciones a mayor escala, pero siempre teniendo presentes los objetivos que han regido todas las intervenciones anteriores: recuperar y estudiar las infraestructuras que hasta ahora permanecen ocultas bajo el terreno o enmascaradas por la vegetación y consolidarlas y protegerlas para asegurar su conservación y la transmisión de los valores que atesoran a las generaciones futuras.


LA INTERVENCIÓN
En la Memoria técnica valorada adjunta a la licitación se describen y valoran económicamente las actuaciones necesarias para llevar a cabo la recuperación, estudio, consolidación, adecuación, puesta en valor y promoción de este importante complejo de patrimonio industrial navarro. Este documento está compuesto por la memoria descriptiva de la intervención, la información gráfica necesaria para ilustrarla, consistente en fotografías y planimetrías del estado actual y de la propuesta, y un presupuesto detallado desglosado por capítulos y partidas.
La propuesta de intervención se estructura en tres ámbitos físicos diferenciados, además del ámbito virtual en el que se desarrollará la parte de difusión y promoción del bien: la adecuación del recorrido turístico, la intervención en la Carbonera mayor y la reparación de los canales.
1. El recorrido turístico se plantea como un circuito circular que comenzará en el área habilitada para el estacionamiento de vehículos -que será ampliada- y que recorrerá el Camino Real hasta el puente de Francia, pasando por la parte superior del edificio de la Carbonera mayor. Desde el puente de Francia, el itinerario continuará por la margen contraria del río Arga hasta alcanzar la parte inferior de la Carbonera mayor, al interior de cuyo espacio se entrará a través de una pasarela que cruzará el cauce del río, para salir de nuevo al exterior por la puerta existente en la fachada noroeste. Desde ese punto, se cruzará la carretera para descender por unas escaleras al suelo del edificio de los hornos. Tras un alto para acercarse al cauce y apreciar las vistas tan atractivas de la secuencia de arcos de las dos carboneras sobre el río, se continuará recorriendo los restos de estructuras de la parte productiva -hornos y talleres con su canal- hasta alcanzar el edificio de palacio. Tras el palacio, se atravesará la zona que estaba destinada a los edificios residenciales y que actualmente está ocupada por una plantación de coníferas de repoblación, hasta llegar a la altura del aparcamiento de vehículos, para lo que habrá que cruzar de nuevo la calzada. El itinerario propuesto se asemeja al recorrido que se realizaba en su momento con las materias primas, desde el momento que llegaban a los accesos a la Fábrica desde los puntos de producción, hasta la zona de fundición, pasando por los espacios de almacenaje. Este recorrido también prevé una parte accesible y, a su vez, recorridos alternativos al principal que permitan recorrer el complejo de forma dirigida si se quiere o, al contrario, de forma más aleatoria. A lo largo del itinerario se tomarán las medidas oportunas para reparar las estructuras dañadas, se adecentarán los pisos de los caminos, se dispondrán barreras de protección frente a los desniveles y se colocarán carteles con información sobre la Fábrica o de señalización de recorridos.



2. La intervención en el gran volumen construido para el almacenaje de carbón, conocido como carbonera de San Lorenzo o carbonera mayor, tratará principalmente de acometer labores de limpieza y consolidación de las fábricas para estudiarlas y salvaguardarlas. Se realizarán los trabajos oportunos, que se han indicado en los planos y en el presupuesto detallado de la Memoria técnica valorada, encaminados a estabilizar las estructuras preexistentes, solamente reconstruyendo los elementos que juegan un papel indispensable para ese objetivo de la estabilidad estructural. En los huecos de las bocas de descarga y la puerta de acceso superior se colocarán barreras de protección frente a desniveles, a haces interiores de los muros, que permitirán observar el interior del espacio desde el nivel superior, apreciando así toda su magnitud. En el interior del compartimento noroeste se instalará un entarimado en toda su superficie con un material resistente a la intemperie, aprovechando los mechinales existentes donde se alojaban las vigas originales. En esta plataforma se podrán celebrar, en mejores condiciones, los actos culturales, como conciertos o recitales, que ya se vienen desarrollando actualmente. A este espacio cultural descubierto se accederá, bien por la puerta existente en la fachada noroeste, bien a través de una pasarela ligera que comunicará, a través de una escalera, con el nivel de la calle situada al otro lado del río Arga que atraviesa el interior de la carbonera.

3. El último ámbito de actuación es el correspondiente a la canalización del río Arga en la zona del edificio de hornos y el canal de hornos en todo su recorrido. El objetivo principal es recomponer la parte del muro de la canalización arruinado para impedir que fluya el agua hacia el entorno de los hornos, lo que puede originar el deterioro de estructuras ya consolidadas en fases de trabajo anteriores. El hecho de que se inunde esa zona hace imposible proseguir y completar las labores de excavación arqueológicas de la zona productiva, situada en la parte más baja de la fábrica. Por otro lado, se continuarán los trabajos de limpieza y consolidación del canal de hornos y se destaponará para que vuelva a circular agua por su interior. Este canal era una infraestructura fundamental para el funcionamiento de la Fábrica y, aunque no se reconstruya la maquinaria que era movida por su fuerza motriz, su recuperación supone un valor añadido importante para la visita al lugar porque ayudará a comprender mejor el funcionamiento del complejo fabril.
Además, el proyecto contempla la puesta en uso turístico de la Fábrica mediante tecnologías inteligentes: plataforma web de información sobre el BIC, su historia, sus atractivos, las obras acometidas, la Fábrica en realidad aumentada y con recreaciones virtuales, las actividades de dinamización previstas y las recomendaciones para que la visita constituya una experiencia turística singular. Este sistema será complementario al de la información in situ, con el que estará conectado a través de códigos QR.


CRITERIOS DE LA INTERVENCIÓN
Durante la redacción del proyecto y la ejecución de las obras se han de tener en cuenta los criterios generalmente aceptados en materia de conservación del patrimonio histórico-artístico recogidos en documentos como la Cartas Internacionales del Patrimonio promovidas por la UNESCO y el ICOMOS: 
Conservación de lo existente: como se explica en la Memoria, las labores de conservación de los restos materiales es uno de los objetivos principales de la propuesta, dado el importante valor como documento histórico de este Bien de Interés Cultural.
Mínima intervención: las actuaciones planteadas son estrictamente de limpieza, reparación y consolidación de los restos. Hay muy pocos elementos que se añaden a las estructuras preexistentes y no se realizan apenas reintegraciones o reconstrucciones, solamente las necesarias para la preservación material de los restos y la puesta en valor turística.
Compatibilidad material, estructural y funcional: todos los materiales propuestos son similares a los existentes y, por tanto, compatibles desde el punto de vista físico y químico. En cuanto al sistema estructural, no se modificará. El único elemento aportado, la plataforma que se introduce en el espacio de la Carbonera Mayor, reproducirá y aprovechará los apoyos del forjado original. Por último, la función de visita turística y celebración puntual de actos culturales respeta los valores patrimoniales del bien, como se ha argumentado en otros puntos de este documento.
Reversibilidad: los nuevos elementos aportados (plataforma de la carbonera y escalera de conexión entre niveles en la carbonera y en el edificio de hornos) se diseñarán y construirán de tal manera que puedan ser retirados en el momento que se estime oportuno sin afectar de forma significativa a las estructuras históricas y con una economía de medios razonable.
Legibilidad y actualidad expresiva: estos nuevos elementos aportados se diferenciarán de las estructuras históricas y su diseño tendrá un lenguaje moderno y actual, perfectamente distinguible de la preexistencia.
Integración y conservación del carácter: los nuevos elementos estarán integrados formalmente y no competirán en escala y en tonalidad con los restos históricos, de manera que no menoscabarán los valores formales del bien objeto de intervención.
Sostenibilidad ambiental, económica y sociocultural: el uso al que se destinará el bien después de su restauración no supondrá un prejuicio para la biodiversidad del ecosistema en el que se inserta ni ocasionará un consumo energético y económico que ponga en riesgo la viabilidad de la operación. Socioculturalmente hablando, supondrá un revulsivo para la zona, ya que aumentará el número de visitantes, a lo que hay que sumar la oferta cultural que podrá ofrecerse en el nuevo espacio que se habilitará para ello.
Durabilidad: la propuesta estará enfocada en asegurar la durabilidad de los restos históricos y de los nuevos elementos aportados, para lo que se utilizarán materiales resistentes a la corrosión y se tomarán las medidas oportunas para evitar el deterioro producido por los agentes atmosféricos y ambientales. 
Así mismo, se cumplirán los mandatos de las normativas aplicables sobre conservación de patrimonio, tanto estatal como de la Comunidad Foral de Navarra (la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español y la Ley Foral 14/2005, de 22 de noviembre, del Patrimonio Cultual de Navarra). Además de lo anterior y dado que la intervención forma parte del Programa de mejora de la competitividad y de dinamización del Patrimonio Histórico con uso turístico, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, promovido por el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, se respetará el principio de “no causar un perjuicio significativo al medioambiente”, en cumplimiento de las condiciones específicas previstas en la Componente 14, Inversión C14.I14.3 en la que se enmarca. 



RESUMEN DEL PRESUPUESTO

	CAP.
	
	RESUMEN
	EUROS
	%

	1
	
	EXCAVACIÓN ARQUEOLÓGICA
	63.754,44
	5,39

	2
	
	ADECUACIÓN RECORRIDO TURÍSTICO
	278.912,34
	23,59

	3
	
	INTERVENCIÓN EN LA CARBONERA MAYOR
	563.172,14
	47,64

	4
	
	REPARACIÓN DE LOS CANALES
	168.272,55
	14,23

	5
	
	SEGURIDAD Y SALUD
	10.000,00
	0,85

	6
	
	ASISTENCIA TÉCNICA Y REGISTRO ARQUEOLÓGICO
	55.739,20
	4,71

	7
	
	MEJORA DE LA ACCESIBILIDAD UNIVERSAL
	11.194,30
	0,95

	8
	
	MODERNIZACIÓN DE LOS SISTEMAS DE GESTIÓN DE RESIDUOS
	10.200,00
	0,86

	9
	
	REHAB. Y APROVECHAMIENTO DE ESPACIOS CON TECNOLOGÍA INTELIGENTE
	21.008,40
	1,78

	
	
	TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL
	1.182.253,39
	

	
	
	
	13,00 % Gastos generales
	153.692,94
	
	

	
	
	
	9,00 % Beneficio industrial
	70.935,20
	 
	

	
	
	
	
	
	
	SUMA DE G.G. Y B.I.
	224.628,14
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN SIN IVA
	1.406.881,53
	

	
	
	
	21,00 % I.V.A.
	 
	295.445,12
	

	
	
	
	
	PRESUPUESTO BASE CON IVA
	1.702.326,65
	





LABORES A DESARROLLAR POR LA PERSONA ADJUDICATARIA
Las tareas que comprende la presente licitación son:
1.- La redacción del proyecto de ejecución para la Conservación, adecuación y puesta en valor de la Real Fábrica de Municiones de Eugi, Navarra.
Comprenderá la redacción del proyecto completo de arquitectura -incluido el pliego de prescripciones técnicas-, el control de calidad, la gestión de residuos y el estudio de seguridad y salud en fase de proyecto y cuantos documentos resulten necesarios para el correcto desarrollo del objeto del contrato. Asimismo, incluirá la elección de los contenidos de la infraestructura de puesta en valor turística (paneles, mesas interpretativas y contenidos audiovisuales) y cuantos asesoramientos técnicos de otra índole (geológico, ambiental, otros) sean menester.
2.- La dirección facultativa de las obras para la Conservación, adecuación y puesta en valor de la Real Fábrica de Municiones de Eugi, Navarra. 
Comprenderá las direcciones de obra y ejecución, la coordinación general del proyecto en su conjunto, el análisis estratigráfico de las estructuras murarias y el levantamiento fotogramétrico.
3.- La coordinación de seguridad y salud de las obras anteriores.
4. La planificación de la intervención arqueológica durante las obras.
El seguimiento arqueológico durante la ejecución del proyecto no está incluido en el presente contrato.

DOCUMENTACIÓN FACILITADA
1. Memoria técnica valorada. 
a. Memoria descriptiva de la intervención
b. Dosier fotográfico.
c. Planos (pdf y dwg -parcial).
d. Presupuesto detallado.
2. Informe histórico. Ana Carmen Sánchez Delgado y Luis Francisco Labé Valenzuela. 2007
3. Estudio documental e histórico. Muraria. 2013.
4. Proyecto de recuperación de caminos y accesos del conjunto fabril. Tenada. 2013.
a. Memoria.
b. Planos.
c. PPTP.
d. Presupuesto.
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