ANEXO V
Para facilitar la comprobación de las prescripciones técnicas de la oferta
 (para presentar en el Sobre BC) 
LICITADOR: ……………………………..

LOTE 1: SISTEMA DE TROMBECTOMÍA MECÁNICA PULMONAR POR ASPIRACIÓN ASISTIDA CON BOMBA DE VACÍO

	Prescripciones técnicas
	El material ofertado tiene: (SÍ/NO o dato)
	Página en la que figura en el dossier:

	a) Sistema de trombectomía mecánica por aspiración directa del trombo
	
	

	b) Con sistema de detección automática del trombo o aspiración intermitente
	
	

	c) Hipotubo de acero inoxidable cortado a láser con diferentes longitudes de ranura y distintos recubrimientos poliméricos, que permita gradiente de flexibilidad
	
	

	d) Componentes del sistema, que deben ser compatibles con el equipo:
	
	

	
	d.1)   Catéter de aspiración mecánica para vasos pequeños: Diámetro exterior inferior a 6F y compatible con guías de 0,014”
	
	

	· 
	d.2)   Catéter de aspiración mecánica para vasos medianos: Diámetro exterior entre 7F y 12F
	
	

	· 
	d.3)   Catéter de aspiración mecánica para vasos grandes: Diámetro exterior de 16F
	
	

	· 
	d.4)   Los catéteres deben incluir tubo para aspiración por bomba de vacío
	
	

	· 
	d.5)   Separador para fragmentación del trombo compuesto de guía de nitinol
	
	

	· 
	d.6)   Cánister con filtro para recogida de trombos
	
	

	· 
	d.7)   Bomba de aspiración con capacidad de vacío de -29 mmHg de forma constante y estable
	
	


LOTE 2: SISTEMA DE TROMBECTOMIA PULMONAR POR ASPIRACION MANUAL DE ALTO VOLUMEN

	Prescripciones técnicas
	El material ofertado tiene: (SÍ/NO o dato)
	Página en la que figura en el dossier:

	a) Sistema de extracción de trombos voluminosos en vasos de gran calibre mediante aspiración manual de alto volumen.
	
	

	b)   Componentes del sistema:
	
	

	
	b.1)   Catéteres de gran calibre, con diámetros externos de 16F, 20F 24 F y longitud mínima de 90 cm.
	
	

	
	b.2)   Introductor con revestimiento hidrofilico, banca radiopaca en la punta distal y dilatador compatible con guía de 0,035”.
	
	

	
	b.3)   Jeringa de gran volumen (mínimo 60cc) para aspiraciones manuales de trombos de gran calibre.
	
	

	
	b.4)   Dispositivo de malla autoexpandible de nitinol para fragmentar y liberar los trombos de la pared arterial.
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