
ANEXO III
LOTE 2


MODELO DE OFERTA CUANTIFICABLE MEDIANTE FÓRMULAS


- CONTRATACIÓN DE LAS OBRAS DE MONTAJE DE PAVIMENTO DEPORTIVO DE CÉSPED ARTIFICIAL EN EL CAMPO DE FÚTBOL “ZELAI BERRI” DE LAKUNTZA.

Don /Doña 		DNI/NIF 	
con domicilio a efectos de notificación en		
C. P .		, localidad 	
teléfonos	
	, en nombre propio o en representación de (táchese lo que no proceda) la sociedad	
CIF		
se compromete a ejecutar las obras indicadas de acuerdo con las ofertas que se hacen a continuación:


Oferta económica: …………………………………. (consignar en número y letra) –sin IVA-.


Criterios técnicos césped mejoras a los parámetros mínimos 
1 Disminución de la galga
	Galga
	Propuesta

	< 3/8
	



2 Incremento del número de puntadas
	Puntadas m/2
	Propuesta

	Entre 10501 y 11500 p/m2
	

	Entre 11501 y 12500 p/m2
	

	> 12500 p/m2
	



3 Incremento del Dtex del hilo monofilamento
	Dtex
	Propuesta

	Entre 12001 y 12500 Dtex
	

	Entre 12501 y 13000 Dtex
	

	> 13000 Dtex
	




4 Incremento del Dtex del hilo fibrilado
	Dtex
	Propuesta

	Entre 7001 y 7500 Dtex
	

	Entre 7501 y 8000 Dtex
	

	> 8000 Dtex
	



5 Incremento del número de nervios en hilo monofilamento (aportar ensayo específico de laboratorio homologado independiente)
	Nº de nervios
	Propuesta

	7 
	

	> 8
	



6 Número de hilos monofilamento por puntada
	Nº de hilos
	Propuesta

	> 6 hilos (monofilamento) por puntada
	




7 Desgaste de la fibra (lisport) EN 15306 del sistema propuesto (monofilamento + fibrilado)
	Incremento de ciclos
	Propuesta

	Entre 20.000 y 120.000
	

	Entre 120.001 y 220.000 
	

	Entre 220.001 y 320.000 
	

	> 320.000 
	






En ........................................................ , a ......... de .............................de 2025


FIRMA DEL LICITADOR O LICITADORES


